前  言

绥中德洋长石矿业有限公司位于辽宁省葫芦岛市绥中县葛家乡小盘岭村，隶属于辽宁省葫芦岛市绥中县葛家乡管辖，位于绥中县北西300°方向的小盘岭村西山，距绥中县直线距离41km。

绥中德洋长石矿业有限公司，开采矿种为长石，采用露天/地下开采方式，生产规模3万吨/年。采用平硐开拓，侧翼对角抽出式机械通风方式，设计能力为3万t/a，采矿方法为浅孔留矿嗣后充填法以及分段空场嗣后充填法。目前企业正处于生产阶段，取得由辽宁省应急管理厅下发的安全生产许可证：（辽）FM安许证字[2022]YP07003J，有效期2022年12月25日至2025年12月24日。
绥中德洋长石矿业有限公司于2015年7月委托本钢设计研究院有限责任公司编制完成了《辽宁省绥中县葛家长石矿地下开采建设项目初步设计》、《辽宁省绥中县葛家长石矿地下开采建设项目安全设施设计》。矿山在取得安全生产许可证后因为钾长石矿产品价格低迷，以及企业规划，矿山一直停产至今。目前矿山准备重新启动，在经过企业多方考察、论证后决定将原设计的有轨运输方案变更为无轨运输方案，无轨运输相对于有轨运输运输能力大、效率高。另外，因为原设计时间较久，设计依据的法律法规、标准规范等文件部分已经更新或者失效，按照原设计开采已经无法指导矿山按照现行法律法规、标准规范等文件进行安全、合规开采，故需对原设计按照现行法律法规、标准规范等文件进行变更。

考虑以上变更均属于《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一[2016]18号）中的重大变更，故矿山需对原初步设计以及安全设施设计进行重大变更。但是根据《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤[2018]29号），安全设施设计重大变更应由原设计单位对安全设施设计进行修改，但是原设计单位本钢设计研究院有限责任公司因业务调整，不再承接本公司相关业务，故2023年5月，矿山企业委托辽宁牧鼎矿业科技有限公司编制了《绥中县葛家长石矿地下开采建设项目安全设施设计重大变更》,并通过了评审。
该项目建设单位为绥中德洋长石矿业有限公司，施工单位为葫芦岛瑞博立矿山工程有限公司，监理单位为晟华建设咨询有限公司。该项目于2025年4月开始施工，2025年8月竣工，基建工程竣工后，进行了试生产，试生产期间各系统运行状态良好，未发生轻伤以上安全事故。
绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目基建结束后，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全设施验收评价。

我公司接受委托后，成立了安全评价项目组，对该矿安全设施进行了现场调查，收集、查阅了相关资料，反复与企业沟通，提出了整改意见，并对整改结果进行了现场复核确认，并编制了《绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目安全设施验收评价报告》。

验收报告按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）、国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）等文件和规范的要求进行编制。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次安全设施验收评价对象为 “绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目”。

1.1.2评价范围

本次安全验收评价的范围包括：绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目T2采面的开拓系统、采掘系统、运输系统、通风系统、排水系统、供配电系统、井下供水和消防系统、总平面布置、安全避险“六大系统”等所涉及的基本安全设施和专用安全设施以及安全管理情况。
（1）本次安全验收评价的平面位置拐点坐标及开采标高

①矿区范围

根据葫芦岛市自然资源局于2021年10月29日核发的《采矿许可证》（证号：C2114212015107130140380），采矿许可证的有效日期为2021年10月29日至2029年1月29日，开采矿种为长石，开采方式：露天/地下开采，矿区面积为0.2216km2，矿区范围由5个拐点圈定，开采深度由305m至177m，生产规模3万t/a。矿区各拐点坐标及高程详见下表1.1-1：

表1.1-1    矿区范围拐点坐标表
	拐点编号
	坐     标

	
	X
	Y

	1
	4482347.1109
	40491076.7354

	2
	4482189.1096
	40491362.7357

	3
	4481757.1079
	40491063.7377

	4
	4481757.1063
	40490827.7363

	5
	4482292.1101
	40490827.7344

	开采深度：+305m至+177m标高，矿区面积：0.2216km2


②设计范围

设计开采对象为绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目。设计开采范围由5个拐点圈定，设计开采深度为：由266m至198m标高，生产规模3万t/a，矿区面积为0.2216km2；（共分为T1、T2两个采面，T1采面的标高高程198m~148m，T2采面的标高高程228m~266m）设计开采范围各拐点坐标详见表1.1-2。

表1.1-2设计开采范围拐点坐标表
	拐点编号
	坐     标

	
	X
	Y

	1
	4482347.1109
	40491076.7354

	2
	4482189.1096
	40491362.7357

	3
	4481757.1079
	40491063.7377

	4
	4481757.1063
	40490827.7363

	5
	4482292.1101
	40490827.7344

	开采深度：266m至198m标高，矿区面积：0.2216km2


③验收评价范围

本次验收的平面范围与设计范围一致，验收高程为228m~266m，（本次验收仅针对T2采面进行验收）具体验收范围见表1.1-3。
表1.1-3    验收范围拐点坐标表
	拐点编号
	坐     标

	
	X
	Y

	1
	4482347.1109
	40491076.7354

	2
	4482189.1096
	40491362.7357

	3
	4481757.1079
	40491063.7377

	4
	4481757.1063
	40490827.7363

	5
	4482292.1101
	40490827.7344

	开采深度：228m至266m标高，矿区面积：0.2216km2


（2）本次安全验收评价包含的主要工程

主要包括扩大现有228m运输平硐及中段运输巷道断面、延伸266m回风中段，新建T2号矿体的228m中段运输巷道、266m回风中段巷、采准切割工程以及相关地面配套设施的建设，设备的安装、调试等。

（3）本次安全设施验收评价包含的安全设施

本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施，基本安全设施主要包括安全出口、运输系统、排水系统、通风系统、供配电系统，专用安全设施主要包括采场、人行天井、供配电设施、通风设施、安全避险“六大系统”设施、消防系统、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、电气安全标志等。

说明：
 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日修正）中的第十七条规定，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交职业病危害评价报告，因此，本评价不对该项目的职业危害因素进行评价，建议建设单位委托具有相应资质的评价单位进行评价。
②井下不设爆破器材分库，地表未设置爆破器材库，本次不对爆破器材的储存、运输进行评价，只对井下使用过程评价。

1.2评价依据

1.2.1法律法规及规范性文件
（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国防震减灾法》（1997年中华人民共和国主席令第九十四号公布，2008年第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2008年12月27日施行）；

（3）《中华人民共和国矿山安全法》（1992年中华人民共和国主席令第六十五号公布，2009年中华人民共和国主席令第十八号令修正，2009年8月27日施行）；

（4）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第七十四号，2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，2025年7月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民共和国主席令第四号公布，2014年1月1日施行）；

（6）《中华人民共和国劳动法》（1994年中华人民共和国主席令第二十八号公布，2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日施行）；

（7）《中华人民共和国消防法》（1998年中华人民共和国主席令第四号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正，2021年4月29日施行）；

（8）《中华人民共和国安全生产法》（2002年中华人民共和国主席令第七十号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修正，2021年9月1日施行）；
（9）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，于1996年10月11日经国务院批准，10月30日发布，自发布之日起施行）；

（10）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日中华人民共和国国务院令第120号，2011年01月08日根据《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

（11）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）；

（12）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（13）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（14）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（15）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（16）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行） ；

（17）《安全生产许可证条例 》（2004年01月13日中华人民共和国国务院令第397号公布，根据2013年07月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年07月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2015年03月25日起施行）；

（18）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号， 2019年4月1日起实施）。
（19）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（20）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（21）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（22）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（23）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行） ；

（24）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局局长令[2009]20号，自2009年6月8日起施行，国家安全生产监督管理总局78号令修改，自2015年7月1日起施行）；

（25）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日实施）；

（26）《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令，2010年11月15日实施）；

（27）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）；

（28）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》（国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日实施）；

（29）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号，2019年9月1日实施）；

（30）《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（31）《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（32）《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

（33）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日实施）；
（34）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；
（35）《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日实施）；
（36）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

（37）《国家安全监管总局 、保监会、财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号，2017年12月12日）；

（38）《国家矿山安全监察局关于<严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理>的通知》（矿安[2021]7号，2021年1月24日）；

（39）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安[2021]55号，2021年7月5日）；

（40）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

（41）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日发布）；

（42）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）；
（43）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）；
（44）《国家矿山安全监察局关于印发<地下矿山动火作业安全管理规定>的通知》（矿安[2023]149号，2023年11月29日发布）；        
（45）《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日施行）；
（46）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
（47）《国家矿山监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日施行）；
（48）《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科’相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综[2025]12号，2025年7月1日发布实施）；
（49）《辽宁省安全生产条例》（2017年1月10日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正，2025年5月28日，辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议决定）；

（50）《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（辽宁省人民政府令第294号修订，2015年06月14日施行）；

（51）《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日施行）；
（52）《关于进一步加强非煤矿山企业特种作业人员管理的通知》（辽安监管一〔2016〕29号）；
（53）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年7月19日发布实施）；
（54）《关于进一步做好非煤矿山隐蔽致灾因素普查报告审查工作的通知》（辽矿安监三〔2025〕7号，2025年1月24日发布实施）。
1.2.2标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

（3）《MP型平板防水闸门》（MT/T 788-1998）；

（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（5）《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；

（6）《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（7）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

（8）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；

（9）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

（10）《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

（11）《安全色》（GB2893－2008）；

（12）《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

（13）《金属非金属地下矿山通风安全技术规范》（AQ2013-2008）；

（14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（15）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

（16）《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）；

（17）《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）；

（18）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（19）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（20）《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031—2011）；

（21）《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ 2032—2011）；

（22）《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）；

（23）《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）；

（24）《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）；

（25）《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036—2011）；

（26）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

（27）《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014）；

（28）《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

（29）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（30）《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）；

（31）《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》（KA/T2052-2016）；

（32）《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》（KA/T2053-2016）

（33）《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）；

（34）《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ 2054-2016）；

（35）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》（AQ 2055-2016）；

（36）《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；

（37）《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061-2018）；

（38）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（39）《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T 29328-2018）；

（40）《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

（41）《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019 ）；
（42）《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

（43）《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T9007-2019）；
（44）《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》（AQ 2070-2019）；
（45）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019）；

（46）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

（47）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）；

（48）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

（49）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

（50）《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

（51）《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；

（52）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；（53）《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）；

（54）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；
（55）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024）；

（56）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024）。
1.2.3建设项目合法证明文件

（1）《营业执照》统一社会信用代码：9121142135354955XT，绥中县市场监督管理局，2024年7月16日；

（2）《采矿许可证》证号：C2114212015107130140380，葫芦岛市自然资源局，2021年10月29日至2029年1月29日；
（3）《安全生产许可证》编号：（辽）FM安许证字[2022]YP070003J，辽宁省应急管理厅，2022年12月25日至2025年12月24日；
（4）《绥中县葛家长石矿地下开采建设项目安全设施设计重大变更专家确认意见》，绥中县应急管理局，2023年5月6日。
1.2.4建设项目技术资料

（1）《辽宁省绥中县葛家长石矿矿产资源开发利用方案》，葫芦岛宏跃矿山勘察设计有限责任公司，2013年12月；

（2）《辽宁省绥中县葛家长石矿开采建设项目可行性研究报告》，葫芦岛宏跃矿山勘察设计有限责任公司，2015年1月；

（3）《辽宁省绥中县葛家长石矿开采建设项目安全设施设计》，本钢设计研究院有限责任公司，2015年7月；（简称“原设计”）
（4）《绥中县葛家长石矿地下开采建设项目安全设施设计重大变更》，辽宁牧鼎矿业科技有限公司，2023年5月；
（5）《绥中县葛家长石矿地下开采建设项目施工竣工报告》，葫芦岛瑞博立矿山工程有限公司，2025年8月；

（6）《绥中县葛家长石矿地下开采建设项目监理报告》，晟华建设咨询有限公司，2025年9月；
（7）特种设备检测报告；

（8）试运行报告；

（9）其他相关技术资料。

1.2.5其他评价依据

（1）《安全验收评价合同》。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况

（1）基本情况

绥中德洋长石矿业有限公司，开采矿种为长石，采用露天/地下开采方式，生产规模3万吨/年。采用平硐开拓，侧翼对角抽出式机械通风方式，设计能力为3万t/a，采矿方法为浅孔留矿嗣后充填法以及分段空场嗣后充填法。目前企业正处于生产阶段，取得由辽宁省应急管理厅下发的安全生产许可证：（辽）FM安许证字[2022]YP07003J，有效期2022年12月25日至2025年12月24日。
绥中德洋长石矿业有限公司于2015年7月委托本钢设计研究院有限责任公司编制完成了《辽宁省绥中县葛家长石矿地下开采建设项目初步设计》、《辽宁省绥中县葛家长石矿地下开采建设项目安全设施设计》。矿山在取得安全生产许可证后因为钾长石矿产品价格低迷，以及企业规划，矿山一直停产至今。目前矿山准备重新启动，在经过企业多方考察、论证后决定将原设计的有轨运输方案变更为无轨运输方案，无轨运输相对于有轨运输运输能力大、效率高。另外，因为原设计时间较久，设计依据的法律法规、标准规范等文件部分已经更新或者失效，按照原设计开采已经无法指导矿山按照现行法律法规、标准规范等文件进行安全、合规开采，故需对原设计按照现行法律法规、标准规范等文件进行变更。
考虑以上变更均属于《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一[2016]18号）中的重大变更，故矿山需对原初步设计以及安全设施设计进行重大变更。但是根据《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤[2018]29号），安全设施设计重大变更应由原设计单位对安全设施设计进行修改，但是原设计单位本钢设计研究院有限责任公司因业务调整，不再承接本公司相关业务，故2023年5月，矿山企业委托辽宁牧鼎矿业科技有限公司编制了《绥中县葛家长石矿地下开采建设项目安全设施设计重大变更》，并通过了评审。
该项目建设单位为绥中德洋长石矿业有限公司，施工单位为葫芦岛瑞博立矿山工程有限公司，监理单位为晟华建设咨询有限公司。该项目于2025年4月开始施工，2025年8月竣工，基建工程竣工后，进行了试生产，试生产期间各系统运行状态良好，未发生轻伤以上安全事故。
（2）地理位置及交通

辽宁省绥中县葛家长石矿隶属于绥中德洋长石矿业有限公司，辽宁省绥中县葛家长石矿行政区划隶属于辽宁省绥中县葛家乡小盘岭村管辖。位于绥中县北西300°方向的小盘岭村西山，距绥中县直线距离41km。

绥中县城至葛家乡政府所在地有绥中—建昌（西）公路通过。乡政府至矿区有简易道路相通，可行驶载重汽车，交通便利（详见交通位置图）。

图2.1-1  交通位置图

（3）周边环境

通过现场踏勘并结合《Bigemap》影像数据，矿区周边环境较为简单，仅在矿界东侧外500m处有大棚，距离开采地表岩石移动界线550m，矿山开采对其无影响。
除此之外，周边300m范围内再无其他村庄、学校、旅游、文物保护及自然保护区等其他需要保护的构（建）筑物，500m范围内无高压线，1km范围内无公路、输油气管道、无铁路和水利水电等重要工程设施。矿区范围内的生产生活设施及井口位置均未占用基本农田，矿山建设不影响人畜饮水水源，矿山周边环境良好。
[image: image1.png]


图2.1-2  周边环境卫星图
2.2自然环境概况

本区属山地丘陵区。地势西高东低，北高南低，海拔标高一般在200m至300m，最高363m，属于中—低山区，区内植被不发育，露头较好。矿区位于黑水河南岸的小盘岭西山，水系主要为季节性河流及山间冲沟，为干旱缺水地区。属北温带亚湿润区，大陆性季风气候。1月份平均气温-8.1℃，7月份平均气温24.0℃，年平均气温9.1℃，最高气温41℃，最低为-22℃，年平均降水量500~600mm，雨季多集中在七、八月份。一般在十月中旬至来年三月为霜冻期，无霜期180天左右。当地历史最高洪水位120m。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），抗震设防烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值0.10g。

区内农作物以高粱、玉米、谷子为主，经济作物为大豆和花生。盛产白梨，为农民收入的组要来源。耕地以山坡地为主，劳动力较充足。区内有10kV高压电和380V动力电网的高压线路，可满足工业用电的需要。

2.3地质概况

2.3.1矿区地质概况

（1）地层
矿区地质条件较为简单，主要为大面积分布的太古代混合花岗岩（Mγ1）及以裂隙形式侵入的伟晶岩脉（ρ）、石英脉（q）等。
（2）构造
因矿区面积较小，无明显的区域性构造通过。
（3）变质岩
区内的变质岩主要为区域变质作用和混合岩化作用形成的混合花岗岩。在矿区大面积出露。岩石呈浅红色—灰白色，中细粒花岗变晶结构，主要为块状构造，局部呈弱片麻状构造。主要矿物成分为斜长石占30~35%、钾长石占20~30%、石英约25~35%及少量黑云母和磁铁矿。据辽宁省区调队分析，其绝对年龄在24.75亿年左右。
（4）脉岩
1） 伟晶岩（ρ）
以脉体形式侵入于混合花岗岩中，分布范围广、规模较大，分异作用较好，主要为花岗伟晶岩。其形态、产状、规模、严格受区域构造形态的控制。共发现3条花岗伟晶岩，以矿区西侧规模较大，长达2km，宽100~150m。总体呈北东—南西走向，倾向110~135°，倾角70~80°。岩石呈肉红—浅肉红色，花岗伟晶结构，块状构造。近围岩处部分为中粗粒结构，局部地段还可显现出似文象结构。石英呈长形弯曲状有规律的包裹于钾长石中。其主要成分为微斜长石、石英，局部含少量白云母。粒径一般为1~3cm。矿体正赋存于伟晶岩脉中。

2） 石英脉（q）
主要呈北东至南西走向，倾向南东，倾角60~70°。
2.3.2矿床地质特征

该长石矿严格受伟晶岩脉控制，其走向、倾向、倾角与伟晶岩脉一致。矿体平面形态呈脉状或似透镜状，局部稍有膨胀—收缩现象。最宽处可达10m左右，最窄处不过3~4m。

T1矿体，为主要矿体，走向北东20°左右，倾向110°左右，倾角75°左右，平面形态呈脉状，主要由TC2001、TC2401、TC2801、TC3201槽探工程控制，走向控制长度在150m左右，平均厚度7.17m。矿化较好，主要为微斜长石，含少量石英团块，局部可见少量白云母集合体。长石含量一般在70%~80%，长石块度大小一般在0.5~2m左右。肉红色，玻璃光泽，节理发育良好，性脆。经取样验证，其主要化学成分如下表2.3-1。
表2.3-1 T1矿体长石主要化学成分

	SiO2%
	Al2O3%
	Fe2O3%
	K2O%
	Na2O%

	61.83～64.57
	18.81～21.54
	0.30～0.42
	9.65～13.45
	1.74～2.40


其中K2O+Na2O平均含量为14.65%。

T2矿体，走向北东30°左右，倾向120°左右，倾角75°左右，平面形态呈似透镜状，主要由TC5001、TC5401槽探工程控制，走向控制长度在50m左右，平均厚度4.67m。矿化亦较好，主要为微斜长石型，长石块度大小一般在0.3~1m左右。肉红色，玻璃光泽，节理发育良好，性脆。经取样验证其主要化学成分如下表2.3-2。
表2.3-2 T2矿体长石主要化学成分
	SiO2%
	Al2O3%
	Fe2O3%
	K2O%
	Na2O%

	62.96～66.35
	20.20～21.47
	0.32～0.43
	12.05～13.14
	1.75～1.90


其中K2O+Na2O平均含量为14.60%。

由上表可以看出该类长石质量较好，T1、T2矿体的K2O+Na2O含量均＞11%，其质量符合现阶段《矿产资源工业要求手册》中陶瓷Ⅱ级品的质量标准。

综上所述，矿体赋存于混合花岗岩之中，严格受伟晶岩脉控制，平面形态呈脉状或似透镜状。

矿石矿物：微斜长石。

脉石矿物：石英、白云母。

矿石结构：自形板状结构—伟晶结构。

矿石构造：块状构造。

矿床成因类型属伟晶岩型。
2.3.3水文地质概况

该区年均降水量700mm，矿区地势西高东低，山高、坡陡、谷深，汇水面积小，排水能力较强。地下水类型基岩裂隙水，赋水条件差，矿体岩石为花岗伟晶岩，属于弱透水岩石；矿区内未见区域性断裂，也没有发现明显断裂的存在，因此，地表水与地下水力联系较弱，在开采过程中不会发生涌水现象，对采矿不会有大的影响。关于矿井地下涌水量的预测是在分析矿区水文地质条件和影响矿井地下水涌水量因素的前提下结合水文地质条件相类似的矿山运用类比法进行预测的，并结合现场实测，矿井正常涌水量200m3/d；最大涌水量350m3/d。

本矿区水文地质条件属简单类型。

2.3.4工程地质概况

由矿床地质可知，矿石为钾长石，围岩为混合花岗岩，脉岩为伟晶岩，根据中国建筑工业出版社出版的《工程地质手册》提供的岩石力学性质指标有下表数据：
表2.3-3 岩石力学性质指标数据表
	岩石名称
	密度（g/cm3）
	抗压强度（MPa）
	抗拉强度（MPa）
	弹性抗力系数（MN/m3）
	应力（MPa）

	正长岩
	2.50
	80-100
	2.3-2.8
	600-2000
	4-5

	花岗岩
	2.70
	75-110
	2.1-3.3
	600-2000
	3-4


由上表看出，围岩及矿石均属硬质岩石。由于采掘震动和风化作用，有的岩石已发生松动，个别部位已发生掉块，必须采取措施，确保安全生产。

本矿区工程地质条件属简单类型。
2.4建设项目原有工程情况概述及设计概况

2.4.1建设项目原有工程情况
葛家长石矿开采矿种为钾长石矿。早期地表进行过小规模露天开采以及部分地采基建工程。
（1）露天采坑
在T1号矿体24号和28号勘探线之间，形成一处原露天旧采迹，占地面积约1800m2，顶标高+278m，底标高+268m，边坡最大高度10m，坡面角60°。在采坑北侧形成出入沟，未形成封闭圈，内部无积水，采坑边坡稳定，多年来并未发生过泥石流、滑坡等地质灾害。

在T2号矿体54号勘探线之间，形成一处原露天旧采迹，占地面积约1680m2，顶标高+300m，底标高+290m，边坡最大高度10m，坡面角62°，在采坑北侧形成出入沟，未形成封闭圈，内部无积水，采坑边坡稳定，多年来并未发生过泥石流、滑坡等地质灾害。

两个露天采坑均已废弃。
（2）地采巷道
矿山在取得原设计批复后完成基建并取得安全生产许可证，主要是开拓了T2号矿体，掘进了228m运输平硐以及266m回风平硐，并在南侧端部形成采场，井下形成了开拓运输、通风、排水、供风、供电等系统。228m运输平硐采用三心拱形式，断面尺寸：2.5×2.7m，无支护，目前围岩稳定；266m回风平硐采用三心拱形式，断面尺寸：2.5×2.7m，无支护，目前围岩稳定。以上工程目前保存完好，可以继续使用，建议在使用前，对巷道进行必要的检查，满足条件或者进行支护后方可继续使用。
2.4.2《安全设施设计重大变更》概述

本章节引用的设计内容为辽宁牧鼎矿业科技有限公司于2023年5月编制的《绥中县葛家长石矿地下开采建设项目安全设施设计重大变更》，以下简称及“安全设施设计重大变更”。

2.4.2.1设计开采方式、开采对象及回采顺序

《安全设施设计重大变更》明确采用地下开采方式，开采对象为+228m标高以上的T2号钾长石矿体。矿区范围内有两条矿体，先回采T2矿体，再回采T1矿体，两条矿体均由回风天井向主运平硐方向后退式回采。
同一中段内的不同矿体先采上盘矿体，再采下盘矿体。同一中段内同一条矿体采用由回风端向入风端的后退式回采方式。根据确定的开采顺序，设计首采矿块位于T2号矿体228m首采中段的南侧翼，满足中段先采上盘矿体，再采下盘矿体的回采顺序要求。
2.4.2.2矿山生产能力及服务年限

因为本矿山生产规模较小，故设计矿山工作制度为年工作300天，每天1班，每班8小时。设计生产规模为3万t/a，矿山设计利用资源量20.1万t，矿山建设规模为年产原矿石3万t，则矿山服务年限约6.7a。
2.4.2.3开拓系统

根据矿岩的物理机械性质、矿体厚度、倾角及选用的采矿方法等资料，结合类似矿山确定的移动角为：

下盘：α=65º，上盘：β=65º，端部：γ=70º，地表第四系覆盖层的错动角为α=β=γ=45º，设计的最低开采深度为+198m标高。
原设计采用平硐开拓，因为变更阶段，矿体及地质条件并未发生变化，故仍然沿用原设计的平硐开拓系统，但是因为井下运输系统及运输设备发生变化，需将运输平硐及运输巷道断面扩大，由原设计的2.3×2.2m调整至4×4m，仍然采用三心拱，断面面积14.88m2。
② T2采面

T2采面开拓系统共形成2个中段，即+228m中段、+266m中段，中段高度38m。

228m运输平硐位于矿体北侧，平硐口坐标：X=4482065，Y=40491205，Z＝+228m标高。平硐长437m，最小转弯半径10.0m，平硐作为运输材料，行人和运矿的通道，作为开采228m水平矿体时的主要安全出口。

266mm回风平硐位于矿体南侧，平硐口坐标：X=4481833，Y=40491103，Z＝+266m标高。平硐长154m，最小转弯半径10.0m，作为回风平硐和应急安全出口。

以上设计的巷道断面形状为三心拱形，运输平硐及巷道断面尺寸为4×4m，回风平硐及回风巷道断面尺寸为2.5×2.7m。巷道内设人行道，人行道的有效净高超过1.9m，有效宽度不小于l.2m。在巷道人行道一侧设置有水沟，水沟尺寸为方形，上底宽300mm，下底宽200mm，高250mm。
2.4.2.4运输系统

矿山井下采用平硐开拓系统，为了提高平硐运输效率，设计坑内运输采用无轨运输方式。采场崩落下的矿石经铲运机装入自卸汽车，经自卸汽车，由中段运输巷道经各中段平硐运至地表。

因为本矿山平硐及井下中段巷道较短，最大长度仅380m，且单班下井工人较少，故不再设计人车，工人上下班步行下井。
运输平硐内主要运输车辆为UQ-5型自卸汽车，外形尺寸(长×宽×高)：4800×1630×1400mm，额定载重5t，柴油机额定功率46kW，最小转弯半径6.5m。装有尾气净化装置（水净化），负责运输矿岩。每辆汽车内均设置有灭火器，且在有效期内。另外为方便行车以及确保行车安全，平硐内岔道口以及弯道均设有醒目的交通信号指示牌，可以及时通知汽车司机前方路口通行情况。
2.4.2.5通风系统

变更后的通风系统仍然沿用原设计的通风系统，即侧翼对角抽出式机械通风方式。

T2采面通风：

井下所需新鲜风流由228m运输平硐进入井下，经中段的主运巷道、沿脉运输巷道、穿脉送至井下各作业面。污风经沿脉回风平巷及回风天井汇集到+266m中段巷道中，由266m回风平硐通风机抽至地表。
矿井需风量为11.6m3/s。

选择BK54-4-10型轴流式风机1台装于各回风平硐硐口处，风机风量7.6～17.8m3，风压150～900Pa，该型号通风机露天安装，反风方式为反转反风，反风量达正风量60%以上，风机配套电机为1台YBFe160L-4型电动机满足相关要求，该电机功率15kW、380V、980r/min，并备用一台同型号电动机，且由快速更换电机的装置。
因为本矿井面积较小且两条矿体为接续开采，故原设计布置了单台风机，首先布置在首采的T2矿体266m回风平硐硐口处，待T2回采结束后将其移至T1矿体的248m回风平硐硐口处，本次变更仍然沿用此方案。
在矿山基建及生产过程中，独头掘进的巷道及其它通风不良的作业地点，要加强局部通风，设计局部通风采用局扇进行，局扇仍然选择原设计的局扇，规格为JK58-1No4型，电机功率5.5kW，风量2.2～3.5m3/s，全压1020～1648Pa，最小风筒直径400mm，风筒采用阻燃材料，送风距离200m，重量115kg，共4台（3台工作，1台备用）。
2.4.2.6排水系统

关于矿井地下涌水量的预测是在分析矿区水文地质条件和影响矿井地下水涌水量因素的前提下结合水文地质条件相类似的矿山运用类比法进行预测的，并结合现场实测，矿井正常涌水量200m3/d；最大涌水量350m3/d。
1）地表工业场地防排水

地表露天采坑为非闭合采坑，采坑内降雨汇水可以自流排出采坑，故无需设置机械排水系统。

2）井下排水系统

采用自流排水方式， T2采面+228m中段、+266m中段巷道一侧设有排水沟，矿井积水通过排水沟排至矿区外。排水沟上口宽300mm，下口宽200mm，深250mm，因水沟位于巷道人行道一侧，且其并未占用人行道宽度，故无需设置水沟盖板。水沟的坡度与平巷的坡度一致，不小于3‰，横向排水坡度不小于2‰，坡向平硐口，矿井积水通过各中段平硐自流至矿区外。
2.4.2.7压风及供水系统

（1）压风系统

《安全设施设计重大变更》明确：根据用风设备以及压风自救系统需风量计算总需风量为31.33m3/min。设计在228m运输平硐硐口工业场地内布置2台SAC110-8型空压机。SAC110-8型空压机单台供风量Q=19.2m3/min，排气压力0.8MPa，电动机功率为110kW，电压380V。
压风管道选用Ф89×5焊接钢管。压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。井下中段巷道的压风管道上每隔200~300m安设一组三通及阀门。独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组三通及阀门，向外每隔200~300m应安设一组三通及阀门。
（2）供水系统

生产及消防用水来自生产蓄水池，需水池容积220m3，位于228m运输平硐硐口工业场地内。蓄水池水源来自井下涌水，井下涌水通过排水沟自流至沉淀池，经沉淀处理后自流至蓄水池内，水池内水量应及时补充，保证存水量随时保持在200m3以上。选取φ133×4的无缝钢管作为井下主供水管道，满足供水经济流速要求和强度要求。
2.4.2.8供电系统

（1）电源

电源引自6.2km外的葛家乡变电所，电压10kV，采用LGJ-70型高压架空线，引至矿山228m运输平硐工业广场变电所内。
因为本矿山规模较小且井下用电设备少，故井下不设置配电硐室，直接由地面配电柜分别给中段采场、掘进工作面供电。矿山无提升人员的提升设备以及排水设备，故矿山无一级负荷，故井下不再设置备用电源。
（2）地面供配电

利用现有的S13-M-250/10型变压器1台安装在228m运输平硐硐口工业场地东南侧变电所内。

井下用电计算变压器视在功率为33.23kVA，设计新购置S13-M-80/10型变压器1台安装在228m运输平硐硐口工业场地东南侧变电所内，变压器中性点不接地。

（3）井下供配电

因为本矿山规模较小且井下用电设备少，故井下不设置配电硐室，直接由地面配电柜分别给中段采场、掘进工作面供电。
电缆及导线的选择：
布置两条入井动力电缆，井下电缆均采用无卤的阻燃电缆。水平巷道或倾角45°以下的巷道，应使用钢带铠装电缆，倾角大于45°的天井，应使用钢丝铠装电缆。平硐及运输平巷采用MYJV22型矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套钢带铠装聚氯乙烯外护套35mm2电力阻燃电缆。
2.4.2.9采矿方法

各种采矿方法适用条件如下：

厚度：H≤6.0m采用浅孔留矿嗣后充填法；

厚度：H>6.0m采用沿走向分段空场嗣后充填法（分段凿岩、阶段出矿）；

浅孔留矿嗣后充填法占20%，沿走向分段空场嗣后充填法占80%，矿块生产能力分别为浅孔留矿嗣后充填法80t/d、3万t/a，沿走向分段空场嗣后充填法180t/d、5.4万t/a。
（1）浅孔留矿嗣后充填法
1）矿块布置及构成要素

根据现场实际情况，设计中段最大高度为38m，矿块沿矿体走向布置，矿块长度为50m，采场宽度即为矿体厚度，间柱宽6m，顶柱高度3～4m，不留底柱。人工装药爆破，采用铲运机出矿。

2）采准、切割工作

天井布置在矿块两侧矿体内，天井规格为1.5×2.5m。天井通过联络道与采矿工作面联系。联络道规格为1.5×2.5m。在矿体下盘每隔6～7m掘一条装矿巷道与切割巷道相通，装矿巷道断面为2.3×2.2m，三心拱。切割巷道宽为矿体的水平厚度，长为矿块走向长。天井掘进采用YSP-45型凿岩机。
3）矿房回采

回采从拉底巷道开始自下而上分层回采，在每一个分层中进行崩矿、通风、局部放矿、平场及松石处理等作业。分层高度2m左右。回采凿岩采用YSP-45型凿岩机打上向炮眼，上向炮眼前倾75°，炮孔直径38—42m，最小抵抗线1.0m。

采用乳化炸药、非电导爆管起爆。爆破后一次放出崩落矿量的1/3左右，放矿时力求做到均匀放矿，以减少采场平整工作量。放矿后，采场工作面与暂留矿石之间要形成1.8~2.2m高的空间，以便于下一循环作业。待矿块全部采完后，从矿房底部的装矿巷道将采下矿石全部放出，矿块生产能力为80t/d。

不合格大块是在装运巷道中采用碎石机进行破碎。
4）采场通风

爆破完成后需对采场进行机械通风，及时排出爆破产生的有害气体和粉尘。待采场内有害物质的浓度达到容许值后，工作人员方可进入作业面。新鲜风流由人行通风天井经联络道进入采场，污风由联络道及回风天井汇入上中段回风巷，经回风平硐排出地表。每个采场配备1台JK55-1№4.5型局部通风机辅助通风。
5）矿柱回采
矿柱不再回采，作为采空区顶底板的有效支撑永久损失。
6）采空区处理
采用废石充填采空区，由上中段出矿穿向采空区内回填废石。废石主要来自矿山巷道掘进，若井下废石不足，应及时由地表进行补充：本矿地表现有一处早期形成的废石场，可以将废石通过地表运输至平硐附近，由自卸汽车运至需要充填采空区的上中段，用于补给充填废石。

矿房回采结束后，首先将采空区底部及天井联络道封闭，封闭采用单墙封闭，墙体采用砌筑结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风，空区底部封堵墙下部还应留设2个规格为200mm×200mm的泄水孔，用于排放采空区内涌水，排出的涌水引至巷道排水沟。

然后在采空区回风中段向采空区方向施工回填穿脉，利用回填穿脉向空区内倾倒废石。为了达到较好的回填效果，设计沿采空区走向每隔10m布设一个回填穿脉。回填穿脉施工完成后，首先在回填穿脉尽头设置挡车墙，挡车墙高度不低于运输车辆轮胎直径的1/2。回填过程中应有专人指挥，且所有人员均应正确佩戴高空临边作业安全带。

（2）分段空场嗣后充填法
1）矿块布置及构成要素
矿块沿走向布置，矿块长度50m，根据现场实际情况，设计中段最大高度为38m，顶柱高5m，间柱6m，不留底柱。人工装药爆破，采用铲运机出矿。

2）采准切割工作

采准切割工作是从中段运输平巷掘凿穿脉至矿体间柱内，在矿体上下盘各掘一条沿脉装矿横巷。在矿房两端间柱内沿矿体倾斜方向掘凿天井，然后在天井内每隔10m向矿房内掘分段凿岩巷道。在装矿横巷向采场方向每隔6m掘进出矿穿。
3）矿房回采
采用分段凿岩、阶段出矿的方式进行矿房回采，首先在切割槽以切割天井为自由面，由下分段至上分段逐次爆破拉槽炮孔形成的。以切割槽为自由面起爆垂直扇形炮孔向两侧后退，每次爆破一排或多排。每个分段崩落下的矿石借自重落至采场底部堆存，待所有分段崩落完成后，在进行统一大规模放矿，大规模放矿时由上下盘两条装矿横巷内的出矿穿出矿，由铲运机装自卸汽车后，经穿脉、中段运输巷道以及各中段平硐运出地表。

采用YGZ90型凿岩机打垂直扇形炮孔。按每米炮孔崩矿量5~6t选取爆破参数。钎头直径60mm，炮孔直径65mm，最小抵抗线1.5m，孔间距2m，孔深4-12m。炸药采用粉状乳化炸药，采用非电导爆管起爆。

每个采场每天进行安全检查、平撬、凿岩、爆破、通风、放矿等工序作业循环，矿块生产能力为180t/d。
4）采场通风
爆破完成后需对采场进行机械通风，及时排出爆破产生的有害气体和粉尘。待采场内有害物质的浓度达到允许值后，工作人员方可进入作业面。新鲜风流由人行通风天井经联络道进入采场，污风由分段巷道及天井汇入上中段回风巷，经回风平洞排出地表。每个采场配备1台JK55-1No4.5型局部通风机辅助通风。
5）矿柱回采

矿柱不再回采，作为采空区顶底板的有效支撑永久损失。
6）空区处理

采用废石充填采空区，由上中段出矿穿向采空区内回填废石。废石主要来自矿山巷道掘进，若井下废石不足，应及时由地表进行补充；本矿地表现有一处早期形成的废石场，可以将废石通过地表运输至平硐附近，由自卸汽车运至需要充填采空区的上中段，用于补给充填废石。

矿房回采结束后，首先将采空区底部及天井联络道封闭，封闭采用单墙封闭，墙体采用砌筑结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风，空区底部封堵墙下部还应留设2个规格为200mm×200mm的泄水孔，用于排放采空区内涌水，排出的涌水引至巷道排水沟。

然后在采空区回风中段向采空区方向施工回填穿脉，利用回填穿脉向空区内倾倒废石。为了达到较好的回填效果，设计沿采空区走向每隔10m布设一个回填穿脉。回填穿脉施工完成后，首先在回填穿脉尽头设置挡车墙，挡车墙高度不低于运输车辆轮胎直径的1/2。回填过程中应有专人指挥，且所有人员均应正确佩戴高空临边作业安全带。
2.4.2.10总平面布置
工业场地布置主要有：办公室、蓄水池、监测室、调度室、井口房、变电所、机修及仓库、通风机房等。矿区工业场地等地表建筑物以及主要井巷井口等均位于采矿地表移动影响区界线20m以外，满足安全要求。

工业场地场址水文地质条件简单，工程地质条件简单，位于当地历史最高洪水位以上，且不存在泥石流、滑坡、流沙等地质灾害易发区域，故工业场地是安全可靠的。

矿山开采时使用的爆破器材均来自于民爆公司。
2.4.2.11废石场
本矿山地表早期进行过露天开采，在矿界北侧形成一处小规模废石场，废石场占地面积2400m2，最大堆置高度15m，现状稳定。因为地下开采后形成的采空区采用废石嗣后充填，掘进废石无法满足回填需求，故在开采过程中逐步将现有废石场内废石回填至井下采空区内，根据测算，现有废石场内废石可以满足井下采空区回填的废石需求。多余废石可以回填至早期露天采坑内，故不再新设排土场。
2.4.2.12安全避险“六大系统”
（一）监测监控系统

主要包括井下一氧化碳监测、风速监测、风压监测以及井口调度室、风机房、井口、中段调车场在内的视频监控。

一氧化碳、风速和风压监测：本矿由单个中段生产，按照《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》要求，在井下各巷道（含独头巷道）共设2个一氧化碳浓度检测装置和2个风速检测装置。

a 一氧化碳传感器设置

①采场：在228m中段新风侧靠近采场的位置、266m中段回风侧靠近采场的位置各设置1台一氧化碳传感器。

② 一氧化碳传感器报警浓度设定为0.0024%。

b 风速传感器设置

在228m中段新风侧靠近采场的位置、266m中段回风侧靠近采场的位置各设置1台风速传感器。

c 风压监测装置设置

通风机房设置风压检测装置2个，风压传感器安装在距回风天井出口2m的风道上。

② 视频监控系统

在228m运输平硐、198m运输平硐设置视频监控装置。环境照明度不能满足视频监控要求时，视情况配置辅助照明或采用微光/红外线成像设备。视频监控设施应保证在出入设施的全过程中，能拍到每位来客的正面图像或车辆的车牌图像。按场所级别划分图像采集覆盖率达到60~90%的要求，共2个摄像头。

总监控室设在井上安全监控中心，在办公室等处设置显示终端，用于显示井口等场所的视频监控图像。
（二）人员定位系统
因为本矿山单班下井最大人数为25人，人员定位系统线缆采用光缆，信号电缆沿平硐敷设至井下。井下传输线缆使用铠装低卤阻燃电缆。巷道内线缆敷设悬挂点的间距为1.0～1.5m，线缆与巷道壁最小净距离大于50mm。设计线缆在风、水管上方平行敷设，与管路净距为300mm。巷道内线缆每隔一定距离和在分路点上，悬挂注明编号、用途、型号、规格、起止地点等的标志牌。
矿山安全生产部门向所有下井人员配置定位卡，定位卡专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡；矿山经常下井人员26人，为保证10%的备用系数，矿山需配备不少于29人的定位卡。发定位卡时将定位卡所对应员工的基本信息录在系统数据库中，安全生产部门对定位卡进行授权后即可生效。
（三）紧急避险系统
该矿设立了四个独立的直达地面的安全出口，安全出口最小间距120m。每个矿房两侧设有人行通风天井与上中段回风巷道连通，并与通往地面的安全出口相通。设计选用ZY45型隔绝式压缩氧自救器，其额定保护时间不低于45min，该设备按避难额定人数(25人)的1.1倍进行选取，取28台。矿井开采深度小于《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》规定的300m，采区走向长度小于2000m，且水文地质条件简单，因此不设紧急避险硐室或救生舱。
（四）压风自救系统
井下在灾害期间需风量为9m³/min。
设计选用2台SAC110-8型空压机（功率为110kW，供风量19.2m3/min，排气压力0.8MPa），2台全部工作可以提供最大38.4m3/min的风量，满足井下需风要求。灾变时开动1台空压机为井下供风，其供风为19.2m3/min，可满足压风自救系统需风要求。压风管道选用Ф89×5焊接钢管。

空压机布置在228m主运平硐附近的地表空压机室内，供井下生产用气。
（五）供水施救系统
该矿在220m标高地表建立220m3蓄水池一座，由蓄水池供水水泵通过平硐向井下提供灾变时的供水施救系统用水。供水主管选用DN125无缝钢管，供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所，爆破时撤离人员集中地点等主要地点。

各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200~300m应安设一组三通及阀门。

独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组三通及阀门，向外每隔200-300m应安设一组三通及阀门。
（六）通信联络系统
通信联络系统包括：矿山组织机构，包括通风机房、空压机房、采矿变电所、总调度室、值班室、采场进出口及采掘工作面等人员经常出入场所在内的行政电话、调度通信联络系统。

故在地面调度室送出两路通信主电缆经266m回风平硐、228m运输平硐送至井下配线设备。两路通信电缆的规格型号一致，一条工作、一条备用。其中任何一条通信电缆发生故障，另一条通信电缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力。在井下各中段采、装卸矿点、爆破时人员撤离集中地点等各处均设置矿用阻燃电话机一台。
矿山通信联络系统设置有线通信终端（电话机）如下：

① 228m运输平硐口、228m中段采场各设置电话机1门，共2门矿用防水、防尘、防腐、阻燃本质安全型电话机。

② 在198m运输平硐口、198m中段采场各设置电话机1门，共2门矿用防水、防尘、防腐、阻燃本质安全型电话机。

③ 地表调度电话：地表矿长办公室、值班室、通风机房、空压机站各设置1门调度电话，总调度室设置调度电话机2门，共计6门调度电话机。

④ 地表行政电话：矿长办公室、其他行政办公室、值班室各设置1门电话机。共计3门矿山组织机构设置、配置的行政电话。

总计4门矿用防水、防尘、防腐、阻燃本质安全型电话机，6门井上调度电话机，3门矿山组织机构设置、配备的行政电话机。
2.4.2.13基建工程
《安全设施设计重大变更》明确扩大现有228m运输平硐及中段运输巷道断面、延伸266m回风中段，新建T2号矿体的228m中段运输巷道、266m回风中段巷道，T1号矿体的228m中段运输巷道及联络巷、248m平硐以及回风中段巷道、生产矿块的采准切割工程，以及相关地面配套设施的建设，设备的安装、调试等。
表2.4-1 基建工程量总表
	序号
	项目
	规格
	长度
	工程量

	
	
	m2
	m
	m3

	1
	扩大现有228m平硐及中段运输巷道断面
	8.57
	258
	2211.1

	2
	延伸T2号矿体的266m回风中段
	6.31
	68
	429.1

	3
	人行通风天井
	4.00
	135
	540

	4
	采准工程
	5.60
	160
	896

	5
	合计
	
	621
	4076.2


2.5建设概况

企业已按照《安全设施设计重大变更》要求完成基建工程：扩大现有228m运输平硐及中段运输巷道断面、延伸266m回风中段，新建T2号矿体的228m中段运输巷道、266m回风中段巷道、生产矿块的采准切割工程，以及相关地面配套设施的建设，设备的安装、调试等。

2.5.1开采对象及开采顺序

矿山开采对象为矿区范围内有两条矿体，先回采T2矿体，再回采T1矿体，两条矿体均由回风天井向主运平硐方向后退式回采。

同一中段内的不同矿体先采上盘矿体，再采下盘矿体。同一中段内同一条矿体采用由回风端向入风端的后退式回采方式。

目前首采矿块位于T2号矿体228m首采中段的南侧翼。

2.5.2生产规模及工作制度

矿山实际采用连续工作制，年工作时间300d，每天工作1班，每班工作8小时。生产能力为3万t/a。矿山开采服务年限为6.7a。

2.5.3采矿方法

（1）采矿方法及回采顺序

目前基建采场采用采用浅孔留矿嗣后充填法，开采T2号矿体。

（2）矿块构成要素

首采矿体目前厚度小于6m，矿块沿矿体走向布置，矿块长度为50m，矿房高度38m，采场宽度即为矿体厚度，间柱宽6m，顶柱高度3.5m，不留底柱。人工装药爆破，采用铲运机出矿。
（3）采准、切割工作

目前两条天井布置在矿块两侧矿体内，天井规格为1.5×2.5m。天井通过联络道与采矿工作面联系。联络道规格为1.5×2.5m。在矿体下盘每隔6m掘一条装矿巷道与切割巷道相通，装矿巷道断面为2.3×2.2m，三心拱。切割巷道宽为矿体的水平厚度，长为矿块走向长。天井掘进采用YSP-45型凿岩机。
（4）矿房回采

回采从拉底巷道开始自下而上分层回采，在每一个分层中进行崩矿、通风、局部放矿、平场及松石处理等作业。分层高度2m左右。回采凿岩采用YSP-45型凿岩机打上向炮眼，上向炮眼前倾75°，炮孔直径38~42m，最小抵抗线1.0m。

采用乳化炸药、非电导爆管起爆。爆破后一次放出崩落矿量的1/3左右，放矿时力求做到均匀放矿，以减少采场平整工作量。放矿后，采场工作面与暂留矿石之间要形成1.8~2.2m高的空间，以便于下一循环作业。待矿块全部采完后，从矿房底部的装矿巷道将采下矿石全部放出。大块是在装运巷道中采用碎石机进行破碎。
（5）采场通风
爆破完成后需对采场进行机械通风，排出爆破产生的有害气体和粉尘。待采场内有害物质的浓度达到容许值后，工作人员方可进入作业面。新鲜风流由人行通风天井经联络道进入采场，污风由联络道及回风天井汇入上中段回风巷，经回风平硐排出地表。每个采场配备1台YBT52-2/11kW型局部通风机辅助通风。
（6）矿柱回采
矿房内顶柱、间柱为永久损失，不进行回采。

（7）采空区处理

采用废石充填采空区，由上中段出矿穿向采空区内回填废石。废石主要来自矿山巷道掘进，若井下废石不足，应及时由地表进行补充：本矿地表现有一处早期形成的废石场，可以将废石通过地表运输至平硐附近，由自卸汽车运至需要充填采空区的上中段，用于补给充填废石。

矿房回采结束后，首先将采空区底部及天井联络道封闭，封闭采用单墙封闭，墙体采用砌筑结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风，空区底部封堵墙下部还应留设2个规格为200mm×200mm的泄水孔，用于排放采空区内涌水，排出的涌水引至巷道排水沟。

然后在采空区回风中段向采空区方向施工回填穿脉，利用回填穿脉向空区内倾倒废石。为了达到较好的回填效果，设计沿采空区走向每隔10m布设一个回填穿脉。回填穿脉施工完成后，首先在回填穿脉尽头设置挡车墙，挡车墙高度不低于运输车辆轮胎直径的1/2。回填过程中应有专人指挥，且所有人员均应正确佩戴高空临边作业安全带。
图2.5-1 通风天井
2.5.4开拓系统

矿山采用地下开采方式，平硐开拓方案。

T2采面开拓系统共形成2个中段，即+228m中段、+266m中段，中段高度38m。

228m运输平硐位于矿体北侧，平硐口坐标：X=4482065，Y=40491205，Z＝+228m标高。平硐长437m，最小转弯半径10.0m，平硐作为运输材料，行人和运矿的通道，作为开采228m水平矿体时的主要安全出口。

266mm回风平硐位于矿体南侧，平硐口坐标：X=4481833，Y=40491103，Z＝+266m标高。平硐长154m，最小转弯半径10.0m，作为回风平硐和应急安全出口。

以上巷道断面形状为三心拱形，运输平硐及巷道断面尺寸为4×4m，回风平硐及回风巷道断面尺寸为2.5×2.7m。
平硐硐口段采用现浇混凝土支护，支护厚度300mm，支护长度以伸入基岩段5m为原则，混凝土强度等级为C25；平硐井筒段围岩稳定时不支护，遇构造带或围岩较松软时根据现场情况采用锚杆支护、锚网支护、锚网喷支护，喷射混凝土强度等级为C20。
图 2.5-2 平硐口

图2.5-3 平硐口支护方式
图2.5-4 回风平硐口
2.5.5运输系统

井下采用无轨运输系统。

采场崩落下的矿石经铲运机装入自卸汽车，经自卸汽车，由中段运输巷道经中段平硐运至地表。

矿岩采用WJ-0.6型柴油铲运机由采场直接铲装至UQ-5型井下自卸汽车内，矿岩铲装运输采用2台（1用1备）WJ-0.6型柴油铲运机、2台（1用1备）UQ-5型井下自卸汽车完成铲装运输工作。
本矿山平硐及井下中段巷道较短，最大长度仅380m，且单班下井工人较少，故不再使用人车，工人上下班步行下井。单程仅需5分钟左右，故步行下井合理。
上设矿山专用设备并具有安标，人车及自卸车均进行了检测，检测结果合格。

图2.5-5 RU-5运矿车
2.5.6通风系统

采用对侧翼对角抽出式机械通风方式。

井下所需新鲜风流由228m运输平硐进入井下，经中段的主运巷道、沿脉运输巷道、穿脉送至井下各作业面。污风经沿脉回风平巷及回风天井汇集到+266m中段巷道中，由266m回风平硐通风机抽至地表。
回风平硐现有BK54-4防爆轴流主扇风机1台装于各回风平硐硐口处，风机风量458～1070m3/min，风压150～900Pa，电动机型号YB2-160L-4，额定功率15Kw，反风方式为反转反风，反风量达正风量60%以上，主扇配备同型号电机一台作为应急设备，同时在风机房内装备小型电动起吊装置作为备用电机的更换设备。

坑内供风不足地点，采用YBT52-2/11KW型局扇风机来调节和补充。电机功率11kW，风量2.2～3.5m3/s，全压1020～1648Pa，重量115kg，风筒采用直径400mm的阻燃风筒。
主扇和局扇均有KA标志，并且主扇具备反转反风功能有正反转开关，并加装了负压装置及开停传感器。矿山在用主通风机系统（包含主扇通风机）由阜新衡天矿山设备安全检测有限责任公司进行了检测，检测结果为合格，且检测报告位于有效期内。
企业于2025年7月13日进行了矿井反风试验，经井下测定及计算，全矿井反风时风量均达到正常风量的64.4%以上。
图2.5-6快速更快装置
图2.5-7开停传感器
2.5.7排水系统

矿山采用平硐开拓方式，采用自流排水方式， T2采面+228m中段、+266m中段巷道一侧设有排水沟，矿井积水通过排水沟排至矿区外。排水沟上口宽300mm，下口宽200mm，深250mm，因水沟位于巷道人行道一侧，且其并未占用人行道宽度，故无需设置水沟盖板。水沟的坡度与平巷的坡度一致，不小于3‰，横向排水坡度不小于2‰，坡向平硐口，矿井积水通过各中段平硐自流至矿区外。
图2.5-8 排水沟
2.5.8井下供水及消防

消防水池与井下生产蓄水池共用，高位水池容积为200m3，满足井下消防水池容积不小于200m3的要求。消防水池标高为220m，由其提供全矿生活、生产及消防用水。井下消防系统同井下生产供水系统共用一套管路，设计采用现有的Φ89×3.5型无缝钢管作为消防供水管路。井下主要巷道的消防供水管路每隔100m设置一个消火栓，每个消火栓应配有水枪和水带，水带的长度应不短于50m。
井下以下地点及设施应配备灭火器：有人员和设备通行的主要进风巷道、进风井井口建筑、主要通风机房和压入式辅助通风机房、风硐及暖风道。每个灭火器配置点的灭火器数量不少于2具。
室内消防管道为镀锌钢管，其余均采用焊接钢管。在所有的矿区建筑物、构筑物内的重要部位设置手提式干粉灭火器。

                                  图2.5-9消火栓

2.5.9供配电及供风

（1）供配电系统

1）电源

电源引自6.2km外的葛家乡变电所，电压10kV，采用LGJ-70型高压架空线，引至矿山228m运输平硐工业广场变电所内。矿山规模较小且井下用电设备少，故井下不设置配电硐室，直接由地面配电柜分别给中段采场、掘进工作面供电。矿山无提升人员的提升设备以及排水设备，故矿山无一级负荷，故井下不再设置备用电源。
地面低压动力设备采用380/220V，中性点直接接地；地下低压动力设备采用380V，中性点不接地。井下电器设备金属外壳均应保护接地。

照明电压：地下主要运输巷道照明采用220V，地面建筑物照明采用220V。天井采掘工作面照明采用36V。选用500kW的柴油发电机组作为应急电源。

2）地面供配电

利用现有的S9-250/10型变压器型变压器1台安装在228m运输平硐硐口工业场地东南侧变电所内。

新购置S9-250/10型变压器型变压器1台安装在228m运输平硐硐口工业场地东南侧变电所内，变压器中性点接地。
3）电缆
平硐及运输平巷采用MYJY22型矿用低烟无卤交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套钢带铠装聚氯乙烯外护套35mm2电力阻燃电缆。
（2）供风系统
现有1台SPM78EZ螺杆空气压缩机工作；单台排气量24m3/min，排气压力0.8MPa。压风管道选用Ф89×5焊接钢管。压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。空气压缩机站位于228m运输平硐附近。
图2.5-10地表变压器
2.5-11地表配电室
图2.5-12空压机
图2.5-13 空压机铭牌
图2.5-14 应急电源

2.5.10安全避险“六大系统”

（1）监测监控系统

系统主机安装在调度室内并双机热备份。
主要包括井下一氧化碳监测、风速监测、风压监测以及井口调度室、风机房、井口、中段调车场在内的视频监控。
①采场：在228m中段新风侧靠近采场的位置、266m中段回风侧靠近采场的位置各设置1台一氧化碳传感器。
在228m中段新风侧靠近采场的位置、266m中段回风侧靠近采场的位置各设置1台风速传感器。通风机房设置风压检测装置2个。
在228m运输平硐、198m运输平硐设置视频监控装置。
（2）人员定位系统

本矿山单班下井最大人数为25人，矿山安全生产部门向所有下井人员配置定位卡，定位卡专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡；矿山经常下井人员25人，为保证10%的备用系数，矿山需配备不少于29人的定位卡。发定位卡时将定位卡所对应员工的基本信息录在系统数据库中，安全生产部门对定位卡进行授权后即可生效。
（3）紧急避险系统

矿山在主平硐硐口、井下中段设置了避灾路线图，选用ZY45型隔绝式压缩氧自救器，其额定保护时间不低于45min，该设备按避难额定人数（25人）的1.1倍进行选取，取28台。
井巷的所有分道口要有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向，并定期检查维护避灾路线，保持其通畅。

（4）压风自救系统

压风自救系统利用生产所选用的空压机供风，在矿山灾变期间供压风自救系统的使用。

现有2台SPM780EZ变频螺杆式空气压缩机工作；单台排气量24m3/min，排气压力0.8MPa，1工1备。压风管道选用Ф89×5焊接钢管。压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。空气压缩机站位于228m运输平硐附近。
压风管道选用Ф89×5焊接钢管。压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。井下中段巷道的压风管道上每隔200~00m安设一组三通及阀门。独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组三通及阀门，向外每隔200~00m应安设一组三通及阀门。
（5）供水施救系统

该矿在220m标高地表建立200m3蓄水池一座，由蓄水池供水水泵通过平硐向井下提供灾变时的供水施救系统用水。供水主管选用DN125无缝钢管，供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所，爆破时撤离人员集中地点等主要地点。供水施救系统是指在矿山发生灾变时，为井下提供生活饮用水的系统，包括水源、过滤装置、供水管路、三通及阀门等。金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善供水施救系统。本矿根据安全避险的实际需要，建设供水施救系统，供水施救系统与生产供水系统共用。

矿山在地表回风竖井FSJ井口西侧210m标高处新建一座200m3的高位水池，用管道分别输送到各用水点。消防水管与生产供水管合用一条管路，主管径为DN100。供水管道经主平硐口引至井下，用支管引至各用水点。各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200m应安设一组三通及阀门。
（6）通信联络系统

通信联络系统包括：矿山组织机构，包括通风机房、空压机房、采矿变电所、总调度室、值班室、采场进出口及采掘工作面等人员经常出入场所在内的行政电话、调度通信联络系统。
故在地面调度室送出两路通信主电缆经266m回风平硐、228m运输平硐送至井下配线设备。两路通信电缆的规格型号一致，一条工作、一条备用。其中任何一条通信电缆发生故障，另一条通信电缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力。在井下各中段采、装卸矿点、爆破时人员撤离集中地点等各处均设置矿用阻燃电话机一台。
（7）井下应急广播

井下布置一套KT890矿用广播通信系统，应急广播系统主要由地面播放设备及井下音箱组成。地面播放设备安装于调度室，井下防爆音箱一般安装于井下大巷、停车场、休息室、采掘工作面等场所，通过应急广播发布风险预警预报信息，为井下工作人员及时做好灾害防范应对准备，提高职工的安全生产意识。
图2.5-15避灾路线图
图2.5-16传感器
图2.5-17井下压风供水自救装置

图2.5-18 应急广播及井下矿用电话
图2.5-19六大系统监控室
图2.5-20人脸识别系统 
2.5.11总平面布置工业场地布置主要有：办公室、蓄水池、监测室、调度室、井口房、变电所、机修及仓库、通风机房等。矿区工业场地等地表建筑物以及主要井巷井口等均位于采矿地表移动影响区界线20m以外，满足安全要求。

工业场地场址水文地质条件简单，工程地质条件简单，位于当地历史最高洪水位以上，且不存在泥石流、滑坡、流沙等地质灾害易发区域，故工业场地是安全可靠的。

矿山开采时使用的爆破器材均来自于民爆公司。
矿山地表早期进行过露天开采，在矿界北侧形成一处小规模废石场，废石场占地面积2400m2，最大堆置高度15m，现状稳定。因为地下开采后形成的采空区采用废石嗣后充填，掘进废石无法满足回填需求，故在开采过程中逐步将现有废石场内废石回填至井下采空区内，根据测算，现有废石场内废石可以满足井下采空区回填的废石需求。多余废石可以回填至早期露天采坑内，故不再新设排土场。
2.5.12个人安全防护

绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目为井下作业，人员按《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）标准配备了个人安全防护用品，其中包括安全帽、矿灯、防尘口罩、工作服、防水胶靴、自救器、绝缘手套等，存有劳动保护用品发放记录。
2.5.13安全标志

绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目在工业场地、井口设置了带班下井公示牌；防尘、防噪音警示标志；在巷道交叉口处设置了安全出口指示标志；在电气设备处设置了防触电等安全标志。
图2.5-21 安全警示标志
图2.5-22 领导带班下井公示牌
2.5.14安全管理

（1）资质
绥中德洋长石矿业有限公司有葫芦岛市自然资源局核发的《采矿许可证》，证号C2100002010066220067830，有效期2021年10月29日至2029年1月29日，开采矿种：长石，开采方式：露天/地下开采，与本项目建设情况一致；有绥中县市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：9121142135354955XT，成立日期：2015年8月25日；地下开采长石，符合要求。

（2）组织机构和证件
绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目张华峰为主要负责人，并持有葫芦岛市应急管理局核发的主要负责人资格证，证书在有效期内。

绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目设立了安全科的通知，任命安全科科长：谭万志，科员：周昭雪、张笃永。以上3人均持有葫芦岛市应急管理局核发的安全管理人员资格证。矿山配备了五职矿长和设立技术管理机构并配备了专职技术人员。资质符合要求。矿山配备了注册安全工程师。
绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目井下特种作业人员：安全检查人员、通风工、支柱工、电工等，均持有应急管理厅核发的《特种作业操作证》，并在有效期内。
表2.5-1主要负责人和安全管理人员台账
	序号
	姓名
	人员类型
	行业类别
	有效期

	1
	徐红涛
	主要负责人
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2027.10.8

	2
	吴昊
	主要负责人
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2028.1.6

	3
	张华峰
	主要负责人
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2026.12.14

	4
	李潮新
	主要负责人
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2027.10.9

	5
	曹河东
	主要负责人
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2027.11.5

	6
	曹帅
	主要负责人
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2027.10.8

	7
	杨勇
	主要负责人
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2027.10.8

	8
	秦大居
	安全生产管理人员
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2028.1.6

	9
	谭万志
	安全生产管理人员
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2027.10.8

	10
	张笃永
	安全生产管理人员
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2028.1.6

	11
	周昭雪
	安全生产管理人员
	金属非金属矿山（地下矿山）
	有效期至
2027.10.8


（3）安全教育与培训
绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目从业人员按照规定接受了安全生产教育和培训，并经考试合格后上岗，培训考试记录齐全。
（4）安全生产费用和保险
绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目与职工签订了劳动合同，并为全矿职工办理了安全生产责任保险，保额满足要求；根据规定足额提取了安全费用，有去年度的使用记录和本年度的提取计划；向职工发放了符合国家标准的劳动保护用品，并能监督工人正确使用。
（5）应急救援体系
绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目编制了生产安全事故综合应急预案，内容全面且切实可行；应急预案于2025年9月29日在绥中县应急管理局进行了备案（备案编号：211409-2025-043）；绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目成立了兼职救援组织，配备了事故抢险救护人员及物资，对应急物资定期进行检查，同时与葫芦岛八家矿业股份有限公司救护队签订了矿山救护协议书，能及时对绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目提供救援帮助。绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目每半年进行了一次了现场处置演练，并保存有记录。
2.5.15安全设施设备投入

（1）安全设施设备投入

安全设施设备投入详见下表。

表2.5-3专用安全设施投资表

	序号
	名称
	描述
	投资
	说明

	
	
	
	(万元)
	

	1
	无轨运输系统安全设施

	　
	1
	人行道
	1.6
	　

	　
	2
	缓坡段
	0.8
	　

	　
	3
	交通信号系统
	1
	　

	　
	4
	井口门禁系统
	0.4
	　

	　
	5
	安全出口指示牌
	0.2
	　

	2
	采场

	　
	1
	采空区及其他危险区域的探测、封闭、隔离
	1.5
	　

	　
	2
	爆破安全设施(含警示旗、报警器、警戒带等)
	0.5
	　

	3
	供、配电设施

	　
	1
	裸带电体基本(直接接触)防护设施
	1.6
	　

	　
	2
	保护接地及等电位联接设施
	0.9
	　

	　
	3
	设应急照明设施
	1
	　

	　
	4
	地面建筑物防雷设施
	0.9
	　

	4
	通风和空气预热及制冷降温

	　
	1
	主通风机的反风设施、备用电机及快速更换装置、辅助通风机、局部通风机。
	2.8
	　

	　
	2
	通风构筑物、阻燃风筒
	0.5
	　

	　
	3
	风机进风口和天井处的安全护栏和防护网
	0.5
	　

	　
	4
	井口预热系统
	0.2
	　

	6
	安全避险“六大系统”

	　
	1
	监测监控系统
	2.5
	　

	　
	2
	人员定位系统
	1.7
	　

	　
	3
	紧急避险系统
	2
	　

	　
	4
	压风自救系统
	1.3
	　

	　
	5
	供水施救系统
	1.3
	　

	　
	6
	通信联络系统
	1.6
	　

	7
	消防系统

	　
	1
	消防供水系统
	1.1
	　

	　
	2
	消防水池
	1.1
	　

	　
	3
	消防器材
	0.8
	　

	　
	4
	火灾报警系统
	1.5
	　

	8
	地表塌陷或移动范围保护措施
	　
	1.3
	　

	9
	矿山应急救援设备及器材
	　
	1.5
	　

	10
	个人安全防护用品
	　
	1.6
	　

	11
	矿山、交通、电气安全标志
	　
	1.6
	　

	12
	其他设施
	　
	1.5
	　

	13
	合计
	　
	36.8
	　


（2）安全生产费用提取和使用计划

企业根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）的规定，企业在基建过程中提取了安全费用并留有台账记录，且对2025年安全费用使用做出了计划，详见附件。

2.5.16矿山主要设备
绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目主要设备见表2.5-3。

表2.5-3 主要设备表
	设备名称
	型号
	数量

	主扇（轴流式风机）
	BK54-4-10
	1

	空压机
	SPM78EZ
	1

	局扇
	YBT52-2/11KW
	1

	地下自卸车（矿卡）
	UQ-5
	1

	轮胎式装载机
	ZL50
	1

	主扇备用电机
	YBFe160L-4
	1


2.6施工及监理概况

绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目于2025年委托葫芦岛瑞博立矿山工程有限公司对其地下开采项目进行施工。葫芦岛瑞博立矿山工程有限公司（证书编号D221330116）为矿山工程施工总承包贰级，资质合格，施工人员技术、管理水平较高，与绥中德洋长石矿业有限公司签订了非煤矿山外包工程安全管理协议，在施工过程中能够严格按照施工图的工程要求进行施工，施工质量良好，经矿方、监理单位进行验收合格。在整个施工过程中无安全施工事故。
绥中德洋长石矿业有限公司委托葫芦岛瑞博立矿山工程有限公司对地下开采工程进行施工的同时，委托晟华建设咨询有限公司（证书编号E141056946-4/1）资质范围为工程监理综合资质，对该系统的施工过程进行监理，监理单位资质有效，监理情况良好，并在工程结束后出具了监理报告。

绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目按照《初步设计重大变更》、《安全设施设计重大变更》及法律法规、标准规范要求执行，进行了施工建设，监理部门严格按照国家法律、法规及设计、施工图的要求对施工单位的整个施工过程进行了全方位的监理，各项记录完整，内业资料齐全，工程进度控制情况良好。
该项目实际开工日期为2025年4月，实际竣工日期为2025年8月。
2.7试运行概况

绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目在工程竣工后，于2025年10月进行了试运行，试运行近1个月，在试运行期间，各生产工艺运行良好，开拓、运输、掘进、通风、供电、六大系统等设备运行正常，工况良好，试运行期间无安全生产事故的发生。

该系统采用平硐开拓，采场崩落下的矿石经铲运机装入自卸汽车，经自卸汽车，由中段运输巷道经各中段平硐运至地表。

目前基建采场采用采用浅孔留矿嗣后充填法，开采T2号矿体。
侧翼对角抽出式机械通风方式。井下所需新鲜风流由228m运输平硐进入井下，经中段的主运巷道、沿脉运输巷道、穿脉送至井下各作业面。污风经沿脉回风平巷及回风天井汇集到+266m中段巷道中，由266m回风平硐通风机抽至地表。
巷道一侧有排水沟，矿井积水通过各中段平硐自流至矿区外。
该系统按照《初步设计重大变更》、《安全设施设计重大变更》进行了施工建设，安全避险“六大系统”所有设备设施均有矿用产品安全标志证书，各系统安装、使用情况良好，安全避险“六大系统”符合要求。
2.8安全设施概况

矿山的安全设施主要包括基本安全设施和专用安全设施，详见下表2.8-1。
表2.8-1  基本安全设施和专用安全设施情况表

	序号
	检查项目
	安全设施类别

	
	
	

	1
	开采范围
	

	1.1
	+266m回风中段20m厚隔离矿柱
	基本

	2
	安全出口
	

	2.1
	通地表的安全出口
	基本

	2.2
	+228m中段的安全出口
	基本

	3
	采矿方法
	

	3.1
	采矿方法的种类
	基本

	3.2
	采场的安全出口
	基本

	3.3
	采场支护
	基本

	4
	无轨运输巷道
	

	4.1
	人行道
	基本

	4.2
	巷道支护
	基本

	5
	人行天井
	

	5.1
	梯子间及防护网、隔离栅栏
	专用

	5.2
	井口安全护栏
	专用

	5.3
	废弃井口的封闭或隔离设施
	专用

	6
	通风
	

	6.1
	主要通风井巷
	

	6.1.1
	专用进风井及专用进风巷道
	基本

	6.1.2
	专用回风井及专用回风巷道
	基本

	6.1.3
	通风构筑物
	专用

	6.2
	风机
	

	6.2.1
	主通风机
	基本

	6.2.2
	通风机反风
	专用

	6.2.3
	主通风机的备用电机
	专用

	6.2.4
	主通风机的电机快速更换装置
	专用

	6.2.5
	局部通风机
	专用

	6.2.6
	风机进风口的安全护栏和防护网
	专用

	6.2.7
	控制系统
	基本

	6.2.8
	阻燃风筒
	专用

	7
	排水系统
	

	7.1
	平硐内排水沟
	基本

	8
	供水系统
	

	8.1
	供水水池
	基本

	8.2
	供水设备
	基本

	8.3
	供水管道
	基本

	8.4
	井下用水地点
	基本

	9
	消防系统
	

	9.1
	消防供水系统
	专用

	9.2
	消防水池
	专用

	9.3
	消防器材
	专用

	9.4
	消火栓
	专用

	10
	供配电
	

	10.1
	供配电系统
	

	10.1.1
	矿山电源、线路、地面和井下供配电系统
	基本

	10.1.2
	井下各级配电电压等级
	基本

	10.1.3
	高、低压供配电中性点接地方式
	基本

	10.2
	井下电气设备
	

	10.2.1
	电气设备类型
	基本

	10.2.2
	通风系统的供配电设施
	基本

	10.3
	电缆
	

	10.3.1
	地表向井下供电电缆
	基本

	10.3.2
	井下高、低压电缆
	基本

	10.4
	防雷及电气保护
	

	10.4.1
	地面建筑物防雷设施
	专用

	10.4.2
	地面架空线路转下井电缆处防雷设施
	基本

	10.4.3
	高压供配电系统继电保护装置
	基本

	10.4.4
	低压配电系统故障（间接接触）防护设施
	专用

	10.4.5
	裸带电体基本（直接接触）防护设施
	专用

	10.5
	接地系统
	

	10.5.1
	接地
	基本

	10.5.2
	接地电阻
	基本

	10.5.3
	总接地网、主接地极
	基本

	10.5.4
	局部接地极
	基本

	10.6
	井下照明
	

	10.6.1
	照明电源线路
	基本

	10.6.2
	灯具型式
	基本

	11
	安全避险“六大系统”
	

	11.1
	监测监控系统
	

	11.1.1
	有毒有害气体监（检）测
	专用

	11.1.2
	通风系统监测
	专用

	11.1.3
	视频监控
	专用

	11.1.4
	地压监测
	专用

	11.1.5
	维护与管理
	专用

	11.2
	人员定位系统
	

	11.2.1
	硬件
	专用

	11.2.2
	软件功能
	专用

	11.2.3
	维护与管理
	专用

	11.3
	紧急避险系统
	

	11.3.1
	自救器配备
	专用

	11.3.2
	事故应急预案与避灾线路图及避灾路线的标识
	专用

	11.3.3
	紧急避险设施
	专用

	11.3.4
	紧急避险设施外部标识、标志
	专用

	11.3.5
	管缆及设备接入
	专用

	11.4
	压风自救系统
	

	11.4.1
	压风自救设备
	专用

	11.4.2
	出口风压、风量
	专用

	11.4.3
	日常检查与维护工作
	专用

	11.5
	供水施救系统
	

	11.5.1
	供水施救设备
	专用

	11.5.2
	出口水压、水量
	专用

	11.5.3
	日常检查与维护工作
	专用

	11.6
	通信联络系统
	

	11.6.1
	有线通信联络硬件
	专用

	11.6.2
	有线通信联络功能
	专用

	11.6.3
	有线通信联络线缆敷设
	专用

	11.6.4
	无线通信联络系统
	专用

	11.6.5
	维护与管理
	专用


3.安全设施符合性评价

根据国家的相关法律、法规、规程和文件，以及《初步设计重大变更》和《安全设施设计重大变更》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验数据等相关资料，采用安全检查表法进行检查如下：

说明：表中，《中华人民共和国安全生产法》简称《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程（GB16423-2020）》简称（GB16423-2020）、《中华人民共和国劳动法》简称《劳动法》、《中华人民共和国矿山安全法》简称《矿山安全法》、《中华人民共和国矿产资源法》简称《矿产资源法》、《中华人民共和国公司法》简称《公司法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》简称《矿山安全法实施条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》简称《许可证实施办法》、《工业企业总平面设计规范（GB50187－2012）》简称GB50187－2012、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令）简称《国家安全生产监督管理总局34号令》、《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ2031-2011）简称（AQ2031-2011）、《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ2032-2011）简称（AQ2032-2011）、《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）、《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）、《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036-2011）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）简称（矿安〔2022〕4号）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安﹝2021﹞55号）简称（矿安﹝2021﹞55号）。

根据评价单元划分原则，结合该项目的生产工艺特点，将该项目划分为以下13个评价单元：

（1）安全设施“三同时”程序单元

（2）矿床开采单元

（3）运输系统单元

（4）井下防治水与排水系统单元

（5）通风系统单元

（6）供配电系统单元

（7）井下供水和消防系统单元

（8）安全避险“六大系统”单元

（9）总平面布置单元

（10）个人安全防护单元

（11）安全标志单元

（12）安全管理单元

（13）金属非金属地下矿山重大事故隐患判定
3.1安全设施“三同时”程序

（1）通过查阅相关资料，编制安全设施“三同时”程序单元安全检查表如表3.1-1所示。

表3.1-1   安全设施“三同时”程序符合性单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	安全设施“三同时”程序符合性单元
	1.依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。
	《公司法》第七条
	查阅资料
	具备绥中县市场监督管理局核发的营业执照，注册号：9121142135354955XT，成立日期：2015年8月25日
	符合要求

	
	2.开采相关矿产资源的，根据生产规模和矿种应由相应的地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证。
	《矿产资源法》第十六条
	查阅资料
	具有葫芦岛市自然资源局颁发的采矿许可证，证号： C2114212015107130140380，有效期2021年10月29日至2029年1月29日
	符合要求

	
	3. 生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该项目《安全预评价报告》由辽宁恒泰安全技术服务有限公司编写，目前该公司已注销，此前具备金属、非金属矿山及其他矿采选业安全评价资质，符合要求。
	符合

要求

	
	4. 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全设施设计。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该系统《初步设计重大变更》、《安全设施设计重大变更》由辽宁牧鼎矿业科技有限公司编制，资质证书编号：A221021401，具备工程设计冶金行业冶金矿山工程专业乙级，符合要求。
	符合

要求

	
	5. 安全设施设计（即安全设施设计）完成后，应当按照本办法向安全生产监督管理部门提出审查申请，并审查备案。作重大变更的，需报原审查部门审查同意。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该系统《安全设施设计重大变更》由辽宁牧鼎矿业科技有限公司编制，设计资质符合要求，已通过绥中县应急管理局组织的专家评审并备案。
	符合

要求

	
	6. 安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该系统施工单位为葫芦岛瑞博立矿山工程有限公司，（证书编号D221330116）为矿山工程施工总承包贰级，其资质范围及等级合法合规。

	符合

要求

	
	7. 实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	晟华建设咨询有限公司（证书编号矿山E141056946-4/1）资质范围为工程监理综合资质，对该系统进行了监理，其资质范围及等级合法合规。
	符合

要求

	
	8.建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行安全验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十三条。
	查阅资料
	建设单位在基建时便委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全验收评价，在竣工试生产结束后，出具验收评价报告。我单位资质编号：APJ-（辽）-021，资质范围涵盖金属、非金属矿山（资质具体见本报告扉页）。
	符合

要求

	
	9. 安全设施需要试运行（生产、使用）的，应当提供自查报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十四条。
	查阅资料
	该项目在试生产运行期间，企业根据试生产的实际情况，进行了自查，并编制了自查报告。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

该项目具备了营业执照、采矿许可证，由具有相应资质的单位先后编制完成了《安全预评价报告》、《初步设计重大变更》及《安全设施设计重大变更》并进行了评审和备案；委托有资质的单位进行了矿山基建工程施工和工程监理，施工和监理资质等级符合相关文件的要求；安全设施符合“三同时”的要求；在基建结束后按要求进行了试运行，并编制了试运行及自查报告。

该项目的安全设施“三同时”程序符合性单元通过检查表的9项检查中，均符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。
3.2矿床开采

3.2.1安全出口

采用安全检查表法对该项目安全出口进行检查，详见表3.2-1。

 表3.2-1 安全出口安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.通往地表的安全出口的布置。
	《安全设施设计重大变更》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	平硐口作为矿井的主要安全出口，回风平硐作为矿井的应急安全出口。
	符合要求

	2.井巷内部用于安全出口的设施。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查与施工、竣工报告
	回风井作为矿井的安全出口设有梯子。
	符合要求

	3.服务的中段水平安全出口。
	《安全设施设计重大变更》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	每个中段（分段）通过人行天井与上中段进行联通，内设折返式梯子间，且各中段（分段）均不少于2个安全出口。
	符合要求

	4.采场的两个安全出口。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查与施工、竣工报告
	采场两端设置两个2安全出口。
	符合要求


3.2.2硐室及其安全通道和独立回风道

该项目井下无动力油储存硐室、无机修硐室、所有设备大修均在地表机修室进行，井下不设破碎站。

采用安全检查表法对硐室及其安全通道和独立回风道进行检查，详见表3.2-2。
表3.2-2  硐室及其安全通道和独立回风道安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 主要进风巷和回风巷应经常维护，不应堆放材料和设备，应保持清洁和风流畅通。
	GB16423-2020之6.6.2.4

	现场勘查与施工、竣工报告
	评价组现场勘察可知，矿山主要进风巷和回风巷经常进行了维护，巷道内未堆放材料和设备，风流畅通。
	符合要求

	2.井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均应设照明。
	GB16423-2020之6.7.5.1

	现场勘查与施工、竣工报告
	评价组现场勘察可知，矿山试运行期间井下作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均设置有照明。
	符合要求


3.2.3井巷工程支护

采用安全检查表法对该项目井巷工程支护进行检查，详见表3.2-3。

表3.2-3  井巷工程支护安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 不应用木材或者其他可燃材料作永久支护。
	GB16423-2020

之6.2.7.1
	现场勘查与施工、竣工报告
	评价组现场勘察可知，矿山未采用木材或者其他可燃材料作永久支护。
	符合要求

	2. 在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护。

	GB16423-2020之6.2.7.2
	现场勘查与施工、竣工报告
	评价组现场勘察可知，矿山井下在不稳固的岩层中掘进时，进行了支护。
	符合要求

	3．平硐硐口段采用现浇混凝土支护，支护厚度300mm，支护长度以伸入基岩段5m为原则，混凝土强度等级为C25。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，平硐硐口段采用现浇混凝土支护，支护厚度300mm，混凝土强度等级为C25。
	符合要求

	4. 水平运输巷道局部不稳固地段采用锚喷网、锚喷等支护方式。 
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查与施工、竣工报告
	评价组现场勘察可知，水平运输巷道局部不稳固地段采用了锚喷网、锚喷等支护方式。
	符合要求


3.2.4保安矿柱
采用安全检查表法对该项目保安矿柱进行检查，详见表3.2-4。

表3.2-4 保安矿柱安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 矿山早期近地表进行过露天开采，形成了一个露天采坑，为了防止近地表第四系不稳，导致矿房顶板发生坍塌事故，设计为矿房至露天采坑底之间留设不小于20m的护顶矿柱。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查与施工、竣工报告
	评价组现场勘察可知，矿房至露天采坑底之间留设20m的护顶矿柱。
	符合要求


3.2.5井下爆破作业

该矿井下未设置爆破器材库，采用安全检查表法对该项目井下爆破作业进行检查，详见表3.2-5。
表3.2-5    井下爆破作业安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应采用适合井下的声响信号。
	GB 6722-2014第8.1.5条
	询问，现场勘查
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，地下爆破时，划定了警戒区，设立了警戒人员和标识及信号。
	符合要求

	2. 爆破后，应进行充分通风，检查处理边帮、顶板安全，做好支护，确认地下爆破作业场所空气质量 合格、通风良好、环境安全后方可进行下一循环作业。
	GB 6722-2014第8.1.8条
	询问，现场勘查
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，爆破后，进行了充分通风，检查处理顶板安全，做好支护。
	符合要求

	3. 地下爆破应有良好照明，距爆破作业面100m范围内照明电压不得超过36 V。
	GB 6722-2014第8.1.10条
	询问，现场勘查
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，地下爆破有良好的照明，距爆破作业面100m范围内照明电压不超过36 V。
	符合要求

	4. 装药警戒范围由爆破技术负责人确定；装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。
	GB 6722-2014第6.7.1.1条
	查阅制度、现场勘查、询问
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，装药时在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。
	符合要求

	5. 执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。
	GB 6722-2014第6.7.1.3条
	查阅制度、现场勘查、询问
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，执行警戒任务的人员符合上述要求。
	符合要求

	6. 各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。
	GB 6722-2014第6.7.2.4条
	查阅制度、现场勘查、询问
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，各类信号均能使爆破警戒区域及附近人员清楚地听到或看到。
	符合要求

	7. 井下爆破工作应由获得操作证的专职爆破工来担任。
	GB 6722-2014
	查阅制度、现场勘查、询问
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，爆破单位爆破员都具备资格证书。
	符合要求


3.2.6采矿方法和采场

采用安全检查表法对该项目采矿方法和采场进行检查，详见表3.2-6。

表3.2-6    采矿方法和采场安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.采场支护、采场安全出口。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	采场矿岩稳固性较好，一般不支护，局部不稳固地段采取了锚喷支护，采场有两个安全出口，天井内设有折返式梯子间和照明。
	符合要求

	2. 矿体厚度小于6m时，采用浅孔留矿嗣后充填法。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，目前基建采场采用浅孔留矿嗣后充填法。
	符合要求

	3.应建立采场顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。

	GB16423-2020之6.3.1.12
	现场勘查及查阅资料
	建立了顶板分级管理制度。
	符合

要求

	4.对凿岩、装药、爆破、通风和出矿等采场生产作业活动所采取安全措施。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查、询问、查看记录
	凿岩、装药、爆破、通风和出矿等采场生产作业活动所采取了安全措施。
	符合要求

	5.人行天井的梯子间、防护网、隔离栅栏设施、井口防护设施设置。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	人行天井设有折返式梯子间、照明和标志。
	符合要求

	6.人员需要进入的采场应有良好的照明。
	GB16423-2020之6.3.1.11
	现场勘查
	有良好的照明，配备有36v照明变压器。
	符合要求

	7..在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护。
	GB16423-2020之6.2.7.2
	现场勘查
	不稳固地段采用锚喷支护和喷砼支护。
	符合要求


3.2.7评价小结

对该项目矿床开采单元使用安全检查表进行了25项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目矿床开采可以保证矿井安全生产。
3.3运输系统

（1）安全检查表法

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行评价，详见表3.3-1。

表3.3-1   运输系统子单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.UQ-5地下自卸车。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	矿山采用UQ-5地下自卸车运输矿石。
	符合要求

	2. 无轨设备均应配备灭火装置。
	GB16423-2020

第6.3.4.2条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，无轨设备配备了灭火装置。
	符合要求

	3. 行人的无轨运输巷道应按要求设置人行道。
	GB16423-2020
第6.2.5.6条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，矿山井下无轨运输巷道已按要求设置了人行道。
	符合要求

	4. 无轨设备刹车系统、灯光系统、警报系统应齐全有效。
	GB16423-2020

第6.3.4.2条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，无轨设备刹车系统、灯光系统、警报系统齐全有效。
	符合要求

	5.无轨设备顶部至巷道顶板的距离不小于0.6m。
	GB16423-2020
第6.3.4.4条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，无轨设备顶部至巷道顶板的距离大于0.6m。
	符合要求

	6.无轨设备不超载、不熄火下滑、避让行人。
	GB16423-2020
第6.3.4.5条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，无轨设备不超载、不熄火下滑、避让行人。
	符合要求

	7．运行车辆遇到人员时，应停车让行人通过，或者人员在巷道错车道内，让车辆通过。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，运行车辆遇到人员时，停车让行人通过，或者人员在巷道错车道内，让车辆通过。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的运输系统单元用安全检查表进行了7项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目的运输系统可保证安全生产。
3.4排水系统

（1）安全检查表法

采用安全检查表法对该项目防排水子单元进行评价，详见表3.4-1。

表3.4-1  防排水子单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 矿井井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地的地面标高，应高于当地历史最高洪水位。
	GB 16423-2020

第6.8.2.3
	现场勘察、查阅资料
	228m运输平硐和266m回风平硐及工业场地均高于当地历史最高洪水位（120m）。
	符合
要求

	2.设计+228m中段、+266m中段巷道一侧设有排水沟，矿井积水通过各中段平硐自流至矿区外。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察、查阅资料
	评价组现场勘察可知，开拓方式为平硐开拓，+228m中段、+266m中段巷道一侧设有排水沟，企业设置排水沟，排水沟上口宽300mm，下口宽200mm，深250mm，水沟的坡度与平巷的坡度一致，不小于3‰，横向排水坡度不小于2‰，坡向平硐口，矿井积水通过各中段平硐自流至矿区外。
	符合要求

	3. 设计矿山务必坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，决不可疏忽大意，更不能存在侥幸心理，执意蛮干。探水与掘进应交叉进行，探水钻孔终孔位置应当始终超前掘进工作面一定距离，即超前距。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，矿山坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，进行了超前探水工作。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的防排水系统用安全检查表进行了3项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的防排水系统可保证安全生产。

3.5通风系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目通风系统子单元进行评价，详见表3.5-1。

表3.5-1  通风系统单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查

方法
	事实记录
	结论

	1.通风井巷内的风量、风速、检测及报警设施
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	安全避险六大系统现设有风压、风速监测及报警设施。
	符合

要求

	2.主扇和局扇应设置开停传感器
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	主扇和局扇设置了开停传感器
	符合

要求

	3.设计选用BK54-4-10型轴流式风机1台装于各回风平硐硐口处，风机风量7.6～17.8m3，风压150～900Pa，该型号通风机露天安装，反风方式为反转反风，反风量达正风量60%以上，主扇配置一台备用电机。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	回风平硐现有BK54-4防爆轴流主扇风机1台装于各回风平硐硐口处，风机风量458～1070m3/min，风压150～900Pa，电动机型号YB2-160L-4，额定功率15Kw，可反转反风，反风率不小于60%，主扇配置一台备用电机，并经阜新衡天矿山设备安全检测有限责任公司，综合判定为合格。
	符合

要求

	4.风机进风口的安全护栏和防护网。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	在风机进风口处设置了安全护栏和安全防护网。
	符合

要求

	5.主扇必须保证能够正常运行，备件齐全，有备用电机，反风装置启闭正常。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	主扇设有反转开关，可实现反风操作。
	符合

要求

	6.主扇应有使矿井风流在l0min内反向的措施。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	矿山主扇可在10分钟内实现反风操作。
	符合

要求

	7.主要进风巷和回风巷，应经常维护，保持清洁和风流畅通，不应堆放材料和设备。
	GB16423-2020第6.6.2.4条
	现场勘查
	矿山进风巷和回风巷无材料和设备堆积，风流畅通。
	符合

要求

	8.建立机械通风系统。
	矿安[2022]4号、GB16423-2020第6.6.2.1条
	现场勘查
	矿山设有主扇，采用机械通风系统。
	符合

要求

	9.行人通风天井处的安全护栏。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	行人通风天井设有安全护栏。
	符合

要求

	10.主通风机的反风设施和备用电机及快速更换装置。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	主通风机的具备反风设施和开关，设有同型号备用电机及快速更换装置。
	符合

要求

	11. 正常生产情况下主通风机应连续运转，满足井下生产所需风量。
	GB 16423-2020

第6.6.3.1条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，矿山主通风机连续运转，主通风机性能参数与设计一致，能满足井下生产所需风量。
	符合

要求

	12. 爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过15min，方准许作业人员进入爆破作业地点。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过15min，方准许作业人员进入爆破作业地点。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的通风系统用安全检查表进行了12项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目的通风系统能够满足矿井通风需求。
3.6供配电系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目供配电系统单元进行评价，详见表3.6-1。


表3.6-1  供配电系统单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 电源引自6.2km外的葛家乡变电所，电压10kV，采用LGJ-70型高压架空线，引至矿山228m运输平硐工业广场变电所内，矿山无提升人员的提升设备以及排水设备，故矿山无一级负荷，故井下不再设置备用电源。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	矿山电源引自6.2km外的葛家乡变电所，电压10kV，采用LGJ-70型高压架空线，引至矿山228m运输平硐工业广场变电所内，由于矿山无提升人员的提升设备以及排水设备，故矿山无一级负荷，故井下不再设置备用电源。
	符合

要求

	2. 利用现有的S13-M-250/10型变压器1台安装在228m运输平硐硐口工业场地东南侧变电所内。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	地表有1台S13-M-250/10型变压器1台安装在228m运输平硐硐口工业场地东南侧变电所内。
	符合

要求

	4.井下变压器和向井下供电的变压器中性点不准接地。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	井下变压器和在地表变电所内向井下供电的变压器中性点未接地。
	符合

要求

	5.井下供配电系统的各级配电电压等级。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	井下动力用电380V，主运巷道照明用电220V，采场照明用电36V。
	符合
要求

	6.井下所有工作地点、安全人行道和通往工作地点的人行道，都应有照明。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	井下照明设施完善。
	符合

要求

	7. 井下应采用低烟、低卤或无卤的阻燃电缆。
	GB 16423-2020

第6.7.2.1条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，井下电缆为低烟无卤的阻燃电缆。
	符合
要求

	8. 在水平巷道的个别地段沿底板敷设电缆时应用钢质或不燃性材料覆盖；电缆不应敷设在排水沟中。
	GB 16423-2020

第6.7.2.5条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，在水平巷道敷设电缆时，无敷设在排水沟中情况。
	符合

要求

	9. 不应将电缆悬挂在风、水管路上。
	GB 16423-2020

第6.7.2.6条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，未将电缆悬挂在风、水管路上。
	符合

要求

	10. 井下不应采用油浸式电气设备。
	GB 16423-2020
第6.7.3.1条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，井下未采用油浸式电气设备。
	符合

要求

	11. 井下照明灯具应防水、防潮、防尘。
	GB 16423-2020
第6.7.5.5条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，井下照明灯具为防水、防潮、防尘的灯具。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的矿山电气单元用安全检查表进行了11项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目供配电系统可保证其矿井的安全生产。
3.7井下供水和消防系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目井下供水和消防系统单元进行评价，详见表3.7-1。

表3.7-1   井下供水和消防系统单元安全检查表 

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.在228m运输平硐硐口工业场地内修建了一座200m3高位水池，由其提供全矿生产及消防用水。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	矿山在228m运输平硐硐口工业场地内修建了一座200m3高位水池，由其提供全矿生产及消防用水。
	符合要求

	2.消防供水利用井下生产供水系统。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	井下建立了生产供水系统，可兼做消防供水。
	符合要求

	3.井下供水管路的设置情况。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	矿井井下生产和消防共用一套供水系统，从高位水池敷设无缝钢管，井下用水管道独立敷设。
	符合要求

	4．主要中段井底车场设置消火栓，每个消火栓应配有水枪和水带，水带长度应能满足消火栓设置间距内的消防要求。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	主要中段、平硐口、设置消火栓，每个消火栓应配有水枪和水带，满足消防要求。
	符合要求

	5.地表办公室、采场、通风机房、空压机房均应设置干粉灭火器。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	在地表办公室、通风机房、空压机房均设置干粉灭火器。
	符合要求

	6.每个灭火器配置点的灭火器数量不少于 2 具，灭火器应能扑灭 150m 范围内的初始火源。


	GB16423-2020第6.9.1.8条
	现场勘查
	各配置点，灭火器数量均不少于2具。
	符合要求

	7.井口和平硐口 50m 范围内的建筑物内不得存放燃油、油脂或其它可燃材料。


	GB16423-2020第6.9.1.9条
	现场勘查
	主平硐口和回风平硐口50m范围内未存放上述可燃材料。
	符合要求

	8. 井下不得使用乙炔发生装置。
	GB 16423-2020
第6.9.1.17
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，井下未使用乙炔发生装置。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目井下供水和消防系统单元用安全检查表进行了8项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目的井下供水和消防系统基本可保证其正式投产后安全生产。

3.8安全避险“六大系统”单元

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行评价，详见表3.8-1。

表3.8-1  安全避险“六大系统”单元安全检查表
	项目
	检查内容
	检查

依据
	检查

方法
	事实记录
	结论

	监测监控系统
	1.监测监控系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	有安全避险“六大系统”设计，并按照设计内容对监测监控系统进行建设。
	符合要求

	
	2.井口人员进出场所应设视频监控。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	在主平硐口和回风平硐处设置了视频监控装置。
	符合要求

	
	3.井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	回风平硐、生产中段设置有风速传感器。
	符合要求

	
	4. 在228m中段新风侧靠近采场的位置、266m中段回风侧靠近采场的位置各设置1台风速传感器。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	企业在在228m中段新风侧靠近采场的位置、266m中段回风侧靠近采场的位置各设置1台风速传感器。
	符合要求

	
	5. 井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器。
	AQ 2031-2011

第6.1条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，在采场附近设置有风速传感器。
	符合要求

	
	6.一氧化碳报警浓度不应高于24ppm，二氧化氮报警浓度不应高于2.5ppm。
	AQ 2031-2011
第5.4条
	查阅资料
	评价组现场勘察可知，一氧化碳等传感器的报警临界值、监测监控系统主机报警浓度均按前述要求设置。
	符合要求

	
	7.主要通风设施等应安装开停传感器。
	AQ 2031-2011
第6.3条
	现场勘查
	主扇风机、局扇均安装了开停传感器。
	符合要求

	井下人员定位管理系

统
	1.设置井下人员定位系统。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	建立了井下人员定位系统，配备有人员定位卡。
	符合要求

	
	2.人员定位系统应满足监测及管理功能，主机应安装在地面，并双机备份。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	人员定位系统实现置了双机热备份。
	符合要求

	
	3. 人员定位系统应能监测携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻等。
	AQ 2032-2011

第4.3条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，建立的人员定位系统能够实现前述功能。
	符合要求

	紧急避险系统
	1.每个矿井至少要有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30m；每个生产中段必须有至少两个便于行人的安全出口，并和通往地面的安全出口相通。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	矿井共有主平硐口和回风平硐共2个直达地面的安全出口，安全出口间距均大于30m。生产中段有两个便于行人的安全出口，并和通往地面的安全出口相通。
	符合要求

	
	2.应为入井人员配备额定防护时间不少于45min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	购置25台ZY45型隔绝式压缩氧自救器，其额定保护时间为45min。
	符合要求

	
	3.应编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	矿山已编制事故应急预案，制定了井下避灾路线图，并在井口和各中段悬挂。
	符合要求

	压风自救系统
	1.压风自救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	有安全避险“六大系统”设计，并按照设计内容对压风自救系统进行建设。
	符合
要求

	
	2.压风自救系统的空气压缩机应安装在地面，并能在10min内启动。空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时，可以安装在风源质量不受生产作业区域影响且围岩稳固、支护良好的井下地点。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	压风自救系统利用地表空压机及供风管路。
	符合
要求

	
	3.压风管道敷设应牢固平直，并延深到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	压风自救系统管道敷设符合前述要求。
	符合
要求

	
	4.各主要生产中段进风巷道的压风管道上每隔200~300m应安设一组三通及阀门。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	生产中段压风管道上每隔200m安设一组三通和阀门。
	符合
要求

	
	5.主压风管道中应安装油水分离器。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	压风管道中设置有油水分离器。
	符合
要求

	供水施救系统
	1.供水施救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	企业按照《“六大系统”设计》对供水施救系统进行了建设，具体见以下分项检查。
	符合
要求

	
	2.供水施救系统可以与生产供水系统共用，施救时水源应满足生活饮用水水质卫生要求。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	供水施救系统供水管道与消防水管共用，采用静压供水，水质符合要求。
	符合要求

	
	3.供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	供水管道敷设牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	符合要求

	
	4.各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200~300m应安设一组三通及阀门。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	在井下生产中段每隔200m安设一组三通及阀门。
	符合
要求

	通讯联络系统
	1.通信联络系统应进行设计，并按设计要求进行建设。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	有安全避险“六大系统”设计，并按照设计内容对通信联络系统进行建设。
	符合
要求

	
	2.安装通信联络终端设备的地点应包括：井下各中段采区、主要通风机房、爆破时撤离人员集中地点等。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	在办公室、中段采场，通风机房等人员集中的地点设置通讯终端。
	符合
要求

	
	3.通信线缆的敷设应符合《金属非金属矿山安全规程》的相关规定。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	矿山通信线缆设置两条，两路通信主电缆经266m回风平硐、228m运输平硐送至井下配线设备。
	符合
要求

	
	4.终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	井下终端设备均设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。
	符合
要求

	
	5. 国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知，矿安[2022]4号文要求，井下建立应急广播系统。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	井下布置一套矿用广播通信系统，应急广播系统主要由地面播放设备及井下音箱组成。
	符合
要求


（2）评价单元小结：

通过对该项目的安全避险“六大系统”单元用安全检查表共进行了27项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的安全避险六大系统可保证其正式投产后能够安全生产。

3.9 总平面布置

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目总平面布置单元进行检查，详见表3.9-1。

表3.9-1  总平面布置安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.主平硐和回风平硐口均位于移动带20m外。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查、查阅竣工图
	主平硐和回风平硐口均位于移动带20m外。
	符合要求

	2.两安全出口的间距大于30m。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	主平硐和回风平硐口距离254m，直达地表的两个安全出口间距大于30m。
	符合要求

	3．厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。
	《工业企业总平面设计规范》第2.0.5条
	现场勘查、查阅资料
	有可靠的供电电源及应急电源；有可靠的供水水源；水、电资源可满足生产需要。
	符合要求

	4．厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	《工业企业总平面设计规范》第2.0.7条
	现场勘查、查阅资料
	矿区水文地质条件简单和工程地质条件为简单，满足建设需要。
	符合要求

	5. 厂内道路的布置应满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。
	GB 50187-2012

第5.3.1条
	现场勘查、查阅资料
	评价组现场勘察可知，矿区道路的布置满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的总平面布置单元用安全检查表进行了5项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的总平面布置满足安全生产要求。

3.10 个人安全防护

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目个人安全防护进行检查，详见表3.10-1。
表3.10-1  个人安全防护安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
	《安全设施设计重大变更》
	现场查看、查阅相关记录
	为从业人员发放了劳动保护用品，保护用品符合国家标准。
	符合

要求

	2.井下作业人员应配备安全帽、工作服、防水胶靴、手套佩戴。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	井下人员能够按要求佩戴劳动用品，包括安全帽、工作服、防水胶靴、手套、电工手套等。
	符合要求

	3.安全帽的强度应符合相关规范的要求。
	《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）
	现场检查
	矿山为现场所有作业人员和安全管理人员配备了符合《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）要求的安全帽。
	符合
要求

	4.井下接尘人员应佩戴防尘口罩。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	矿山为井下作业人员配备了防尘口罩。
	符合
要求


（2）评价单元小结：

对该项目的个人安全防护单元用安全检查表进行了4项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的个人安全防护满足安全生产要求。
3.11安全标志

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全标志进行检查，详见表3.11-1。

表3.11-1  安全标志安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.矿山安全标志。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	该矿在地表矿山入口、平硐口和回风平硐口、空压机房、风机房；井下各中段巷道、采场等位置均设置了安全警示标示。
	符合要求

	2.电气标志。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	地表变电所、变压器均设置有电气安全警示标示，动力电缆挂有标识牌，明确了电缆型号等内容。
	符合要求

	3.井下道路的指示标志。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	井下各中段、分叉口、主平硐口等地均设置了指示标志。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的安全标志单元用安全检查表进行了3项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的安全标志满足安全生产要求。 
3.12安全管理

3.12.1组织与制度

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目组织与制度单元进行评价，详见表3.12-1。

表3.12-1    组织与制度安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.主要负责人持有安全管理资质证及有效性。
	《矿山安全法》第26条、《许可证实施办法》、《GB16423-2020》之4.2
	检查、查阅
	主要负责人具有主要负责人资格证书。
	符合

要求

	2.企业应成立安全生产组织机构，配备专职的安全生产管理人员。
	《安全生产法》第19条、《许可证实施办法》
	查阅
	矿山配备了3名专职安全生产管理人员，安全管理人员经过培训，并有资格证书，证书位于有效期内。
	符合

要求

	3.特种作业人员参加岗位专业技能培训以及取得特种作业人员岗位操作证书及有效情况。
	《许可证实施办法》
	查阅
	矿山有电工、通风工、支柱工、焊接与热切割特种作业人员资格证书，且有效。
	符合
要求

	4.建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
	《GB16423-2020》、《许可证实施办法》
	查阅
	建立并健全了全员责任制，其中包含主要负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位安全生产责任制。
	符合

要求

	5.制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	《矿山安全生产法实施条例》

《GB16423-2020》、《许可证实施办法》第二章第五条第一款
	查阅制度
	制定了安全检查制度、井下动火作业制度、顶板管理制度、探放水制度、带班下井制度、隐患整改制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	符合

要求

	6.制定作业安全规程和各工种操作规程。
	《矿山安全生产法实施条例》
	查阅
	制定了各工种操作规程，且齐全。
	符合

要求

	7.其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
	《矿山安全生产法实施条例》第35条、
	查阅教育记录、询问
	对作业人员进行了教育和培训，且考试成绩合格。
	符合

要求

	8.安全生产投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。
	《许可证实施办法》第二章第五条第二款
	查阅账单、询问
	制订了2025年提取及使用安全技术措施专项经费计划，并按要求进行了提取。留有使用明细。
	符合

要求

	9.作业单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
	《安全生产法》、

《许可证实施办法》第二章第五条第七款
	查看保险单
	依法参加了安全生产责任保险，为从业人员缴纳安全生产责任保险费，保额满足要求。
	符合

要求

	10.金属非金属地下矿山每个独立生产系统应当配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以上人员应当具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称。

	矿安{2022}4号（十一）
	查阅
	企业配备了矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，且专业跟年限满足要求。
	符合

要求

	11.金属非金属地下矿山应当设立技术管理机构，建立健全技术管理制度，配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。
	矿安{2022}4号（十一）
	查阅
	企业设立了设立技术管理机构，配备具有采矿、地质、测量、机电等相关专业的技术人员。
	符合

要求

	12.非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	矿安{2022}4号（十）
	查阅
	企业配备了一名注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的组织与制度用安全检查表进行了12项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目的组织与制度可保证井下的安全生产。

3.12.2安全运行管理

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全运行管理单元进行评价，详见表3.12-2。

表3.12-2   安全运行管理安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1、安全生产检查记录和隐患整改等记录。
	《矿山安全法》第五章第三条
	现场勘查、查阅记录
	企业每月定期进行生产安全检查，每年定期进行检查评比。有安全生产检查记录和隐患整改等记录。
	符合要求

	2、对作业环境安全条件和危险性较大的设备进行定期检测检验，有预防事故的安全技术保障措施。
	《安全生产许可证实施办法》第二章第五条第十款
	现场勘查、查阅检测报告
	作业环境安全条件较好，危险性较大的设备均进行了检测检验，在有效期内，有预防事故的措施。
	符合要求

	3、伤亡事故报告、处理及结案情况。
	《安全生产许可证实施办法》第二章第十七条第六款
	询问
	基建期从未发生过伤亡事故。
	符合要求


（2）评价单元小结：

通过对安全运行管理子单元的3项检查中，均符合要求。综合认定，该项目安全运行管理能够保证矿山安全生产的要求。
3.12.3应急救援

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目应急救援管理单元进行评价，详见表3.12-3。
表3.12-3    应急救援安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．矿山应建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十三款
	查阅
	绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目建立了兼职应急救援组织，配备了事故抢险救护必要的物资，并与葫芦岛八家矿业股份有限公司救护队签订了矿山救护协议书。
	符合要求

	2．矿山应制订各种事故的应急预案。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十二款
	查阅
	绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目编制了生产安全事故综合应急预案，其中包括冒顶片帮、井下水灾、火灾爆炸、气体中毒应急预案等预案，内容全面且切实可行。
	符合要求

	3.应急预案应到当地的安全生产监督管理部门进行评审备案。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第18条
	查阅
	该预案2025年9月29日在绥中县应急管理局进行了备案，备案编号：211409-2025-043。
	 符合要求

	4.井下作业人员应熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救、互救和安全避灾知识，熟练掌握 自救器和紧急避灾系统的使用方法。
	GB16423-

2020之8.6
	调查、了解、记录
	每个职工均熟知应急预案，和避灾路线，熟练掌握自救器和紧急避灾系统的使用方法。
	 符合要求


（2）评价单元小结：

通过对应急救援子单元的4项检查，全部符合要求。综合认定，该项目应急救援能够保证矿山安全生产的要求。

3.13金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

根据国家矿山安全监察局2022年7月8日印发的《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）以及2024年4月23日发布的《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》，采用安全检查表法对该矿山重大事故隐单元进行评价，详见表3.13-1。

表3.13-1 重大事故隐安全检查表

	序号
	检查内容
	事实记录
	结论

	1


	安全出口存在下列情形之一的：
	（1）矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致；
	直达地面的安全出口为平硐和回风平硐，与设计一致。
	符合

要求

	
	
	（2）矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口；
	主平硐和回风平硐口距离254m，直达地表的两个安全出口间距大于30m。矿体一翼走向长度未超过1000米。
	符合

要求

	
	
	（3）矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间；
	矿井为平硐开拓。
	不涉及

	
	
	（4）主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通；
	生产中段、矿块均有2个安全出口以上，并与通往地面的安全出口相。
	符合

要求

	
	
	（5）安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。
	安全出口通畅、梯子及扶手能正常使用。
	符合

要求

	2
	使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。
	未使用国家明令禁止的设备、材料或者工艺。
	符合

要求

	3
	不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。
	相邻矿山井巷未相互贯通。
	符合

要求

	4
	地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：
	（1）未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10 条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸；
	图纸保存齐全。
	符合

要求

	
	
	（2）岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符；
	岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际相符。
	符合

要求

	
	
	（3）开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符；
	开拓工程和采准工程的井巷，井下采区均与实际相符。
	符合

要求

	
	
	（4）相邻矿山采区位置关系与实际不符；
	矿区周边相邻矿山位置与实际一致。
	符合

要求

	
	
	（5）采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。
	废弃井巷均已封闭，与实际相符。
	符合

要求

	5
	露天转地下开采存在下列情形之一的：
	（1）未按设计采取防排水措施；
	1.按照设计采取了排水措施;
2.不属于露天地下联合开拓;
3.已按照设计留设顶柱。
	符合

要求

	
	
	（2）露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符；
	
	

	
	
	（3）未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施
	
	

	6
	矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。
	已按照设计采取了防治水措施。
	符合

要求

	7
	井下主要排水系统存在下列情形之一的：
	（1）排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求；
	平硐自流排水，不涉及。
	不涉及

	
	
	（2）井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接；
	平硐自流排水，不涉及。
	不涉及

	
	
	（3）井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面 7米以上；
	平硐自流排水，不涉及。
	不涉及

	
	
	（4）利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	平硐自流排水，不涉及。
	不涉及

	8
	井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。
	工业场地位于主平硐口和回风平硐口附近，工业场地最低标高为228m，高于历史最高洪水位1m以上。（历史最高洪水水位120m）。
	符合

要求

	9
	水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：
	（1）未配备防治水专业技术人员；
	
	不涉及

	
	
	（2）未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍；
	该矿山水文地质条件简单。
	

	
	
	（3）未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。
	
	

	10
	水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的：
	（1）关键巷道防水门设置与设计不符；
	该矿山水文地质条件简单。
	不涉及

	
	
	（2）主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。
	
	

	11
	在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的：
	（1）未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施；
	矿山制定了相关安全、技术措施和操作规程。
	符合

要求

	
	
	（2）未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。
	矿山制定了相关安全、技术措施和操作规程。
	符合

要求

	12
	受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。
	矿山在极端天气时停止生产并撤人。
	符合

要求

	13
	有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的：
	（1）未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警；
	该矿不属于有自然发火危险的矿山。
	不涉及

	
	
	（2）未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施；
	
	

	
	
	（3）发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。
	
	

	14
	相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。
	与相邻矿山不存在岩体移动范围交叉重叠。
	不涉及

	15
	地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的：
	（1）岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施；
	岩体移动范围内不存在居民村庄和重要设备设施；
	符合

要求

	
	
	（2）主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	该矿主要开拓工程为平硐开拓，不易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	符合

要求

	16
	保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的：
	（1）未按设计留设矿（岩）柱；
	按设计留设矿（岩）柱。
	符合

要求

	
	
	（2）未按设计回采矿柱；
	现未回采矿柱。
	符合

要求

	
	
	（3）擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	未擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	符合

要求

	17
	未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。
	井下未见采空区。
	符合

要求

	18
	工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：
	（1）未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作；
	该矿床工程地质条件属于简单型。
	不涉及

	
	
	（2）未制定防治地压灾害的专门技术措施；
	
	

	
	
	（3）发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。
	
	

	19
	巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。
	该矿井巷均按设计采取支护。
	符合

要求

	20
	矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的：
	（1）在正常生产情况下，主通风机未连续运转；
	正常生产情况下，主通风机做到了连续运转。
	符合

要求

	
	
	（2）主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施；
	建设单位制定了相关制度及规程。
	符合

要求

	
	
	（3）主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具；
	配备了同型号备用电机，配备有能迅速调换电动机的设备及工具。
	符合

要求

	
	
	（4）作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求；
	作业工作面风速、风量、风质符合要求。
	符合

要求

	
	
	（5）未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测；
	该矿设有“监测监控系统”其中包括风速、负压和CO在线监测，主机位于地表调度室，可实时显示相关数据，且矿山委托检测机构出具了《通风系统检测报告》，报告结论为合格，报告位于有效期内。
	符合

要求

	
	
	（6）主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。
	主扇设有正反转开关，能在10分钟内实现矿井反风。
	符合

要求

	21
	未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。
	矿山配备有便携式气体检测报警仪，人员随身携带自救器，且能正确使用。
	符合

要求

	22
	担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的：
	（1）提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效；
	矿山为平硐开拓，不涉及提升内容。
	不涉及



	
	
	（2）竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁；
	矿山为平硐开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（3）竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置；
	矿山为平硐开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（4）斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定；
	矿山为平硐开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（5）斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。
	矿山为平硐开拓，不涉及提升内容。
	

	23
	井下无轨运人车辆存在下列情形之一的：
	（1）未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志；
	
	不涉及

	
	
	（2）载人数量超过25人或者超过核载人数；
	因为本矿山平硐及井下中段巷道较短，最大长度仅380m，且单班下井工人较少，设计工人上下班步行下井。
	

	
	
	（3）制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统；
	
	

	
	
	（4）未按国家规定对车辆进行检测检验。
	
	

	24
	一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。
	矿山无一级负荷。
	不涉及

	25
	向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。
	向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点未直接接地。
	符合

要求

	26
	工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。
	该矿工程地质条件简单、水文地质条件简单。
	不涉及

	27
	新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的：
	（1）安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工；
	《安全设施设计重大变更》经绥中县应急管理局组织专家评审并通过。
	符合

要求

	
	
	（2）在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。
	竣工验收前组织了试运行生产。
	符合

要求

	28
	矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的：
	（1）将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量；
	承包单位未超过国家规定，为1家。该承包单位具备矿山承包二级资质。
	符合

要求

	
	
	（2）承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工
	承包单位相关人员符合上述条件。
	符合

要求

	29
	井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。
	该矿有动火作业审批制度，审批记录保存完好。
	符合

要求

	30
	矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。
	该矿现为竣工验收阶段，暂未进入正式投产阶段。
	不涉及

	31
	矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
	矿山按设计施工了“六大系统”，具体包括：监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统。各系统运行正常。
	符合

要求

	32
	未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。
	矿山配备了矿长、总工、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长。矿山配备了采矿、地质、测量和机电专业技术人员。
	符合

要求

	33
	地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料。
	主井井口50m范围内未存放油料或其他易燃、易爆材料。
	符合

要求

	34
	受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素或者未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设。
	矿山各地表井口均高于历史最高洪水位1m以上，不受洪水威胁。未在受威胁区域组织生产建设。
	符合

要求

	35
	办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	办公区、生活区等人员集聚场所在岩石移动范围外，不受上述灾害威胁范围内。
	符合

要求

	36
	遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	矿山制定了遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员相关制度，并按制度执行。
	符合

要求


评价单元小结：

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，15项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目现状条件下无重大事故隐患。

4.安全对策措施建议
通过本次安全设施验收评价，可以确定绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目基本上按《初步设计重大变更》、《安全设施设计重大变更》进行了施工建设，安全设施落实较好，但应需进一步完善，因此，本次验收评价建议补充如下安全对策措施：

（1）井下通风构造物及局部扇风机应定期检修和维护，并加强局部通风，保证井下通风顺畅；

（2）应加强对阶段运输巷道内排水沟的定期清理，保证排水通畅；

（3）应定期对生产中段和采场的安全人道进行检查、维护，保证行人便捷；

（4）加强安全避险“六大系统”设备设施的检查、维护，随着生产作业地点的不断变化，应对安全避险“六大系统”的设备设施及时进行调整，并定期检查维修；

（5）做好坑内防探水，应坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，超前探水，加强井下排水设施管理，确保其完好有效。

（6）对所有支护的井巷，均应进行定期检查，人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查，检查发现的问题，应及时处理，并作好记录。特别是矿井及中段的安全出口，应保证其内的行人设施、照明、安全指示标志完好。

（7）严格按照《安全设施设计重大变更》设计生产，加强矿柱管理，严禁越界开采。

5.评价结论
5.1各评价单元评价结果

5.1.1安全设施“三同时”程序单元

通过安全检查表对该项目安全设施“三同时”程序符合性进行了检查，该项目共检查了9项，全部符合要求，检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.2矿床开采单元

通过用安全检查表对该项目矿床开采单元进行了检查，该项目共检查了25项，全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计重大变更》的规定和要求。

5.1.3运输系统单元

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行了7项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目运输系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计重大变更》的规定和要求。

5.1.4排水系统单元

采用安全检查表法对该项目井下防排水系统单元进行了3项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下防排水系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计重大变更》的规定和要求。

5.1.5通风系统单元

采用安全检查表法对该项目通风系统单元进行了12项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目通风系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计重大变更》的规定和要求。

5.1.6供配电系统单元

该项目供配电单元用安全检查表进行了11项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目矿山电气的安全设施、设备按照《安全设施设计重大变更》的要求进行了施工建设，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.7井下供水及消防系统单元

采用安全检查表法对该项目井下供水及消防系统单元进行了8项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下供水及消防系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计重大变更》的规定和要求。

5.1.8安全避险“六大系统”单元

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行了27项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全避险“六大系统”的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计重大变更》的规定和要求。

5.1.9总平面布置

通过用安全检查表对该项目总平面布置单元进行了检查，该项目共检查了5项，全部符合要求。检查结果表明，该项目总平面布置按照《安全设施设计重大变更》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.10个人安全防护

通过用安全检查表对该项目个人安全防护单元进行了检查，该项目共检查了4项，全部符合要求。检查结果表明，该项目个人安全防护用品按照《安全设施设计重大变更》的要求发放和佩戴，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.11安全标志单元

通过用安全检查表对该项目安全标志单元进行了检查，该项目共检查了3项，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全标志按照《安全设施设计重大变更》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.12安全管理单元

通过安全检查表对该项目安全生产管理进行了19项检查，检查结果全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全生产管理符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计重大变更》的规定和要求，该项目安全生产管理能适应安全生产需要。

5.1.13金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，15项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目现状条件下无重大事故隐患，该项目满足安全生产需要。

5.2安全评价总体结论
通过使用安全检查表法对第三章各单元安全设施进行的检查，共检查169项（含重大事故隐患判定36项），除不涉及项以外全部符合要求。根据国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号），本次安全设施验收评价认定，绥中德洋长石矿业有限公司地下开采建设项目按照《初步设计重大变更》、《安全设施设计重大变更》进行了施工，并设置了满足设计要求的安全设施，符合安全设施验收的条件。

6.附件
1、营业执照

2、采矿许可证

3、《安全设施设计重大变更》的批复及审查意见
4、建设项目施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可证

5、监理单位营业执照、资质证书
6、关于公司设立安全管理机构的通知

7、主要负责人及专职安全管理人员资格证
8、特种作业人员操作证
9、安措费提取计划和落实证明
10、工伤保险和安全生产责任保险证明
11、应急预案备案登记表、救援协议、成立应急救援组织等文件
12、安全生产责任制、各种规章制度目录、操作规程目录

13、特种设备及通风系统检测报告、安标证书
14、五职矿长资格证书

15、技术人员资格证书
16、动火作业审批表
17、爆破单位资质
18、劳保用品发放记录
19、教育培训计划及培训考试试卷
20、聘用注册安全工程师任命文件及注册记录
21、矿井反风试验记录
7.附图
1. 地质地形图
2. 总平面布置图
3. 井上下工程对照图
4. 266m中段平面图
5. 228m中段平面图
6. 开拓系统图
7. 排水系统图
8. 通风系统图
9. 避灾线路图
10. 供水施救系统图
11. 监测监控系统图
12. 人员定位系统图
13. 压风自救系统图
14. 通信联络系统图
15. 浅孔留矿嗣后充填法示意图
16. 井巷工程断面图
17. 供电系统图
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