葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价
前 言
葫芦岛岳强矿业有限责任公司位于葫芦岛市连山区杨郊乡松树卯村后东沟，法定代表人为赵兴岩，公司类型为有限责任公司。公司经营范围：铅矿、铁矿、锌矿、石墨地下开采、销售，选矿（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库（以下简称：该尾矿库）位于葫芦岛市连山区杨郊乡松树卯村后东沟。该尾矿库为“山谷型”尾矿库，设计总库容36.03万m³，设计最大坝高29m，现状已堆存尾矿砂26万m3，现状最大堆积坝高26m，尾矿库为五等库，干式排放。
企业于2012年10月委托河北宏达绿洲工程设计有限公司编制完成了《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库初步设计》和《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》，于2021年10月委托辽宁牧鼎矿业科技有限公司编制完成了《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库在线安全监测系统工程方案设计》。企业按照相关设计对该尾矿库进行施工，并根据政府要求进行安全生产许可证的申领和延期换证工作。该尾矿库的安全生产许可证将于2026年3月10日到期，现需办理延期换证事项，因此企业委托我公司对其进行安全现状评价。
为了圆满完成该项目，公司专门成立评价小组，于2026年2月9日对该尾矿库进行实地勘察、测量和资料收集工作并提出现场整改意见，企业认真落实。经过详细的实地考察和现场调研，依据现行的有关安全生产法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件以及委托方所提供的其他资料，分析该尾矿库可能存在的主要危险、有害因素，并运用定性、定量分析法进行评价。在评价的基础上，提出了相应的安全措施和建议，最终得出了该项目的安全现状评价结论，并于2026年3月编制完成了《葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价报告》。
本安全现状评价报告的格式和内容，按照《安全评价通则》（AQ 8001-2007）、《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）、《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉 的通知》（矿安〔2022〕4号）、《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号）、《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号）及《国家矿山安全监察局关于〈进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作〉的通知》（矿安〔2024〕70号）等相关要求确定。
在此，对评价过程中给予我公司评价组帮助和配合的各位领导、工程师、现场工作人员表示由衷的感谢！
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[bookmark: bookmark2][bookmark: _Toc887668321][bookmark: _Toc18377]1 安全评价的目的、范围、依据与工作程序
[bookmark: bookmark4][bookmark: _Toc472575338][bookmark: _Toc24099]1.1 安全现状评价目的
安全评价目的是贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，提高该尾矿库的安全程度和安全管理水平，减少和控制该尾矿库运行中的危险、有害因素，降低其风险，预防事故发生，保护企业的财产安全及人员的健康和生命安全。本次安全现状评价的主要目的如下：
（1）根据现场检查情况以及尾矿库现有技术资料，辨识、分析现状条件下尾矿库存在的主要危险、有害因素及其可能导致事故的诱发因素；
（2）排查尾矿库存在的安全隐患，针对存在的危险、有害因素及隐患情况，提出合理安全对策措施；
（3）为尾矿库日常运行提供安全技术指导及参考，提高尾矿库的安全度，实现评价对象的运行安全；
（4）为政府应急管理部门进行尾矿库安全监督、监察及安全生产许可证延续提供依据。
[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc21465][bookmark: _Toc1179179160]1.2 安全评价的范围
本次安全评价的范围包括：葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库基本安全设施、专用安全设施及安全管理，包括初期坝、堆积坝、排水设施、辅助设施、安全监测设施、应急救援器材及设备、周边环境、安全管理等，回水系统不在本次评价范围之内。
[bookmark: bookmark8][bookmark: _Toc13273][bookmark: _Toc1485047604]1.3 安全现状评价依据
[bookmark: _Toc28314][bookmark: _Toc16828][bookmark: _Toc19999]1.3.1 法律
1.3.1.1 法律
（1） 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号公布，1989年12月26日施行；根据中华人民共和国主席令第9号修正，2015年1月1日施行）；
（2） 《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第49号公布，1991年6月29日施行；根据中华人民共和国主席令第39号第二次修正，2011年3月1日施行）；
（3） 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号公布，1993年5月1日施行；根据中华人民共和国主席令第18号修正，2009年8月27日施行）；
（4） 《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号公布，1998年1月1日施行；根据中华人民共和国主席令第48号第三次修正，2016年7月2日施行）；
（5） 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第4号公布，1998年9月1日施行；根据中华人民共和国主席令第81号第二次修正，2021年4月29日施行）；
（6） 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号公布，2002年5月1日施行；根据中华人民共和国主席令第24号第四次修正，2018年12月29日施行）；
（7） 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号公布，2002年11月1日施行；根据中华人民共和国主席令第88号第三次修正，2021年9月1日施行）；
（8） 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号公布，2007年11月1日施行；中华人民共和国主席令〔2024〕25号，2024年6月28日修订通过）。
1.3.1.2 行政法规
（1） 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（原劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；
（2） 《工伤保险条例》（中华人民共和国主席令第375号，中华人民共和国主席令第586号修正，2011年1月1日施行）；
（3） 《安全生产许可证条例》（国务院令第653号，2014年7月29日施行）；
（4） 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订，2015年5月1日施行）；
（5） 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国主席令第708号，2019年4月1日施行）。
1.3.1.3 部门规章
（1） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日施行）；
（2） 《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（国家安全监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、环境保护部，安监总管〔2012〕32号，2012年3月12日施行）；
（3） 《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号；国家安全生产监督管理总局令第78号修正，2015年7月1日施行）；
（4） 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号；根据国家安全监管总局令第78号修正，2015年7月1日施行；应急部公告〔2018〕12号进行修整）；
（5） 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安 全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日施行）；
（6） 《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日，国家安全生产监督管理总局令第88号公布；根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》修正，2019年9月1日施行）；
（7） 《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山企业特种作业人员管理的通知》（辽安监管〔2016〕29号，2016年8月16日施行）；
（8） 《辽宁省安全生产条例》（2017年1月10日，辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过；2020年3月30日，辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议第一次修正；2022年4月21日，辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议第二次修正）；
（9） 《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅安健〔2018〕3号，2018年1月15日施行）；
（10） 《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年7月19日施行）；
（11） 《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号，2020年2月21日施行）；
（12） 《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日施行）；
（13） 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日施行）；
（14） 《财政部、应急部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年12月13日施行）；
（15） 《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻〈中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见〉的通知》（安委办〔2023〕7号）；
（16） 《国家矿山安全监察局关于印发〈防范非煤矿山典型多发事故六十条措施〉的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日施行）；
（17） 《国家矿山安全监察局关于印发〈非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围〉的通知》（矿安〔2023〕147号）；
（18） 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日施行）；
（19） 《国务院安全生产委员会印发〈关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施〉的通知》（安委〔2024〕1号）；
（20） 《国家矿山安全监察局关于做好尾矿库隐蔽工程专项检查等汛期安全生产工作的通知》（矿安〔2024〕6号）；
（21） 《国家矿山安全监察局关于〈进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作〉的通知》（矿安〔2024〕70号）；
（22） 《国家矿山安全监察局关于印发〈“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案〉的通知》（矿安〔2024〕72号）；
（23） 《国家矿山安全监察局关于加强汛期矿山安全防范工作的通知》（矿安〔2024〕75号）。
1.3.1.4 地方政府规章
（1） 《辽宁省应急管理厅印发高危行业安全生产责任保险实施方案》（辽宁省应急管理厅）；
（2） 《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号）。
[bookmark: _Toc20064][bookmark: _Toc5997][bookmark: _Toc26002]1.3.2 标准规范
（1） 《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）；
（2） 《尾矿设施施工及验收规范》（GB50864-2013）；
（3） 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；
（4） 《建筑抗震设计标准[2024年版]》（GB50011-2010）；
（5） 《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）；
（6） 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）；
（7） 《图形符号安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020）；
（8） 《防洪标准》（GB50201-2014）；
（9） 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；
（10） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
（11） 《岩土工程勘察规范（2009年版）》（GB50021-2001）；
（12） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；
（13） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；
（14） 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB39800.4-2020）；
（15） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；
（16） 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；
（17） 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；
（18） 《安全评价通则》（AQ8001-2007）；
（19） 《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010）；
（20） [bookmark: bookmark7]《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）；
（21） 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2025）；
（22） 《碾压式土石坝设计规范》（SL274-2020）；
（23） 《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2013）；
（24） 《水电工程水工建筑物抗震设计规范》（行业标准第一号修改单，NB35047-2015/XG1-2021）。
[bookmark: _Toc21530][bookmark: _Toc26168][bookmark: _Toc24146]1.3.3 建设项目技术资料
（1） 葫芦岛岳强矿业有限责任公司和辽宁诺诚安全科技有限公司双方签订的安全评价技术服务合同；
（2） 《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库岩土工程勘察报告》（辽宁辽西工程勘察院，2011年12月）；
（3） 《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库初步设计》（河北宏达绿洲工程设计有限公司，2012年10月）；
（4） 《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》（河北宏达绿洲工程设计有限公司，2012年10月）；
（5） 葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库在线安全监测系统工程方案设计（辽宁牧鼎矿业科技有限公司，2021年10月）；
（6） 葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库排水构筑物检测报告，辽宁汇智诚检测科技有限公司，2024年6月4日；
（7） 《葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库2025年度汛前调洪演算报告》，中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司，2025年5月；
（8） 《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全性复核报告》，山西中安设计研究院有限公司，2024年4月；
（9） 《葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库隐蔽致灾因素普查报告》，中裕工程集团有限公司，2026年3月；
（10） 葫芦岛岳强矿业有限责任公司提供的其他有关书面资料、文件和数据。
[bookmark: _Toc19481][bookmark: _Toc8108][bookmark: _Toc24547]1.3.4 其他评价依据
（1） 营业执照：统一社会信用代码：9121140279769458X1；营业期限：2007-04-02至2037-03-28；
（2） 安全生产许可证编号：（辽）FM安许证字〔2023〕P001。有效期：2023年3月11日至2026年3月10日；
（3） 关于尾矿库安全科人员任命的通知；
（4） 企业主要负责人、安全管理人员、专业技术人员、特种作业人员操作资格证件、注安人员证件；
（5） 安全生产责任制、规章制度及岗位操作规程文件及目录；
（6） 2025年提取安全生产费用计划和使用明细；
（7） 安全生产责任险保单；
（8） 事故应急预案备案登记表；
（9） 矿山救护协议；
（10） [bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc24114]尾矿库现状图纸。


[bookmark: _Toc1140134994]1.4 安全评价的工作程序
本次安全评价的程序主要包括：前期准备；危险、有害因素辨识与分析；划分评价单元；选择评价方法；进行定性、定量评价；提出相应安全对策措施及建议；确定评价结论；编制安全现状评价报告。具体的安全现状评价工作程序如图1.4-1所示：
前期准备
辨识与分析危险、有害因素
划分评价单元
选择评价方法
定性、定量评价
提出安全对策措施及建议

做出评价结论

编制安全现状评价报告

图1.4-1  安全现状评价工作程序
[bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc3283]

[bookmark: _Toc252261977]2 项目概况
[bookmark: bookmark14][bookmark: _Toc11393][bookmark: _Toc634328261]2.1 企业概况
[bookmark: _Toc14099][bookmark: _Toc26252][bookmark: _Toc19506]2.1.1 企业简介

[bookmark: _Toc11423][bookmark: _Toc13318][bookmark: _Toc9232]2.1.2 地理位置及交通
图2.1-1  交通位置图
[bookmark: bookmark16][bookmark: _Toc22988][bookmark: _Toc1046258919]2.2 自然环境概况
[bookmark: _Toc31670][bookmark: _Toc28419][bookmark: _Toc23]2.2.1 地形地貌
库区属低山丘陵地带，区内地形起伏较小，地势北高南低，西高东低，地貌上呈平缓坡状，局部沟谷发育，蜿蜒曲回。区内水系不甚发育。该区第四系覆盖面积较小，植被不发育。
[bookmark: _Toc6811][bookmark: _Toc30768][bookmark: _Toc16289]2.2.2 气象条件
[bookmark: _Toc1538][bookmark: _Toc29031][bookmark: _Toc12714]库区地处暖温带，属于大陆性半湿润季风气候。气候特点四季分明，各具特色。春季干旱少雨多风，蒸发量大；夏季气温高、炎热，雨量集中；秋季日照充足，雨量较少，昼夜温差大；冬季少雪而且气温较低。年平均气温9.6℃，1月平均气温-9℃，8月份平均气温24.4℃。境内风大而又多，一年四季皆出现大风天气，4～8月多南、西风，3、9、10月风向不定，11月～次年2月为西北风，年平均风速3～4m/s，4～5月风速最大为6m/s，风速、风向均有明显的季风特征；常年主导风向为SSW，频率为16.6%，次主导风向为NNE。年平均降水量637.3mm。
全年无霜期170天，最大积雪深度17cm，冻土深度1.12m，解冻在4月初。
2.2.3 地震效应
2.2.3.1 场地抗震设防烈度、地震动加速度及特征周期
根据《建筑抗震设计规范[2024年版]》（GB 50011-2010）规定，本地区抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g。
2.2.3.2 液化评价
该场地抗震设防烈度为Ⅵ度，根据《建筑抗震设计标准[2024年版]》（GB50011-2010）第4.3.1条和《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）第4.3.1条规定，抗震设防烈度Ⅵ度可不对该尾矿坝进行地震液化判别。
[bookmark: bookmark18][bookmark: _Toc877549997][bookmark: _Toc14299]2.3 地质概况
[bookmark: _Toc1433][bookmark: _Toc12837][bookmark: _Toc2307]2.3.1 地层结构及岩性特征
尾矿库的地层由天然地层、尾矿堆积物及人工堆积层构成，天然地层、人工堆积层较为简单，尾矿堆积物构成及分布较复杂。
2.3.1.1 区域地质
库区大地构造位于华北地台北缘燕山台褶带、燕辽沉降带，辽西凹陷山海关至北镇隆起之接触带近隆起一侧，即八家子—杨家杖子构造岩浆活动带。区域上构造活动强烈，主要为断裂构造，近东西向断裂与北东向断裂交切形成“梯子状”构造格架，区域内褶皱构造不发育，区域内地层由于受断裂构造的破坏和岩浆岩的侵蚀，使褶皱呈单斜形式产出，区域内的褶皱构造有笔架山向斜、哑鹿沟向斜等。
2.3.1.2 地层岩性
库区内岩浆岩十分发育，沉积岩底层仅为奥陶系，石灰系二叠系花岗岩，区域构造以断裂为主，主要为岩浆岩。
库区地层分布特征如下：
（1）碎石：黄褐色，稍湿，中密状态，母岩多为砂岩，一般粒径>20mm的占60%，由中粗砂、粘性土充填。
（2）强风化花岗岩：红褐色，矿物成分分为长石、石英等，粒状结构，块状构造。
（3）中风化花岗岩：肉红色，矿物成分为长石、石英等，粒状结构，块状构造。
通过调查及勘察揭露，在勘察深度内未见地下水，库区地形具有一定的坡度，有利于大气降水、地表水的排泄，第四系厚度较薄且分布不广。碎石层充填物为粘性土及中粗砂等，为中透水层；强、中风化花岗岩为微透水层。经过本次调查勘察，库区内未见滑坡、崩塌等不良地质作用。
2.3.1.3 地质构造
库区内岩浆岩十分发育，区域构造以断裂为主。
[bookmark: _Toc21216][bookmark: _Toc19235][bookmark: _Toc30158]2.3.2 水文地质条件
2.3.2.1 勘探期间地下水赋存情况、渗透性
根据《工勘报告》，在勘察深度未见地下水，库区地形陡峻，有利于大气降水、地表水体的排泄，第四系厚度较薄且分布不广。库区碎石①层为中等透水，强风化花岗岩②层、中风化花岗岩③层为微透水层。综合判断该库区第①层碎石、第②层强风化花岗岩、第③层中风化花岗岩为相对隔水层。
2.3.2.2 地下水补给、径流和排泄条件
本项目地处兴城河水系，项目西北方向5km为女儿河，以南7km为兴城河。项目与女儿河之间有山体相隔，与兴城河之间为一条狭长的平坦地带。女儿河和兴城河是区域内仅有的较大河流。河流全长均在35km以上，由分支汇聚大小不等的地表水，河流水量变化较大，据1957年9月测定为51.96～58.3m3/h。河水深度一般为0.2m～0.3m，最深达1.5m，河水随季节变化。
本区位于丘陵区，处于地下水补给区地段，降水是地下水的唯一补给源，降水沿山坡迅速汇集谷底，大部分以地表径流方式排泄出区外，且年降水量少，季节分布不均，沟谷发育，径流条件好，使地下水接受补给受到影响。受气候条件控制，降水总量少，且年内分配不均，地下水动态随季节变化明显，动态变化较大。
据葫芦岛市气象局统计，截至2004年日降水量：春季（3月～5月），平均降水量为83.5毫米；夏季（6月～8月）平均降水量为196.3～359.9毫米，为大暴雨；秋季（9月～11月）降水量为47.6～111.3毫米；12月各地降水量为0.8～4.8毫米。
综上所述，确定本区水文地质条件简单。
2.3.3 工程地质条件
本项目大地构造位于华北地台北缘燕山台褶带、燕辽沉陷带，辽西凹陷山海关至北镇隆起之接触带近隆起一侧，即八家子—杨家杖子构造岩浆活动带。区域上构造活动强烈，主要为断裂构造，近东西向断裂与北东向断裂交切形成“梯子状”构造格架。区域内褶皱构造不发育，区内地层由于受断裂构造的破坏和岩浆岩的侵蚀，使褶皱呈单斜形式产出，区域内的褶皱构造有笔架山向斜、哑鹿沟向斜等。
区内出露的地层简单，主要有花岗岩及第四系。
库区内岩浆岩十分发育，沉积岩底层仅为奥陶系，石灰系和二叠系花岗岩，区域构造以断裂为主，主要为岩浆岩。
库区地层分布特征如下：
①碎石：黄褐色，稍湿，中密状态，母岩多为砂岩，一般粒径>20mm的占60%，由中粗砂、粘性土充填。层厚0.50～1.40m，层底标高177.20～204.50m，层底埋深0.50～1.40m。
②强风化花岗岩：红褐色，矿物成分为长石、石英等，粒状结构，块状构造，层厚1.60～2.30m层底标高175.30～202.20m，层底埋深2.10～3.30m。
③中风化花岗岩：肉红色，矿物成分为长石、石英等，粒状结构，块状构造，揭露厚度5.60～6.50m，控制深度为7.90～9.40m。
根据场地岩土的物理力学性质指标，结合地区经验，《工勘报告》确定的承载力特征值见表2.3-1。
表2.3-1  场地岩土层承载力特征值表
	土层名称
	碎石①
	强风化花岗岩②
	中风化花岗岩③

	承载力特征值（kPa）
	360
	550
	2000



通过调查及勘察揭露，在勘察深度内未见地下水，库区地形陡峻，有利于大气降水、地表水的排泄，第四系厚度较薄且分布不广。碎石层充填物为粘性土及中粗砂等，为中透水层；强、中风化花岗岩为微透水层。经过本次调查勘察，库区内未见滑坡、崩塌等不良地质作用。
根据《建筑抗震设计标准[2024年版]》（GB50011-2010）附录A：我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度值地震分组的规定，葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库区属于抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g。
综上所述，确定本区工程地质条件简单。
[bookmark: bookmark20][bookmark: _Toc65111983][bookmark: _Toc307]2.4 尾矿库设计概况
《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》由河北宏达绿洲工程设计有限公司2012年10月编制。其主要内容如下：
2.4.1 尾矿坝设计

2.4.2 尾矿库库区排洪系统设计

2.4.3 安全监测设施

[bookmark: bookmark22][bookmark: _Toc1267921958][bookmark: _Toc24294]2.5 尾矿库现状
[bookmark: _Toc8094][bookmark: _Toc31332][bookmark: _Toc9726]2.5.1 库址与周边环境


图2.5-1  尾矿库卫星图
[bookmark: _Toc17499][bookmark: _Toc13639][bookmark: _Toc23153]2.5.2 库容、等别及建设标准
[bookmark: _Toc21708][bookmark: _Toc8306][bookmark: _Toc27621]
2.5.3 尾矿坝

2.5.3.1初期坝现状

2.5.3.2堆积坝现状


图2.5-2  尾矿坝外坡

图2.5-3  尾矿库坝顶

图2.5-4  堆积坝坝顶排水沟
[bookmark: _Toc21541][bookmark: _Toc25265][bookmark: _Toc29648]2.5.4 排洪系统

排水井如图2.5-5、图2.5-6所示。
图2.5-5  排水井1

图2.5-6  排水井2


图2.5-7  东侧溢洪道（截洪沟）

图2.5-8  西侧坝肩排水沟（截洪沟）

[bookmark: _Toc29004][bookmark: _Toc14367][bookmark: _Toc11499]2.5.5 安全监测
2.5.5.1 在线监测系统

图2.5-9  在线监测系统

图2.5-10  视频监测系统
（1）坝体表面位移在线监测系统


图2.5-11  位移观测设施工作点

图2-12  位移观测设施基点
（2）库区视频监测


图2-13  视频监测设施
（3）库区降雨量监测


图2-14  库区降雨量监测设施
2.5.5.2 人工安全监测
（1）坝体位移观测设施

（2）库内水位观测
[bookmark: _Toc27031][bookmark: _Toc6274][bookmark: _Toc27027]2.5.6 辅助设施
（1）上坝道路


图2.5-15  上坝道路
（2）通讯设施

（3）照明设施

[bookmark: _Toc23848][bookmark: _Toc30146][bookmark: _Toc15459]2.5.7 安全标志
该尾矿库在上坝道路和库区设有警示标志、风险告知牌、信息告知牌等设施，如图2.5-16～图2.5-19所示。

图2.5-16  重大隐患判定标准

图2.5-17  危险告知牌

图2.5-18  危险告知牌

图2.5-19  交通警示牌
现状安全标志按照《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》要求布置，满足安全使用要求。
[bookmark: _Toc18957][bookmark: _Toc16763][bookmark: _Toc10127]2.5.8 个人安全防护
企业按照《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）要求，根据尾矿库的实际情况为工作人员配备了对讲机、工作服、安全帽、照明矿灯、防水雨鞋、帆布手套、劳保鞋等安全防护用品。
[bookmark: _Toc21955][bookmark: _Toc358][bookmark: _Toc22486]2.5.9 企业安全生产管理
（1）尾矿库排水构筑物检测

（2）尾矿库2025年调洪演算

（3）尾矿库应急物资情况

（4）尾矿库安措费提取情况

（5）人员证件情况

（6）安全组织机构及规章制度

（7）现场管理及安全检查

（8）应急预案

（9）保险

[bookmark: _Toc3900][bookmark: _Toc32733][bookmark: _Toc31838]2.5.10 上一周期安全生产许可期间生产基本情况
葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库自2023年4月换发安全生产许可证至今无安全生产事故发生，企业按照设计工艺要求排放尾矿，在此基础上按时进行了《葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库2025年度汛前调洪演算报告》《葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库排水构筑物检测报告》《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全性复核报告》《葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库隐蔽致灾因素普查报告》等相关报告的编制。企业日常对初期坝、堆积坝、排洪设施、监测设施、辅助设施等进行维护，配备了尾矿库安全生产管理人员、特种作业人员、专业技术人员、注安人员，企业对尾矿库安全管理认真负责。
《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全性复核报告》结论为：现状尾矿坝安全设施与原设计安全专篇设计一致。葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇设计无重大设计变更，葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇设计无重大事故隐患。
《葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库隐蔽致灾因素普查报告》得出的结论为：
断层破碎带、地表水体、溶洞（土洞）及采空区、特殊性岩土和尾矿堆积坝软弱层、排洪构筑物的隐蔽致灾因素风险均为低风险；坝基对尾矿库安全无影响；潜在不稳定岸坡和泥石流物料区隐蔽致灾因素风险为中等风险。
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[bookmark: bookmark24][bookmark: _Toc7017][bookmark: _Toc484118925]3 主要危险、有害因素辨识及分析
在矿山生产过程中，尾矿库是可能导致人员伤亡、财产损失的不安全因素，属于危险源之一。尾矿库的危害不只涉及企业内部亦涉及尾矿库周围环境。一旦溃坝将会对其下游的工业、民用建筑、公路、输电线路、农田及其它建、构筑物造成巨大危害，甚至导致人员伤亡、财产损失，后果是非常严重的。国内外尾矿库事故案例类型繁多，包括：坝体失稳、洪水漫顶、因地震造成坝体液化、渗流造成管涌、坝基过度沉陷等。随着现代科学技术的发展，通过对尾矿库已发生事故进行科学的分析和总结，制定安全标准和对策措施，进行综合比较和评价，来预防事故的发生。为使对危险、有害因素的辨识与分析全面、清晰和条理化，采取按生产过程危险和有害因素分类对其致害原因进行总结，并按导致事故的直接原因进行辨识和分析。
[bookmark: bookmark26][bookmark: _Toc3603][bookmark: _Toc1918717639]3.1 主要危险因素辨识及分析
[bookmark: _Toc32175][bookmark: _Toc8470][bookmark: _Toc9637]3.1.1 溃坝
造成尾矿库溃坝的因素有：
（1）堆积体、坝体边坡过陡
过陡的坝体边坡往往增加尾矿坝边坡范围内的最危险滑动面上的滑动土体的下滑力，减小阻滑力，使得尾矿坝体的安全系数减小。
（2）防洪能力不足
防洪能力不足将使库水位急剧升高，库区调洪能力有限加之泄洪能力不足，会直接造成洪水漫坝，使坝体决口。由于库水位增高也将使坝体浸润线升高，从坝坡溢出，引发坝体渗流形成管涌、流土，使坝体塌滑破坏。
（3）不良的尾矿性质及不规范的放矿方法
尾矿性质：尾矿颗粒粒度、矿物组成对尾矿坝抗剪强度有直接的影响，一般来说粗颗粒原生矿物的内摩擦角φ的数值比较高，强度高；细颗粒氧化黏土矿物内摩擦角φ的数值低，强度低。
（4）不合理的坝体、堆积体的几何参数及结构
坝体、堆积体的几何参数及结构对尾矿堆积体的安全的影响主要体现在边坡、坝体及堆积体的防、排渗处理上。对于其来说，合理的边坡、良好的防排渗措施是坝体、堆积体稳定性的基本保证。
（5）尾矿库排洪设施的破坏
尾矿库排洪设施的破坏导致尾矿外泄的事故在尾矿工程事故中也是比较常见的事故类型之一。其原因主要是排水设施强度低，不能满足承载要求，多是设计或施工中人为造成的。
（6）不良工程地质
不良的工程地质或工程地质不清，地基处理不到位，可能造成坝体不均匀沉陷，从而造成溃坝事故的发生，造成排水构筑物坍塌。
（7）施工质量不佳
没有按照设计规范施工，或施工质量达不到规范与设计要求，如坝体施工中清基不彻底，坝体密实度不均，筑坝材料不符合要求，反滤层铺设不当，坝体边坡比陡于设计值等。
（8）安全管理不善
尾矿库的日常管理工作主要包括尾矿排放、排水设施检查维护、监测设施观测及管理等，不当的管理维护工作皆可对尾矿库安全性带来不利影响。尾矿排放不当，库区无法形成设计所需的防洪库容，将导致洪水漫顶，严重时造成溃坝。排水设施维护不当发生淤堵、坍塌等事故，轻者导致漏砂、严重时造成泄流能力不足而发生溃坝事故。尾矿库监测设施未按规定进行观测，坝体等存在事故隐患未能及时修复。
[bookmark: _Toc6978][bookmark: _Toc13169][bookmark: _Toc25646]3.1.2 洪水漫顶
造成洪水漫顶的因素有：
（1）设计防洪标准过低、洪水计算错误、尾矿库调洪计算有误、排水设施布置不当或尺寸不足导致设计泄洪能力不足。
（2）排水设施因施工质量不佳或后期维护管理不善造成堵塞、损坏，丧失部分或全部泄洪能力。
（3）库区水位控制不善，造成汛前库内水位过高。
（4）尾矿库放矿不当，未形成设计要求的沉积滩坡度或防洪宽度。
[bookmark: _Toc25332][bookmark: _Toc25125][bookmark: _Toc32190]3.1.3 结构破坏
尾矿库排洪设施多为混凝土结构，结构受损、失事比例较高，应是排洪设施安全检查和维护的重点之一。按照国家工程结构可靠度设计统一标准，必须满足承载能力、正常使用、耐久性和坚固性四项功能要求。
混凝土建筑物病害的主要现象有三种：裂缝、渗漏和剥蚀。
（1）裂缝：裂缝对水工混凝土建筑物的危害程度不一，严重的裂缝不仅危害建筑物的整体性和稳定性，而且还会产生大量的漏水，使坝体及其他水工建筑物的安全运行受到严重威胁。另外，裂缝往往会引起其他病害的发生与发展，如渗漏溶蚀、环境水侵蚀、冻融破坏及钢筋锈蚀等。这些病害与裂缝形成恶性循环，会对水工混凝土建筑物的耐久性产生很大危害。
（2）渗漏：水工混凝土建筑物的主要任务是挡水、引水、输水和泄水，因此，渗漏也是水工混凝土建筑物常见的主要病害之一。渗漏会使建筑物内部产生较大的渗透压力和浮托力，甚至危及建筑物的稳定与安全；渗漏还会引发溶蚀、侵蚀、冻融、钢筋锈蚀、地基冻胀等病害，加速混凝土结构老化，缩短建筑物的使用寿命。
（3）剥蚀：水工混凝土产生剥蚀破坏是由于环境因素（包括水、气、温度、介质）与混凝土及其内部的水化产物、砂石骨料、掺合料、外加剂、钢筋相互之间产生一系列机械的、物理的、化学的复杂作用，从而形成大于混凝土抵抗能力（强度）的破坏应力所致。
排洪构筑物断裂造成大量泄漏，垮塌造成堵塞，排洪能力急剧下降，危及坝体安全。造成排洪系统结构破坏的因素有：
①未进行设计或设计强度不足；
②未按设计规范施工或施工质量不满足设计规范要求；
③沿线地质条件不佳，地基处理不当；
④超高堆存尾矿，造成排洪系统荷载增加；
⑤出现不均匀或集中荷载。
[bookmark: _Toc1638][bookmark: _Toc4503][bookmark: _Toc11381]3.1.4 渗流破坏
渗流破坏是尾矿坝中最常见的病险症状之一，尾矿水受重力作用，由高水位区向低水位区流动，水在尾矿坝体、坝肩和坝基土中的运动，称作尾矿坝的渗流。尾矿坝是一种散粒体堆筑的水工构筑物，当上游存在高势能水位时，坝体内必然形成复杂的渗流场。在渗流作用下，坝体有可能发生渗流破坏，严重时将导致溃坝。
渗流破坏主要有四种破坏形式，即管涌、流土、接触冲刷和接触冲砂。但无论何种形式引起的渗流破坏，导致尾矿坝溃决，总是表现为集中渗流，发展成管涌、流砂，冲刷周边通道不断坍塌、扩大，管涌无法控制而最终溃坝。当尾矿坝渗、漏水“跑浑”或下游坝面出现管涌、流土迹象时，应及时处理，以避免加剧渗流破坏。
渗流破坏的主要类型有：
（1）坝面局部管涌、流土、隆起、坍塌；
（2）坝体下游坡面、沉积滩面或库水区出现陷坑；
（3）坝肩和岸坡接触处出现裂缝；
（4）坝体下游坡面或坝肩渗水量增加或渗透水浑浊；
（5）坝顶高不一致；
（6）坝底、坝基漏砂。
造成渗流破坏的因素有：
（1）筑坝未按设计要求施工，施工质量没达到设计要求；
（2）排渗、反滤层等重要措施设计不能满足渗流要求；
（3）尾矿排放违规，方式不当；
（4）坝体沉降、裂缝或塌陷等形成集中渗流；
（5）防洪宽度达不到要求、库内蓄水水位过高，造成坝面、坝坡渗流出逸，坝面出现沼泽化；
（6）管理不善，没有认真地经常性检查与观测，没能及时发现问题，及时采取措施，防止事故发生。
[bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc587][bookmark: _Toc4113]3.1.5 坝坡失稳
坝坡失稳造成滑坡是尾矿坝的危险因素之一，较大规模的滑坡，往往是垮坝事故的前兆，即使是较小的滑坡也不能掉以轻心。有些滑坡是突然发生的，有的先由裂缝开始，如不及时处理，逐步扩大和蔓延，则可能造成垮坝重大事故。造成滑坡的主要因素有：
（1）为片面追求库容，尾矿坝边坡陡于设计值，坝体抗滑安全系数不足；
（2）勘察时未查明坝基有淤泥层或其他高压缩性软土层，设计时未采取适当措施；
（3）坝面维护不善，雨水冲刷拉沟，严重时会造成局部坝段滑坡；
（4）为增加蓄水量，提高库内水位，造成尾矿坝安全超高不足，降低坝体稳定性；
（5）尾矿坝坝顶安全超高、防洪宽度不满足规范要求。
[bookmark: _Toc7754][bookmark: _Toc14648][bookmark: _Toc29287]3.1.6 尾砂晾晒堆积体滑塌
干堆库通常堆存较高，堆积体具有较大的势能。一旦发生滑塌，大量尾砂在重力作用下迅速下滑，具有巨大的冲击力。
滑塌体可能直接冲毁下游的排水设施、拦挡坝、道路或由于堆积过高导致局部地基失稳。若作业人员在坡脚进行修坡、排水或运输作业，极易被滑塌体掩埋，造成群死群伤事故。
造成尾砂晾晒堆积体滑塌的主要因素有：
（1）尾砂过干：干燥尾砂极为松散，内摩擦角虽有一定数值，但缺乏粘聚力，极易发生表面剥落或浅层滑塌。
（2）尾砂过湿：尾砂晾晒不充分，或者遇雨，含水率过高会导致孔隙水压力升高，有效应力降低，土体抗剪强度急剧下降，极易引发深层滑坡。
（3）大气降水（暴雨）：雨水渗入坡体，增加土体重量（下滑力增加），雨水润滑滑动面，降低摩擦系数。
（4）压实度不足：干堆要求分层碾压。如果为了省事未进行有效碾压，堆体过于疏松，孔隙率大，容易产生不均匀沉降，进而拉裂坡面导致滑坡。
3.1.7 严寒冰冻
地区低温导致堆积坝冻结，形成冻土。堆积坝冻土分为表层冻土和深层冻土，表层冻土指的是在当地最大冻土深度以上的冻土，深层冻土是指在浸润线以下（一般浸润线深度大于当地最大冻土深度）的冻土。
冻土会造成冻结时冻胀、融化时土体融陷，进而给尾矿库安全带来一系列问题。
（1）坝体稳定性降低
冻土层存在，提升了浸润线，必然会降低坝体稳定性。再者，深层冰冻层在坝坡附近时，可导致坝坡长期渗水沼泽化，冻土解冻可能出现流水甚至局部滑移。春暖来临时，表层冻土融化快，冰晶析水导致上部来水量大，而此时深层冻土融化慢且基本不透水，导致冻土上游水位上升快，渗透坡降增大，容易造成流土等渗流破坏，甚至导致坝体失稳。深层冻土因受地热传递而温度升高，同时在长期高压力下，深层冻土会融化，融化的冰冻层强度急剧降低，可能会导致坝体失稳。
（2）降低抗渗强度
尾砂冻结时，水分冻结成冰，导致体积膨胀，尾砂间空隙胀大。当冻土融化时，由于尾砂的渗透性差，水不能及时下渗，融化开始时，尾砂悬浮在水中，在水下渗后，尾砂空隙较大，呈松散状态，抗渗强度降低，甚至形成流土或管涌。
（3）破坏建构筑物
土体在冻结时由于土中水冻结成冰与周围迁移来的水冻结产生体积膨胀，土体冻胀会使排水管隆起、脱节甚至裂缝，排水管两侧冻胀不均匀时可使管线弯曲、偏斜。土体冻胀不均匀可导致排水设施偏斜甚至倒塌。冻土在融化时强度降低，会产生大的沉降变形，如果排水设施等构筑物基础在冻土层内，构筑物产生沉降变形，产生不均匀沉降会导致构筑物裂缝甚至破坏。
[bookmark: _Toc26488][bookmark: _Toc17596][bookmark: _Toc2212]3.1.8 触电与雷击
尾矿库区的供电、照明等用电设施由于电线架设不当，绝缘老化、损坏，接地不良，用电设备短路、过载，人员操作不当以及雷电等原因，可能造成设备事故或触电、雷击事故。
[bookmark: _Toc19087][bookmark: _Toc16630][bookmark: _Toc4957]3.1.9 高处坠落
由于尾矿库设施和环境条件的特殊性，在尾矿库生产过程中，其巡查人员在坝顶及其坝坡面上从事尾矿库安全巡查，检查人员在坝顶、山坡等处进行巡查和检测工作时，由于防护设施缺失和缺陷，或由于人员不小心，易于发生高处坠落（滑落）事故发生的可能性，造成人员伤亡。
[bookmark: bookmark28][bookmark: _Toc5355][bookmark: _Toc1272915321]3.2 主要有害因素辨识及分析
[bookmark: _Toc12475][bookmark: _Toc10735][bookmark: _Toc4180]3.2.1 粉尘
尾砂的粒度较小，在干旱季节和久晴无雨的情况下，遇上刮风时尾矿库的尾砂将会被风扬起，产生扬尘，对人体产生危害，或对环境产生污染。
[bookmark: _Toc1200][bookmark: _Toc28080][bookmark: _Toc8600]3.2.2 高温
在盛夏酷暑季节，尾矿库作业环境温度较高，巡检人员易发生眩晕、中暑等症状。长期高温作业可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍等病症。
[bookmark: _Toc15550][bookmark: _Toc20709][bookmark: _Toc20103]3.2.3 低温
在严冬，尾矿库巡检人员在寒冷的环境中作业，如果劳动防护不好，容易冻伤手脚，轻则红肿疼痛，重则可能造成终身残疾。


[bookmark: _Toc11311][bookmark: _Toc655708633]4 评价单元划分与评价方法选择
[bookmark: bookmark32][bookmark: _Toc4573][bookmark: _Toc1756402074]4.1 评价单元划分
安全评价是以实现系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，对系统中存在的危险、有害因素进行辨识和分析，判断系统发生事故和职业危害的可能性及其危害程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。根据该尾矿库的特点，本次安全现状评价单元划分如下：
（1）周边环境单元；
（2）尾矿坝单元；
（3）防排洪系统单元；
（4）安全监测设施单元；
（5）辅助设施单元；
（6）安全管理单元；
（7）重大事故隐患判定单元；
（8）“延期换证审核”单元。
[bookmark: bookmark34][bookmark: _Toc539446056][bookmark: _Toc5204]4.2 评价方法选择
葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库存在的危险、有害因素既具有尾矿库的共性，也有其固有的特殊性。针对实际情况和危险、有害因素性质，本次安全评价选用定性法和定量分析法。
（1）定性分析法
安全检查表法是定性的安全评价方法，可用于评价项目的任何时期。通过对检查对象进行详细调查研究和全面分析，所制定出来的安全检查表比较系统、完善，包括控制事故发生的各种因素，可避免检查过程中的走过场和盲目性，从而提高安全检查工作的效果和质量。
安全检查表法有如下优点：
①安全检查表是根据法律法规、安全技术规程和标准制定的，因此检查目的明确，内容具体，易于实现安全要求；
②安全检查表对所拟定的检查项目进行逐项检查的过程，也是对系统危险因素辨识、评价和制定措施的过程，既能准确地查出隐患，又能得出确切的结论，从而保证了有关法规的全面落实；
③安全检查表是与有关责任人紧密相连的，所以易于推行安全生产责任制，检查后能够做到事故清、责任明、整改措施落实快；
④安全检查表使用起来简单易行，易于安全管理人员和广大职工掌握和接受，可经常自我检查。
（2）定量分析法
按照国家和行业技术规范标准的相关规定，利用经验公式或理论计算公式，根据设施的相关技术参数进行校验计算，得出项目安全设施是否满足安全生产的要求，进一步提出安全对策措施。
[bookmark: bookmark36][bookmark: _Toc1941389205][bookmark: _Toc9243]4.3 各评价单元采用的评价方法
本《安全现状评价报告》根据该尾矿库特点，将尾矿库生产系统划分为8个评价单元，采用了多种评价方法，具体情况如下表所示：
表4.3-1  各评价单元采用的评价方法一览表
	评价方法
评价单元名称
	安全检查表法
	定量分析法

	1
	周边环境单元
	√
	

	2
	尾矿坝单元
	√
	√

	3
	防排洪系统单元
	√
	√

	4
	安全监测设施单元
	√
	

	5
	辅助设施单元
	√
	

	6
	安全管理单元
	√
	

	7
	重大事故隐患判定单元
	√
	

	8
	[bookmark: _Toc23084][bookmark: _Toc29388][bookmark: _Toc3048][bookmark: _Toc1980095371]“延期换证审核”单元
	√
	


[bookmark: bookmark38][bookmark: _Toc18168]

[bookmark: _Toc61835917]5 定性定量评价
[bookmark: bookmark40][bookmark: _Toc2041655518][bookmark: _Toc22026]5.1 周边环境单元
[bookmark: _Toc24865][bookmark: _Toc20597][bookmark: _Toc30144]5.1.1 安全检查表法评价
根据相关法律法规、技术标准规定，借鉴同类尾矿库的经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库周边环境单元进行符合性评价，详见表5.1-1。
表5.1-1  周边环境单元安全检查表
	序号
	检查项目
	检查依据
	实际情况
	结论

	1 
	应设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，应急道路应满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求，应避开生产安全事故可能影响区域且不应设置在尾矿坝外坡上。
	《尾矿库安全规程》第6.1.10条
	
	符合

	2 
	尾矿坝上和尾矿库区不得建设与尾矿库运行无关的建、构筑物。
	《尾矿库安全规程》第6.8.1条
	
	符合

	3 
	尾矿坝上和对尾矿库产生安全影响的区域不得进行乱采、滥挖和非法爆破等违规作业。
	《尾矿库安全规程》第6.8.2条
	
	符合

	4 
	周边山体不得存在山体滑坡、塌方和泥石流等情况。
	《尾矿库安全规程》第9.5.2条
	
	符合

	5 
	库区范围内不得进行危及尾矿库安全的行为，主要包括违章爆破、采石和建筑，尾矿回采、取水，外来尾矿、废水和废弃物排入，放牧和开垦等。
	《尾矿库安全规程》第9.5.3条
	
	符合

	6 
	生产经营单位应在尾矿库库区设置明显的安全警示标识。
	《尾矿库安全规程》第6.1.7条
	
	符合


[bookmark: _Toc11493][bookmark: _Toc25230][bookmark: _Toc8946]
5.1.2 尾矿库与周边环境相互影响评价
通过现场勘查，库区及其周围大部分为山地，植被良好。库区下游无国家、省、市重点保护的名胜、自然保护区与军事设施，无民用、公用设施，无通讯、供电线路，无国家级公路、铁路和桥梁等设施，周边无其他工矿企业、水源地和地表水体。尾矿库周边无居民居住，尾矿库下游没有名胜古迹、国家自然保护区、军事设施，没有学校、医院、铁路、桥梁、国家级公路等重要公共建构筑物。
该选矿厂、办公室位于尾矿库南侧，距坝址最近直线距离为150m，尾矿库对选矿厂、周边设施无影响。尾矿库南侧约390m为该企业的地下矿山，该尾矿库下方不存在采空区及井巷工程。
尾矿库周边环境不存在影响尾矿库安全的违章爆破、采石、建筑、违章尾矿回采、开垦、放牧、违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物等情况。
综上所述，葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库下游溃坝直接冲击1km范围内无重要设施，尾矿库的运行对周边区域无影响。
[bookmark: _Toc14268]5.1.3 评价单元小结
评价组通过查阅相关报告及现场踏勘对该尾矿库周边环境单元进行定性评价：尾矿库库区内未发现大面积滑坡、塌方及泥石流迹象，库区边坡整体稳定性较好；库区范围内无违章爆破、采石、放牧、取土等危及尾矿库安全的行为；尾矿库与周边环境的相互影响在可控范围内。该尾矿库周边环境符合相关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的规定，具备安全生产条件。
[bookmark: bookmark42][bookmark: _Toc1610579260][bookmark: _Toc172]5.2 尾矿坝单元
[bookmark: _Toc9617][bookmark: _Toc4254][bookmark: _Toc10875]5.2.1 安全检查表法评价
根据相关法律法规、技术标准规定，借鉴同类尾矿库经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库坝体单元进行符合性评价，详见表5.2-1。
表5.2-1 尾矿库坝体单元安全检查表
	序号
	检查项目
	检查依据
	实际情况
	结论

	1 
	该尾矿坝初期坝坝型为透水堆石坝，坝顶标高+197m，最大坝高H初=16m（+181.00m～+197.00 m），最大坝长L=89.47m坝外坡坡比1:2.0，内坡坡比1:2.0。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》
	
	符合

	2 
	该尾矿坝堆积坝为尾矿砂干堆分层碾压而成，在初期坝之上共设计三级子坝，其中一级子坝已经建成，高4m，坝顶高+201m。二级子坝高4m，坝顶高程+205 m。三级子坝高5m，坝顶高程+210m。尾矿堆积坝外坡坡比1:2.0，内坡坡比1:2.0。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》
	
	符合

	3 
	尾矿坝坝址选择应以避免不良工程地质和水文地质条件为原则。
	《尾矿库安全规程》（GB39496-20 20）第5.3.1条
	
	符合

	4 
	干排尾矿库尾矿排矿筑坝应边堆放边碾压，堆积坝顶面坡度应满足排水的要求，并不得出现反坡。
	《尾矿库安全规程》（GB39496-20 20）第5.3.6条
	
	符合

	5 
	干排尾矿库尾矿排矿筑坝期间应设置台阶，分层碾压排放作业的台阶高度不应超过10m，台阶宽度不应小于1.5m，有行车要求时不应小于5m；推进碾压排放作业的台阶高度不应超过5 m。
	《尾矿库安全规程》（GB39496-20 20）第5.3.6条
	
	符合

	6 
	坝外坡面维护工作应按设计要求进行，尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。坝体出现冲沟、裂缝、塌坑等现象时，应及时处理。
	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第6.3.11条
	
	
符合

	7 
	干式尾矿库库内水位控制应遵循下列原则：
——尾矿库正常运行条件下不得存水；
——入库一次洪水应在72h内排出库外。
	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第6.4.4条
	
	符合

	8 
	检查坝体裂缝和滑坡时，应检查坝体有无纵、横向裂缝和滑坡迹象。发现坝体出现裂缝时，应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度；发现坝体出现滑坡迹象时，应查明潜在滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势。
	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第9.3.4条
	
	符合

	9 
	坝体外坡及下游是否有渗漏出逸点。
	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第9.3.5条
	
	符合



[bookmark: _Toc2675][bookmark: _Toc10424][bookmark: _Toc30304]5.2.2 坝体边坡稳定分析
5.2.2.1 荷载组合及安全系数
本次采用瑞典圆弧法进行计算，依据《选矿厂尾矿设施设计规范》和《尾矿库安全技术规程》坝体在各种运行情况下的荷载组合及最小安全系数：
（1）正常运行=坝体自重，尾矿库为五等库，瑞典圆弧法最小安全系数为1.15；
（2）洪水运行=最高洪水位+坝体自重，尾矿库为五等库，瑞典圆弧法最小安全系数为1.05；
（3）特殊运行=最高洪水位+坝体自重+地震，尾矿库为五等库，瑞典圆弧法最小安全系数为1.00。
5.2.2.2 稳定性计算参数选取

5.2.2.4 洪水运行期坝体稳定性计算

5.2.2.5 特殊运行期坝体稳定性计算

[bookmark: _Toc8689][bookmark: _Toc22606][bookmark: _Toc24231]5.2.3 评价单元小结
评价组通过查阅相关报告及现场踏勘，利用定性、定量评价法对尾矿坝单元进行评价：该尾矿库坝体结构完好，轮廓尺寸符合设计要求，无渗漏、管涌、沼泽化、裂缝和滑坡现象，坡面护坡良好。尾矿坝在现状渗流稳定性良好，不会发生渗流破坏。尾矿坝现状的边坡抗滑稳定性满足设计及规范要求。尾矿坝符合有关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的规定，具备安全生产条件。
[bookmark: _Toc2121736032][bookmark: _Toc18891]5.3 防排洪系统单元
[bookmark: _Toc7108][bookmark: _Toc28658][bookmark: _Toc28252]5.3.1 安全检查表法评价
根据相关法律法规、技术标准的要求，借鉴同类尾矿库经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库防排洪系统单元进行符合性评价，详见表5.3-1。
[bookmark: bookmark44]表5.3-1  防排洪系统单元安全检查表
	序号
	检查项目
	检查依据
	实际情况
	结论

	1 
	采用“井—管”及溢洪道的排洪方式，并在库岸周边建设截洪沟阻止雨、洪水进库。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》
	
	符合

	2 
	库内已建2座钢筋混凝土框架式排水井井座，排水井架外径1.1m，内径0.8m。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》
	
	符合

	3 
	在库区东南设计一条溢洪道，溢洪道为一条长296m的宽浅式矩形溢洪道，槽身为M10砂浆MU60浆砌石，断面尺寸B×H= 1.0m×1.0m，渠底坡比为1%。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》
	
	符合

	4 
	尾矿库应设置排洪设施，排洪设施的排洪能力不应包括机械排洪的排洪能力。
	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第 5.4.2 条
	
	符合

	5 
	排洪构筑物的基础应避免设置在工程地质条件不良或填方地段。无法避开时，应进行地基处理设计。排洪构筑物基础不得直接坐落在尾矿沉积滩上。
	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第5.4.11条
	
	符合

	6 
	生产经营单位每年汛前应委托设计单位根据尾矿库实测地形图、水位和尾矿沉积滩面实际情况进行调洪演算，复核尾矿库防洪能力，确定汛期尾矿库的运行水位、干滩长度、安全超高等安全运行控制参数。
	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第 6.4.2条
	
	符合

	7 
	排洪构筑物安全检查的主要内容应包括构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求。
	《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第 9.2.5 条
	
	符合

	8 
	排水井检查内容应包括内径、窗口尺寸及位置，井壁剥蚀、脱落、渗漏、最大裂缝开展宽度，井深倾斜度和变位，井、管联接部位，拱板放置、断裂、最大裂缝开展宽度，拱板之间以及拱板与井壁之间的防漏充填物、漏砂，进水口水水面漂浮物，停用井封堵方法及措施，排水井拱板安装辅助设施设置情况。
	《尾矿库安全规程》第9.2.6条
	
	符合

	9 
	溢洪道、截洪沟检查内容应包括断面尺寸，沿线山坡滑坡、塌方，衬砌变形、破损、断裂、磨蚀、沟内淤堵等，对溢洪道还应检查溢流坎顶高程，消力池及消力坎等
	《矿库安全规程》第9.2.10条
	
	符合


5.3.2 排洪能力校核计算
本次尾矿库排洪能力校核计算结果参考《葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库2025年度汛前调洪演算报告》（中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司，2025年5月）。
5.3.2.1 尾矿库防洪标准确定
依据《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）规定，现状尾矿库最大坝高为26m，尾矿库已堆存约26万m3，本次计算采用100年一遇洪水设防标准。
5.3.2.2水文计算
水文计算按《辽宁省中小河流（无资料地区）设计暴雨洪水计算方法》（1998年版）给出的相关水文参数进行计算，计算公式采用推理公式辽宁法。
5.3.2.3 排水系统能力校核


5.3.3调洪演算

5.3.4 评价单元小结
评价组通过查阅相关报告及现场踏勘分析，对排洪系统单元进行定性、定量评价：该尾矿库排洪系统结构完好，断面尺寸符合设计要求，排洪构筑物运行正常，无淤堵、破损、剥蚀等现象。尾矿库现状的防洪能力均符合设计及规范要求。排洪系统符合有关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的规定，具备安全生产条件。
[bookmark: bookmark46][bookmark: _Toc9450][bookmark: _Toc1051531389]5.4 安全监测设施单元
[bookmark: _Toc28367][bookmark: _Toc29553][bookmark: _Toc26452]5.4.1 安全检查表法评价
根据相关法律法规、技术标准及《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库在线安全监测系统工程方案设计》的相关规定，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库安全监测设施单元进行评价，详见表5.4-1。
表5.4-1  安全监测设施单元安全检查表
	序号
	检查项目
	检查依据
	实际情况
	结论

	1 
	在坝体设置2个人工监测纵剖面，分别在197m初期坝顶（2个监测点），205m堆积子坝（2个监测点），同时配备专门人员进行定期观测。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》
	
	符合

	2 
	库内排水井上设置水位观测标尺（钢筋砼桩－水尺）
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》
	
	符合

	3 
	坝体表面位移在线监测系统采用监测型GNSS接收机。坝体设置3个监测纵剖面，分别在197m初期坝顶（2个监测点），205m堆积子坝（2个监测点），210m终期坝顶（2个监测点）。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库在线安全监测系统工程方案设计》
	
	符合

	4 
	库区在堆积坝坝顶一侧排洪系统布设视频监控点。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库在线安全监测系统工程方案设计》
	
	符合

	5 
	库区降雨量监测点布设在堆积坝上，共设1个监测点。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库在线安全监测系统工程方案设计》
	
	符合

	6 
	将尾矿库在线安全监测系统所监测的坝体位移、视频数据远程传输至选厂或厂部中心控制室机房的服务器并实现局域网访问功能，实现系统远程实时在线监测目的。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库在线安全监测系统工程方案设计》
	
	符合

	7 
	尾矿库安全监测，应与人工巡查和尾矿库安全检查相结合。
	《尾矿库安全监测技术规范》第4.4.2条
	
	符合

	8 
	运行期间应做好监测系统和全部监测设施的检查、维护、校正、监测资料的整编、监测报告的编写以及监测技术档案的建立。
	《尾矿库安全监测技术规范》
	
	符合

	9 
	尾矿库运行时，应按设计及时设置人工安全监测设施和在线监测系统，并应按照设计定期进行各项监测。
	《尾矿库安全规程》第6.7.1条
	
	符合

	10 
	监测设施的设置是否满足设计要求，监测设施是否有损坏，是否运行正常。
	《尾矿库安全规程》第9.6.2条
	
	符合



[bookmark: _Toc20808][bookmark: _Toc31135][bookmark: _Toc32021]5.4.2 评价单元小结
评价组通过现场查阅监测记录及相关设计报告对安全监测设施单元进行定性评价：该尾矿库安全监测系统运行正常，监测设施无损坏，监测点布置、监测内容符合设计及规范要求。坝体无突变现象，逐渐趋于稳定。安全监测设施符合相关安全生产法律法规和规章、规范性文件、标准及设计的规定，具备安全生产条件。
[bookmark: bookmark48][bookmark: _Toc12014][bookmark: _Toc1445123760]5.5 辅助设施单元
[bookmark: _Toc23016][bookmark: _Toc25028][bookmark: _Toc30789]5.5.1 安全检查表法评价
根据相关法律法规、技术标准要求，借鉴同类尾矿库经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库辅助设施单元进行评价，详见表5.5-1。
表5.5-1 辅助设施单元安全检查表
	序号
	检查项目
	检查依据
	实际情况
	结论

	1 
	道路主要位于尾矿库右岸，道路最小宽度5m，碎石路面，路面坡度小于8%。库区巡查道路，尾矿坝、排洪系统与值班室及外部道路的连通道路和尾矿坝应急上坝道路均满足要求。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》
	
	符合

	2 
	根据尾矿库管理需要在值班室配备调度电话一部，对讲机12对。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》
	
	符合

	3 
	在拦挡坝上设置照明灯。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》
	
	符合

	4 
	在尾矿库周边显著位置设安全警示语牌，概况安全标示牌。
	《葫芦岛岳强矿业有限责任公司干堆尾矿库安全专篇》
	
	符合



[bookmark: _Toc22781][bookmark: _Toc11985][bookmark: _Toc4628]5.5.2 评价单元小结
该尾矿库建设上坝道路、照明、通讯、警示标语等辅助设施，各辅助设施安全有效，符合规范及设计要求，具备安全生产条件。
[bookmark: bookmark50][bookmark: _Toc154986750][bookmark: _Toc225]5.6 安全管理单元
[bookmark: _Toc26289][bookmark: _Toc17625][bookmark: _Toc25278]5.6.1 安全检查表法评价
根据相关法律法规、技术标准规定，借鉴同类尾矿库经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库安全管理单元进行符合性评价，详见表5.6-1。
表5.6-1  安全管理单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	检查结果
	结论

	一、证照及人员资格
	1.营业执照、安全生产许可证的具备和有效性。
	《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国安全生产法》
	
	符合

	
	2.生产经营单位主要负责人和安全管理人员应当依照有关规定经培训考核合格并取得安全资格证书后，方可任职
	《尾矿库安全监督 管理规定》第六条
	
	符合

	
	3.直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员必须取得特种作业操作证书，方可上岗作业。
	《尾矿库安全监督管理规定》第六条
	
	符合

	
	4.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条
	
	符合

	二、 安 全 组织 及 管 理 制 度
	1.矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生 产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条
	
	符合

	
	2.生产经营单位应建立、健全尾矿库全员安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度和安全技术规程，对尾矿库实施有效的安全管理
	《尾矿库安全规程》第6.1.1条
	
	符合

	
	3.生产经营单位应当建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守，并针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置在便于应急时使用的地方。应急预案应当按照规定报相应的应急管理部门备案，并每半年至少进行一次演练。
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十一条
	
	符合

	
	4.专职安全生产管理人员应按照岗位职责组织本矿山应急救援演练。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第4.3.4条
	
	符合

	
	5.建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救护协议；并有急救物资。
	辽安监非〔2018〕29号
	
	符合

	三、其他
	1.生产经营单位必须为从业人员提 供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条
	
	符合

	
	2.安全生产投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措 施专项经费
	《许可证实施办法》第二章第五条第二款
	
	符合

	
	3.为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；因特殊情况不能办理工伤保险的，可以出具办理安全生产责任保险的证明材料；
	辽安监非〔2018〕29号
	
	符合

	
	4.不良天气影响正常生产时，应立即停止作业；威胁人身安全时，人员应转移到安全地点。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.1.14条
	
	符合



[bookmark: _Toc19018][bookmark: _Toc30070][bookmark: _Toc10601]5.6.2 评价单元小结
葫芦岛岳强矿业有限责任公司建立了安全科，配备了尾矿库专职安全管理人员；建立了全员安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程；编制了生产安全事故应急预案并在应急管理部门备案，并定期组织了应急演练；职工上岗前经过了安全教育培训，尾矿库特种作业人员均持证上岗，安全管理人员、技术人员及注安人员均持证上岗且具有丰富的实践经验；企业为从业人员缴纳了安全生产责任险。安全生产管理体系比较健全，符合规范要求，具备安全生产条件。
[bookmark: bookmark52][bookmark: _Toc2112127086][bookmark: _Toc7503]5.7 重大事故隐患判定单元
[bookmark: _Toc28222][bookmark: _Toc13311][bookmark: _Toc1075]5.7.1 安全检查表法评价
根据《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号）、《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号）的规定，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库重大事故隐患判定单元进行评价，详见表5.7-1。

表5.7-1  重大事故隐患判定单元安全检查表
	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	实际情况
	检查
结果

	1 
	库区或者尾矿坝上存在未按设计进行开采、挖掘、爆破等危及尾矿库安全的活动。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	2 
	坝体存在下列情形之一的：
（1）坝体出现严重的管涌、流土变形等现象；
（2）坝体出现贯穿性裂缝、坍塌、滑动迹象；
（3）坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸或者大面积沼泽化。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	3 
	坝体的平均外坡比或者堆积子坝的外坡比陡于设计坡比。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	4 
	坝体高度超过设计总坝高，或者尾矿库超过设计库容贮存尾矿。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	5 
	尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	6 
	采用尾矿堆坝的尾矿库，未按《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第6.1.9条规定对尾矿坝做全面的安全性复核。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	7 
	浸润线埋深小于控制浸润线埋深。
	矿安〔2022〕88号
	
	不涉及

	8 
	汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算，或者湿式尾矿库防洪高度和干滩长度小于设计值，或者干式尾矿库防洪高度和防洪宽度小于设计值。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	9 
	排洪系统存在下列情形之一的 ：（ 1 ）排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞、拱板、盖板等排洪建构筑物混凝土厚度、强度或者型式不满足设计要求；（2） 排洪设施部分堵塞或者坍塌、排水井有所倾斜，排水能力有所降低，达不到设计要求；（3）排洪构筑物终止使用时，封堵措施不满足设计要求。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	10 
	设计以外的尾矿、废料或者废水进库。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	11 
	多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计进行排放。
	矿安〔2022〕88号
	
	不涉及

	12 
	冬季未按设计要求的冰下放矿方式进行放矿作业。
	矿安〔2022〕88号
	
	不涉及

	13 
	安全监测系统存在下列情形之一的：
（1）未按设计设置安全监测系统；
（2）安全监测系统运行不正常未及时修复；
（3）关闭、破坏安全监测系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	14 
	干式尾矿库存在下列情形之一的：
（1）入库尾矿的含水率大于设计值，无法进行正常碾压且未设置可靠的防范措施；
（2）堆存推进方向与设计不一致；
（3）分层厚度或者台阶高度大于设计值；
（4）未按设计要求进行碾压。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	15 
	经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的0.98倍。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	16 
	三等及以上尾矿库及“头顶库”未按设计设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，或者应急道路无法满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求。
	矿安〔2022〕88号
	
	不涉及

	17 
	尾矿库回采存在下列情形之一的：
（1）未经批准擅自回采；
（2）回采方式、顺序、单层开采高度、台阶坡面角不符合设计要求；
（3）同时进行回采和排放。
	矿安〔2022〕88号
	
	不涉及

	18 
	用以贮存独立选矿厂进行矿石选别后排出尾矿的场所，未按尾矿库实施安全管理的
	矿安〔2022〕88号
	
	不涉及

	19 
	未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。
	矿安〔2022〕88号
	
	符合

	20 
	尾矿库排洪构筑物拱板（盖板）与周边结构缝隙未采用设计材料充满充实的，或封堵体设置在井顶、井身段或斜槽顶、槽身段。
	矿安〔2024〕41号
	
	不涉及

	21 
	遇极端天气尾矿库未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	矿安〔2024〕41号
	
	符合



[bookmark: _Toc25356][bookmark: _Toc24312][bookmark: _Toc25892]5.7.2 评价单元小结
葫芦岛岳强矿业有限责任公司严格按照设计要求建设了初期坝、堆积坝、排洪系统、安全监测系统、辅助系统等设施；坝体没有出现严重的管涌、流土、坍塌、滑动等重大安全事故隐患的迹象；企业配备了尾矿库专职安全管理人员和专业技术人员；尾矿库符合《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号）、《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号）的规定，不存在重大隐患，具备安全生产条件。
[bookmark: bookmark54][bookmark: _Toc615249492][bookmark: _Toc17607]5.8 “延期换证审核”单元
[bookmark: _Toc16594][bookmark: _Toc29374][bookmark: _Toc5274]5.8.1 安全检查表法评价
根据《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号），采用安全检查表法对该尾矿库安全生产许可证相关延期内容进行符合性评价，详见表5.8-1。
表5.8-1  “延期换证审核”单元安全检查表
	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	实际情况
	检查
结果

	1 
	安全生产许可证延期申请书
	辽安监非煤〔2018〕29号
	
	符合

	2 
	工商营业执照复印件
	辽安监非煤〔2018〕29号
	
	符合

	3 
	各种安全生产责任制复印件
	辽安监非煤〔2018〕29号
	
	符合

	4 
	安全生产规章制度和操作规程目录清单
	辽安监非煤〔2018〕29号
	
	符合

	5 
	设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的文件复印件
	辽安监非煤〔2018〕29号
	
	符合

	6 
	主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证复印件
	辽安监非煤〔2018〕29号
	
	符合

	7 
	特种作业人员操作资格证书复印件
	辽安监非煤〔2018〕29号
	
	符合

	8 
	足额提取安全生产费用的证明材料（地质勘探单位、采掘施工企业不需要提交）。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	
	符合

	9 
	为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；因特殊情况不能办理工伤保险的，可以出具办理安全生产责任保险的证明材料。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	[bookmark: _GoBack]
	符合

	10 
	事故应急救援预案，设立事故应急救援组织的文件或者与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	
	符合

	11 
	金属非金属矿山独立生产系统和尾矿库，以及石油天然气独立生产系统和作业单位需提交由具备相应资质的中介服务机构出具的合格的安全现状评价报告。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	
	符合

	12 
	安全生产许可证正本和副本
	辽安监非煤〔2018〕29号
	
	符合



[bookmark: _Toc2347][bookmark: _Toc19227][bookmark: _Toc16668]5.8.2 评价单元小结
[bookmark: bookmark56][bookmark: _Toc28438]葫芦岛岳强矿业有限责任公司严格按照《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号）的相关规定，准备尾矿库安全生产许可证的延期申请材料。


[bookmark: _Toc364451739]6 建议补充的安全对策措施
针对该尾矿库存在的危险、有害因素和安全分析与评价结果，依据国家相关安全法律法规、标准和规范的要求，借鉴类似尾矿库的安全生产经验，分单元提出以下对应的安全对策措施建议。
[bookmark: bookmark58][bookmark: _Toc717016129][bookmark: _Toc29788]6.1 周边环境单元
（1） 加强对库区周边环境的巡视检查，发现滑坡及异常现象及时处理。坝顶及库区内严禁设计以外的其他任何建筑物或设施的建设；
（2） 严禁在库区范围内违章爆破、采石、放牧、取土；
（3） 加强对上坝道路的维护和道路运输安全管理，确保上坝道路通畅和运输安全，冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；
（4） 加强对库区周边的安全警示标志和坝上照明设施的巡视检查，确保其完整性和适应性，发现破损、丢失的，及时更换；
（5） 加强库区管理，防止无关人员进入。
[bookmark: bookmark60][bookmark: _Toc1359336786][bookmark: _Toc31197]6.2 尾矿坝单元
（1） 经常检查坝体位移和坝体沉降。要求坝体位移量和沉降量变化应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量和沉降量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理；
（2） 经常检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时，应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判断危害程度，妥善处理；
（3） 企业尾矿库不存在不稳定边坡，本着预防原则，若今后出现潜在不稳定边坡时，可以采取加固处理或者新建排洪设施并封堵原排水设施的措施，以提升闭库后尾矿库的本质安全程度；
（4） 为应对泥石流出现，加强对排洪、泄洪设施的维护，保证尾矿库的调洪库容和干滩长度符合标准，对一时难以整改到位的隐患进行重点巡查，制定应急措施。
[bookmark: bookmark62][bookmark: _Toc1442325516][bookmark: _Toc8334]6.3 排洪系统单元
（1） 加强对排水构筑物的动态监测，发现异常情况应及时处理。
（2） 加强汛期库、坝的防汛工作，了解和掌握汛期水情和气象预报，切实落实防汛措施。对排洪系统及坝体必须进行详细检查和维护，疏浚排洪通道。对检查中发现的问题要立即采取有效措施进行解决，确保尾矿库安全度汛；
（3） 排水井进水口应进行定期检查和清理，发现问题及时修复；
（4） 尾矿库在正常使用过程中，必须保证尾矿库的水面标高与坝顶的安全超高及防洪宽度满足规范要求；
（5） 洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复。同时，采取措施降低库内水位，防止连续降雨后发生溃坝事故；
（6） 每年汛期前应进行调洪演算，复核尾矿库的防洪能力，提出防洪安全控制参数；
（7） 每隔3年应进行一次排洪构筑物检测。
[bookmark: bookmark64][bookmark: _Toc24913][bookmark: _Toc369540076]6.4 安全监测设施单元
监测设施作为重要的安全设施，应建立健全相应的定期观测、观测数据记录与分析、设施维护等各项管理制度和档案；发现诸如坝体变形及检测数据有突变或逐年增大等问题时，要及时分析研究，查明原因，采取有效措施，妥善处理。
（1） 企业在后续的使用过程中，不仅应按照设计要求，也要满足现行规范要求设置监测设施；
（2） 企业应加强监测设施的检查维护，加强对监测结果的统计分析，以指导尾矿库的正常运行。
[bookmark: bookmark66][bookmark: _Toc12602][bookmark: _Toc337350208]6.5 安全管理单元
（1） 后续的安全管理要求应及时按照现行的法律法规进行更新和完善；
（2） 加强生产运行期间的管理，严格巡查制度，发现安全隐患及时处理，做好抢险应急预案及演练工作；
（3） 强化企业法人是尾矿库安全生产第一责任人，对尾矿库的安全生产负主要责任的意识；
（4） 加强对尾矿库管理机构各岗位人员的培训工作，培训内容包括：尾矿库安全管理方面的各项管理制度、岗位职责、尾矿库专业知识，掌握设计文件及有关规定，了解尾矿处理的工艺，熟悉国家或部门有关标准及规定、规范等；
（5） 按时修订应急预案，并在日常工作中重视预案的演练工作，不断提高各级人员的应变能力和事故处理能力，并根据演练结果不断完善应急预案。
[bookmark: bookmark68][bookmark: _Toc14549]

[bookmark: _Toc488117776]7 评价结论
[bookmark: bookmark70][bookmark: _Toc29228][bookmark: _Toc407929692]7.1 安全现状综合评述
通过本次安全评价可以确认，葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库安全设施健全，安全生产管理满足要求。
[bookmark: bookmark72][bookmark: _Toc29470][bookmark: _Toc1306532220]7.2 各评价单元评价结果
（1）周边环境单元
评价组采用安全检查表法对尾矿库周边环境单元进行评价：该尾矿库区域构造稳定，库区周边没有发现诸如爆破、采石、挖砂、取水、放牧、开垦等违章活动。尾矿库内未发现大面积滑坡、塌方及泥石流迹象，库区边坡整体稳定性较好，尾矿库与周边环境的相互影响在可控范围内。周边环境单元满足规范、规程要求，具备安全生产条件。
（2）尾矿坝单元
评价组采用安全检查表法和定量分析法对尾矿坝单元进行评价：该尾矿库坝体结构完好，轮廓尺寸符合设计要求，无渗漏、管涌、沼泽化、裂缝和滑坡现象。尾矿坝现状的渗流稳定性良好，不会发生渗流破坏。尾矿坝现状的边坡抗滑稳定性满足设计及规范要求。尾矿库坝体符合相关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的规定，具备安全生产条件。
（3）排洪系统单元
评价组采用安全检查表法和定量分析法对排洪系统单元进行评价：该尾矿库排洪系统结构完好，断面尺寸符合设计要求，排洪构筑物运行正常。尾矿库现状的防洪能力符合设计及规范要求。排洪系统符合有关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的规定，具备安全生产条件。
（4）安全监测设施单元
评价组采用安全检查表法对尾矿库安全监测设施单元进行评价：该尾矿库安全监测系统运行正常，监测设施无损坏，监测点布置、监测内容等符合设计及规范要求。坝体位移量较小且无突变现象，坝体逐渐趋于稳定。安全监测设施符合有关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的规定，具备安全生产条件。
（5）辅助设施单元
评价组采用安全检查表法对尾矿库辅助设施单元进行评价：尾矿库已按设计要求建设上坝道路、库区通讯、照明等设施，各设施安全有效，符合规范及设计要求，具备安全生产条件。
（6）安全管理单元
评价组采用安全检查表法对尾矿库安全管理单元进行评价：企业设立了安全科，制定了全员安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程，制定应急预案并定期组织应急演练。职工上岗经过安全教育培训，特种作业人员均持证上岗，管理人员、技术人员及注安人员具有丰富的实践经验。安全管理单元满足规范、规程要求，具备安全生产条件。
（7）重大隐患判定单元
评价组采用安全检查表法对尾矿库重大隐患判定单元进行评价：企业按照设计要求建设了初期坝、堆积坝、排洪系统、安全监测系统、辅助系统等设施；坝体没有出现严重的管涌、流土、坍塌、滑动等重大安全事故隐患的迹象；企业配备了尾矿库专职安全管理人员和专业技术人员；该尾矿库符合《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号）、《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号）中各项规定。尾矿库无重大隐患，具备安全生产条件。
（8）“延期换证审核”单元
评价组采用安全检查表法对“延期换证审核”单元进行了符合性评价，该尾矿库延期安全生产许可证材料符合《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号）。
[bookmark: bookmark74][bookmark: _Toc866730965][bookmark: _Toc20756]7.3 总体评价结论
[bookmark: bookmark76][bookmark: _Toc7610]按照科学、严谨、客观、公正的原则，本着对工作高度负责的精神，依据国家及地方政府的相关法律法规、标准、规程的规定，本次评价认定葫芦岛岳强矿业有限责任公司尾矿库按照安全设施设计组织生产，具备安全生产条件，符合延期换发安全生产许可证的要求。


[bookmark: _Toc765751154]8 附件
（1） 营业执照；
（2） 安全生产许可证；
（3） 关于尾矿库安全科人员任命的通知；
（4） 主要负责人、安全管理人员证件；
（5） 特种作业人员操作资格证书；
（6） 安全生产责任制文件及目录；
（7） 安全管理规章制度及岗位操作规程文件及目录；
（8） 2026年提取安全生产费用计划和使用明细；
（9） 安全生产责任险保单；
（10） 事故应急预案备案登记表；
（11） 救护协议；
（12） 关于任命尾矿库技术负责人的通知；
（13） 技术负责人证件；
（14） 注安人员证件；
（15） 注安师任命文件；
（16） 兼职救护队成立文件；
（17） 2025年度汛前调洪演算报告；
（18） 排水构筑物检测报告；
（19） 尾矿库人工监测报告。
[bookmark: bookmark78][bookmark: _Toc10595]

[bookmark: _Toc110148807]9 附图
（1）尾矿库现状平面图；
（2）尾矿坝现状剖面图。
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