本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设项目安全设施验收评价报告
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本溪星光硅质原料有限公司玻璃用石英岩矿位于本溪市南部，行政区划隶属于本溪市南芬区管辖，成立于2000年07月26日，企业性质为有限责任公司，法定代表人为韩建凯。主要经营业务范围：玻璃用石英岩露天开采；玻璃用石英岩加工及制品销售；建筑材料销售；煤炭销售；纯碱销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2012年被“河北迎新集团”收购，变为其名下的子公司，为办理采矿权延续、扩大生产规模（50万吨/年提高到100万吨/年）、变更矿区范围（调整开采上限标高和深部扩界），2025年2月8日，企业取得了本溪市自然资源局颁发的采矿许可证，采矿许可证批准生产规模100万吨/年，开采矿种为玻璃用石英岩。本次验收采场设计生产规模为100万吨/年，采用露天开采，自上而下分台阶开采矿石。
企业于2025年2月编制了《本溪星光硅质原料有限公司玻璃用石英岩露天开采建设项目可行性研究报告》，随后于2025年3月委托辽宁省安全科学研究院编制了《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设项目安全预评价报告》，2025年4月由中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司编制了《本溪星光硅质原料有限公司玻璃用石英岩露天开采建设项目初步设计》和《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设项目安全设施设计》，《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设项目安全设施设计》于2025年4月经本溪市应急局组织进行评审，并于2025年7月收到本溪市应急局下发的《市应急管理局关于本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设项目安全设施设计的批复》，批准采场基建期从2025年7月2日至2026年7月1日。
取得批复后企业委托浙江天增建设集团有限公司按照《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设项目安全设施设计》进行基建施工，同时委托浙江秦核环境建设有限公司对基建工程进行监理。基建工程于2025年12月竣工，浙江天增建设集团有限公司编写了《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目竣工报告》；2025年12月，浙江秦核环境建设有限公司编写了《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目监理报告》。
根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021修正）、《安全生产许可证条例》（国务院法制办公室2014年修正本）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理局令第36号）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）的要求，本溪星光硅质原料有限公司委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其露天开采建设工程进行安全设施验收评价。
2025年12月，辽宁诺诚安全科技有限公司在接受委托后，组成了评价组进行了现场勘查，收集了评价所需的相关资料，按照《安全评价通则》、《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲》（安监总管一〔2016〕49号）以及相关的法律、法规、标准、文件的要求对该项目进行了评价，并本着科学、公正的原则编写了《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目安全设施验收评价》。
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[bookmark: _Toc22758][bookmark: _Toc27067][bookmark: _Toc141802855]1.1 评价对象和范围
[bookmark: _Toc86052348]1.1.1 评价对象
本次安全设施验收评价对象为“本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目”。
[bookmark: _Toc86052349]1.1.2 评价范围
本次安全设施验收评价的范围包括：本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目的露天开采系统、公用辅助设施、基本安全设施、专用安全设施和安全生产管理。
根据采矿许可证，采矿区范围由13个拐点坐标圈定，矿区面积0.3064km2，开采深度266.77～160m，矿区范围各拐点坐标如表1.1-1所示。
表1.1-1 矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）
	点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4556319.9372
	41561363.8367

	2
	4556533.3386
	41561264.7340

	3
	4556582.4390
	41561143.7328

	4
	4556618.5376
	41560970.4320

	5
	4556042.5314
	41560804.4349

	6
	4555956.5320
	41560840.4353

	7
	4555956.5331
	41560940.4363

	8
	4556002.5329
	41561020.4355

	9
	4555964.5324
	41561052.4360

	10
	4555900.5347
	41561352.4380

	11
	4555926.5336
	41561390.4380

	12
	4556038.5350
	41561376.4385

	13
	4556156.1351
	41561416.7378

	矿区面积：0.3064km2，开采深度266.77～160m



根据《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目安全设施设计》内容，设计开采范围主要是开采此部分矿体形成的最终境界圈定，平面范围由15个拐点圈定，开采深度从266.77m至160m标高，设计开采范围面积为0.1314km2，开采方式为露天开采，开采矿种为玻璃用石英岩，生产规模为100万t/a。设计范围各拐点坐标如表1.1-2所示。
表1.1-2 采场设计开采范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	a
	4556509.82
	41560971.42

	b
	4556491.49
	41560959.78

	c
	4556400.90
	41560918.86

	d
	4556392.44
	41560905.27

	e
	4556092.81
	41560824.62

	f
	4555992.38
	41560881.58

	g
	4556015.91
	41561017.16

	h
	4556015.31
	41561073.78

	i
	4556002.75
	41561120.66

	j
	4555976.78
	41561171.31

	k
	4556129.54
	41561167.93

	l
	4556282.71
	41561193.71

	m
	4556301.77
	41561178.92

	n
	4556391.84
	41561129.88

	o
	4556416.52
	41561064.92

	开采标高：从266.77m至160m，面积0.1314km2



本次采场验收评价范围拐坐标如表1.1-3所示。
表1.1-3 验收评价范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	a
	4556509.82
	41560971.42

	b
	4556491.49
	41560959.78

	c
	4556400.90
	41560918.86

	d
	4556392.44
	41560905.27

	e
	4556092.81
	41560824.62

	f
	4555992.38
	41560881.58

	g
	4556015.91
	41561017.16

	h
	4556015.31
	41561073.78

	i
	4556002.75
	41561120.66

	j
	4555976.78
	41561171.31

	k
	4556129.54
	41561167.93

	l
	4556282.71
	41561193.71

	m
	4556301.77
	41561178.92

	n
	4556391.84
	41561129.88

	o
	4556416.52
	41561064.92

	开采标高：从266.77m至190m，面积0.1314km2


注：
（1）本次评价开采范围坐标及高程系统均为国家统一坐标（2000国家大地坐标系）；
（2）职业卫生不在本次评价范围之内；
（3）破碎、加油系统不在本次评价范围内；
（4）外部运输不在本次评价范围内。

[bookmark: _Toc86052350][bookmark: _Toc1721219462][bookmark: _Toc12072][bookmark: _Toc30857][bookmark: _Toc7039]1.2 评价依据
1.2.1 国家法律
（1）《中华人民共和国矿山安全法》（1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，1992年11月7日中华人民共和国主席令第65号公布，根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正）；
（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人大常委会第八次会议审议通过了环保法修订案，2015年1月1日起施行）；
（3）《中华人民共和国劳动法》）（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；
（4）《中华人民共和国职业病防治法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正）；
（5）《中华人民共和国消防法》（根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）；
（6）《中华人民共和国安全生产法》（根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正）；
（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年08月30日发布，2024年6月28日修订）；
（8）《中华人民共和国矿产资源法》（根据中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订）；
（9）《中华人民共和国土地管理法》（1986年6月25日第六届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过，根据2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改<中华人民共和国土地管理法>、<中华人民共和国城市房地产管理法>的决定》第三次修正）。
1.2.2 行政法规
（1）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994年3月26日国务院令152号，1994年3月26日起施行）；
（2）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（1996年10月11日国务院批准，1996年10月30日劳动部发布并施行）；
（3）《地质灾害防治条例》（2003年11月24日中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；
（4）《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年5月10日中华人民共和国国务院令第466号公布，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）；
（5）《安全生产许可证条例》（根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》进行修订）。
1.2.3 部门规章
（1）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，根据国家安全生产监督管理总局令第77号《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》修改，自2015年5月1日起施行）；
（2）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国家安全生产监督管理总局令第77号《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》已经2015年1月16日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，予以公布，自2015年5月1日起施行）；
（3）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，已经2015年1月30日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，自2015年7月1日起施行）；
（4）《生产安全事故应急预案管理办法》（根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）；
（5）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号）；
（6）《矿山救援规程》（中华人民共和国应急管理部令第16号，2024年7月1日起施行）。
1.2.4 地方性法规
（1）《辽宁省安全生产条例》（根据2025年5月28日辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈辽宁省建设工程质量条例〉等五件地方性法规的决定》第三次修正）。
1.2.5 地方政府规章
（1）《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（根据2015年6月14日辽宁省人民政府令第294号《辽宁省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》修正的《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法（2015年修正本）》）；
（2）《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（2009年3月19日辽宁省人民政府令第229号公布，自2009年5月1日起施行，根据2021年5月18日辽宁省人民政府令第341号第二次修正）；
（3）《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（2011年12月8日辽宁省人民政府令第264号公布，自2012年2月1日起施行，根据2021年5月18日辽宁省人民政府令第341号第三次修正）；
1.2.6 规范性文件
（1）《国家安全监管总局关于进一步加强金属非金属矿山防治水工作的意见》（安监总管一[2010]75号）；
（2）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国务院2010年7月19日公布，国发[2010]23号）；
（3）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一[2013]101号）；
（4）《国家安全监管总局关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》（安监总管一[2014]48号）；
（5）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一[2015]13号）；
（6）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）；
（7）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管—〔2016〕14号）；
（8）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）；
（9）《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一[2016]60号）；
（10）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）；
（11）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）；
（12）《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部，应急部，财资〔2022〕136号）；
（13）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）
（14）《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号）；
（15）《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日发布）；
（16）《国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知》（矿安〔2024〕8号，2024年3月8日发布）
（17）《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》的通知（安委[2024]1号）；
（18）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日发布）；
（19）《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号）；
（20）《关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号）；
（21）《辽宁省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（辽政发[2010]36号，2010年11月23日发布）；
（22）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤）[2018]29号；
（23）《辽宁省人民政府办公厅关于推进辽宁省矿产资源管理改革若干事项的意见》（辽政办[2020]46号）。
[bookmark: _Toc86052351]1.2.7 标准规范
（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；
（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；
（3）《金属非金属矿山安全生产管理人员安全生产考核标准》（AQ2011-2006）；
（4）《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；
（5）《工作场所有害因素职业接触限值：物理因素》（GBZ2.2-2007）；
（6）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；
（7）《矿山安全术语》（GB/T15259-2008）；
（8）《矿山安全标志》（GB/T14161-2008）；
（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（10）《高处作业分级》（GB/T3608-2008）；
（11）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
（12）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；
（13）《爆破安全规程》（GB6722-2014）；
（14）《防洪标准》（GB50201-2014）；
（15）《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；
（16）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA23-2025）；
（17）《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T2063-2018）；
（18）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（19）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；
（20）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；
（21）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）。
（22）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机》（AQ 2056-2016）
（23）《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）；
（24）《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；
（25）《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；
[bookmark: _Toc86052352]1.2.8 建设项目合法证明文件
（1）采矿许可证（证号：C2100002009047120009523，本溪市自然资源局，有效期：2025年2月8日至2048年2月8日）；
（2）营业执照（统一社会信用代码：912105057237187537，本溪市南芬区市场监督管理局，成立日期：2000年07月26日）；
（3）《市应急管理局关于本溪星光硅质原料有限公司（玻璃⽤⽯英岩）露天开采建设项⽬安全设施设计的批复》（本应急函[2025]7号）（本溪市应急管理局，2025年7月8日）；
（4）安全评价技术服务合同。
[bookmark: _Toc86052353]1.2.9 建设项目技术资料
（1）《辽宁省本溪市小平顶山矿区玻璃用石英砂岩矿资源储量核实报告》，2022年10月，辽宁省第八地质大队有限责任公司；
（2）《辽宁省本溪市小平顶山矿区玻璃用石英砂岩矿资源储量核实报告评审备案证明》，（本自然资储备字［2023］001号），本溪市自然资源局2023年2月17日；
（3）《辽宁省本溪市小平顶山矿区玻璃用石英砂岩矿资源储量核实报告评审意见书》，2022年11月30日；
（4）《<本溪星光硅质原料有限公司(玻璃用石英岩)矿产资源开发利用方案>审查意见书》，本溪市矿产资源服务咨询有限公司，2023年5月；
（5）《本溪星光硅质原料有限公司玻璃用石英岩露天开采建设项目可行性研究报告》，本溪星光硅质原料有限公司，2025年2月；
（6）《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设项目安全预评价报告》，辽宁省安全科学研究院，2025年3月；
（7）《本溪星光硅质原料有限公司玻璃用石英岩露天开采建设项目初步设计》，中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司，2025年4月；
（8）《本溪星光硅质原料有限公司玻璃用石英岩露天开采建设项目安全设施设计》，中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司，2025年4月；
（9）《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设工程竣工报告》，浙江天增建设集团有限公司，2025年12月；
（10）《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设工程监理报告》，浙江秦核环境建设有限公司，2025年12月；
（11）本溪星光硅质原料有限公司提供的其他有关书面资料、文件和数据。
[bookmark: _Toc86052354]1.2.10 其他评价依据
（1）安全科文件；
（2）全员安全生产责任制；
（3）安全管理规章制度、操作规程；
（4）主要负责人安全生产知识和管理能力考试证明；
（5）安全管理人员安全生产知识和管理能力考试证明；
（6）特种作业人员资格证；
（7）应急预案；
（8）安全生产费用提取及使用计划；
（9）从业人员缴纳保险凭证；
（10）爆破合同及爆破作业单位许可证。
[bookmark: _Toc1930772744][bookmark: _Toc10928][bookmark: _Toc86052355][bookmark: _Toc32750][bookmark: _Toc9605]
2 建设项目概述
[bookmark: _Toc26245][bookmark: _Toc2019602238][bookmark: _Toc3501][bookmark: _Toc1767][bookmark: _Toc86052356]2.1 建设单位概况
[bookmark: _Toc86052357]2.1.1 项目基本概况
（1）企业基本情况
法定代表人：韩建凯；
类    型：有限责任公司；
行政区划：本溪市南芬区金坑村管辖；
经营范围：玻璃用石英岩露天开采，玻璃用石英岩加工及制品销售，建筑材料销售，煤炭销售，纯碱销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
[bookmark: _Toc86052358]（2）矿山历史沿革
矿山始建于1967年，为村集体所有。
2004年被人买断更名为“本溪市小平顶山硅石矿”。采矿权人为“马闯”，本矿山正式成为私营独资企业。
2010年矿山采矿权延续，更名为“本溪星光硅质原料有限公司”玻璃用石英岩矿。
2012年本企业被“河北迎新集团”收购，变为其名下的子公司。
2016年5月由沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制《本溪星光硅质原料有限公司(玻璃用石英岩矿)矿产资源开发利用方案》，确定矿山开采方式为露天开采，生产规模50万t/a，采用公路开拓、汽车运输方式；山坡露天矿顶标高250m，底标高190m，最大开采深度60m。
2022年11月30日，矿山委托相关单位出具了《辽宁省本溪市小平顶山矿区玻璃用石英砂岩矿资源储量核实报告评审意见书》，2023年5月，矿山出具了《本溪星光硅质原料有限公司(玻璃用石英岩)矿产资源开发利用方案》并通过备案。
为办理采矿权延续、扩大生产规模（50万吨/年提高到100万吨/年）、变更矿区范围（调整开采上限标高和深部扩界），企业于2025年2月编制了《本溪星光硅质原料有限公司玻璃用石英岩露天开采建设项目可行性研究报告》，随后于2025年3月委托辽宁省安全科学研究院编制了《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设项目安全预评价报告》，2025年4月由中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司编制了《本溪星光硅质原料有限公司玻璃用石英岩露天开采建设项目初步设计》和《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设项目安全设施设计》，《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设项目安全设施设计》于2025年4月经本溪市应急局组织进行评审，并于2025年7月收到本溪市应急局下发的《市应急管理局关于本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设项目安全设施设计的批复》，批准采场基建期从2025年7月2日至2026年7月1日。
取得批复后企业委托浙江天增建设集团有限公司按照《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采建设项目安全设施设计》进行基建施工，同时委托浙江秦核环境建设有限公司对基建工程进行监理。基建工程于2025年12月竣工，浙江天增建设集团有限公司编写了《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目竣工报告》；2025年12月，浙江秦核环境建设有限公司编写了《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目监理报告》。
2.1.2 矿山位置
图2.1-1 矿区交通位置图
[bookmark: _Toc86052359]2.1.3 周边环境

[bookmark: _Toc12492][bookmark: _Toc4082][bookmark: _Toc32717][bookmark: _Toc86052360][bookmark: _Toc328289584]2.2 自然环境概况
矿区属低山丘陵区，为细河侵蚀阶地。矿区为略向南倾斜的平缓山坡，平均坡度10°～13°，其最高海拔标高278.58m，最低海拔标高为160m，相对高差118.58m。总体地势北东高，南西低。
本区处于北中温带大陆性湿润季风气候区，四季分明，雨量充沛，光照充足，最高气温39℃（1941年7月16日），最低气温-32.3℃（1956年1月22日），月平均气温8月最高，1月最低。年平均日照数为2400小时；无霜期为162～180天；最深冻土1.49m；最浅冻土0.6m；结冻期为140天。全年降水集中在七、八月，降水量约占全年的50%左右，年均降水量为800～900mm。春秋两季降水量均为120～130mm，冬季为全年降水量最少的季节；年均蒸发量200～300mm。春夏季多以东南风为主，风力1-2级；秋冬季多以西北风为主，风力一般2～4级，最大可达5级。平均雪日数在30天左右，积雪日数25～90天，最大积雪深度29～49cm。
区内矿产资源丰富，主要有铁矿、硅石矿。林业资源丰富，森林覆盖率75%，主要有落叶松、油松、马尾松、黑松等林种。水资源有本溪三大水系之一的细河流经。居民以汉族、满族为主，人口较稠密，劳动力充裕，可解决当地剩余劳动力问题。矿区内的供水、供电条件皆较好。工业用水可在区内河流就近解决，供水距离＜1km。矿区西侧有通往南芬的高压线路，电力供应比较充足。
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)工作划分，本区地震烈度为Ⅵ度，峰值加速度分区为0.10g区，反应谱特征周期（Tg）分区为0.40区。据以往地震资料记载，规划区及周边地区地震较少，1970～1985年间发生有震中坐标资料的地震30次，其中1974年12月22日，辽阳县孤家子乡发生Ms=4.8级地震，此次地震前后，出现一系列地震活动，总体为震前连续发生地震活动增强趋势，震后又出现地震渐次衰减趋势。1975年7月3日海城发生Ms=7.3级地震。1985-1999年无地震记录。1999年5月4日，海城发生Ms=5.4级地震，此后小震活动又较频繁。自2015年至今无大的地震活动，不完全统计，小震有16次。第四纪以来，区内未发生新构造活动现象，综上所述，本区区域稳定性较好。
[bookmark: _Toc470][bookmark: _Toc13982][bookmark: _Toc677549145][bookmark: _Toc13155][bookmark: _Toc86052361]2.3 地质概况
矿区大地构造位置属柴达木-华北板块（Ⅲ）华北陆块（Ⅲ-5）辽东新元古代-古生代坳陷带（Ⅲ-5-7）太子河新元古代-古生代坳陷带（Ⅲ-5-7-2）的中南部。
[bookmark: _Toc86052363]2.3.1 矿区地质
2.3.1.1 地层
矿区出露地层，主要为青白口系钓鱼台组（pt31d)上部中厚层石英砂岩、厚层石英砂岩、南芬组（pt31ln)下部灰岩、页岩地层和覆盖于上述地层之上的第四系粉质粘土。现将矿区地层特征自下而上分述如下：
（1）青白口系（pt31）
矿区内出露地层为青白口系钓鱼台组一段六层和七层，其地质特征分述如下：
①钓鱼台组一段六层（pt31d16）厚层石英砂岩
本层顶部有一冲蚀面，层面颗粒粗，凸凹不平，与上覆岩层为整合接触。
该层是矿区范围内出露的主要地层之一，总厚度经钻探控制在110米以上，地层产状128°-139°∠5°-13°，核实钻孔中，该层均有揭露，是勘查区的赋矿层位。
②钓鱼台组七段（pt31d17）中、厚层石英砂岩
上部中-薄层石英砂岩，以薄层为主。石英砂岩单层厚一般10～15cm。岩层层面清晰平整，层间夹有极薄的绿色砂质页岩，一般厚0.5～5cm，地层产状135°∠6°，并见有波痕及泥裂。岩石新鲜面灰-灰白色，有时呈暗褐色，具明显的斜层理。
下部“小薄层”石英砂岩，层间为泥质层。单层厚0.5～6cm，最厚不超过10cm，厚度变化大，层理起伏不平。
底部0.6～1.7m，以单层厚1cm的砂岩、泥质砂岩及青灰色-绿色泥质页岩组成互层，其下部为矿层。本层较稳定，可做为矿区内矿层与矿层顶板的标志层。
③南芬组一段（pt31n1）黄色-紫色薄层板状页岩夹砂岩：
矿区分布范围较少，仅在东南部及西北有少部分出露。与下部岩层整合接触。地层产状129°-137°∠9°-13°本层下部为浅黄-紫色页岩夹薄层泥质砂岩、页岩页理发育，层面较平整，性脆断口粗糙，层面常夹有1～3mm的黄铁（已氧化成针铁矿）小晶体及扁椭球体的铁质团块，最大者直径曾见有4cm左右。砂岩薄层状，层理较发育，呈暗红-浅黄白色。本层上部为暗紫色（亦夹有黄、绿）页岩，常见有硅质细条带（小于1.0mm），页理发育。镜下鉴定：浅黄色页岩。具有砂泥质结构，由泥质（有时为白云母）、石英组成，前者为主。石英粒度大小不一，粒径多为0.26mm，粉砂状。氧化铁无固定形态，污染岩石，条纹状分布。紫色页岩：主要由泥质石英砂岩组成，并含有少量猛质、铁质矿物及海绿石（呈粒状集合体或短脉状）分布其中。砂泥质结构，显微层理构造。
④南芬组二段（pt31n2）天青色泥质灰岩
岩层层面平整，层厚几到十几厘米。地层产状135°∠16°，呈板状，层理发育，并常有泥质条带。岩石新鲜面天青色—浅绿色，风化面灰—灰黄色，局部含硅质灰岩。
（2）第四系（Qhlalp）
粘土、亚粘土，广泛分布于矿区沟谷及低洼处。
2.3.1.2 构造
矿区内未见褶皱构造和断裂构造。
2.3.1.3 岩浆岩
矿区内未见岩浆岩。
2.3.2 矿层特征
矿区内共圈定玻璃用石英砂岩矿体1条，编号为Ⅰ，赋存于青白口系钓鱼台组地层，分布在整个矿区，规模为大型。长700m，宽600m，厚11.93～82.43m，矿体平均厚度53.52m，厚度变化系数30.61%，产状122°～136°，∠4°～13°，赋存标高为160～250m，埋深0～95m。矿体平均品位：SiO2为98.94%，品位变化系数为0.26%；Fe2O3为0.11%，品位变化系数为41.42%；Al2O3为0.36%，品位变化系数为25.03%。
2.3.3 矿石特征
2.3.3.1 矿石类型和品级
（1）矿石物质组成：
通过显微镜下对矿石进行岩矿鉴定研究查明，矿石中的非金属矿物主要为石英，石英裂隙中含少量泥质，泥质已绢云母化。矿石中金属矿物含量很少，主要为褐铁矿、黄铁矿、磁铁矿等。
石英：圆-次圆状，分选性好，部分具次生加大边，部分颗粒呈镶嵌状，具碎裂结构，粒径为0.3～0.7mm。
胶结物：为硅质及少量泥质。
岩屑：圆状，为硅质岩岩屑，粒径为0.4mm。
泥质：已绢云母化。
磁铁矿：半自形粒状，呈星散状分布于石英颗粒间，粒径为0.05～0.1mm。
黄铁矿：半自形粒状，大部分已蚀变为褐铁矿，呈星散状分布于石英颗粒之间，粒径为0.1～0.2mm。
褐铁矿：他形粒状，分布于石英颗粒之间，粒径为0.1mm±。
矿石结构构造较为简单，其中，石英表现为变余砂状结构，集合体为致密块状构造，少量泥质矿物分布在石英裂隙之中。矿石中的少量金属矿物（磁铁矿、褐铁矿、黄铁矿等）呈他形粒状结构和星散状构造分布在石英颗粒间。
（2）矿石化学成分：
矿区的矿石类型比较单一，主要为灰白色致密块状石英砂岩。从上表中可以看出：矿石化学成分一般都很稳定，有益有害组分变化幅度很小。有益组分SiO2品位89.94%～99.57%，有害组分Al2O3品位0.15%～3.90%，有害组分Fe2O3品位0.04%～2.30%。断层破碎带及节理裂隙发育地段，由于风化淋滤渗透作用使铁质氧化物富集，矿石表面呈浅褐、红褐、褐黄色薄膜，Fe2O3含量明显增高，影响矿石质量。总体上来看，矿石质量较好。
影响矿区矿石质量的因素如下：矿层近夹层或矿层间出现少量绿色水云母的微薄层时，致使Al2O3增高，Fe2O3成分也相应增高，进而降低矿石品质，绿色水云母呈疙瘩状或薄膜状存在于矿层层面及细小裂隙中时，对矿石质量影响不显著，而水云母聚集成层存在于夹石层中，影响明显，变为非矿层。
断层破碎带及节理裂隙发育地段，由于风化淋滤渗透作用使铁质氧化物富集，矿石表面呈浅褐、红褐、褐黄色薄膜，Fe2O3含量明显增高，影响矿石质量。
2.3.3.2 矿石类型
（1）矿石自然类型
①按组成矿石的岩石类型，矿区矿石自然类型为石英砂岩矿石。
②按矿石结构构造，矿区矿石自然类型为细粒块状石英砂岩矿石。
（2）矿石工业类型
矿区的石英砂岩矿石为原生矿石，工业类型为玻璃用石英砂岩矿石。
2.3.3.3 矿体围岩及夹石
（1）围岩地质特征
矿体围岩主要有顶板中-薄层石英砂岩及第四系覆盖和底板薄层含炭质石英砂岩。
矿层顶板为中-薄层石英砂岩。底部近矿层0.6~1.7米以单层厚1cm的石英砂岩，泥质砂岩及绿色泥质页岩组成互层。其上部为薄层状石英砂岩，层间含泥质。砂岩单层厚0.5～6cm。最厚10cm左右，变化较大，层面起伏不平，含有暗色矿物，具微细层理。矿层近夹层或矿层间出现少量绿色水云母的微薄层时，致使Al2O3增高，Fe2O3成分也相应增高，进而降低矿石品质，绿色水云母呈疙瘩状或薄膜状存在于矿层层面及细小裂隙中时，对矿石质量影响不显著，而水云母聚集成层存在于夹石层中，影响明显，变为非矿层。
（2）夹石地质特征
夹层均以浅绿色为主，薄层状，层理发育，岩性较为简单，与矿层界线均较明显。化学成分总的特点是铝、铁高，硅低。主要由薄层石英砂岩、泥质砂岩和页岩组成，呈互层状出现，层理清楚，呈条带状，石英砂岩约占60%，泥质砂岩，砂质页岩约占25%，页岩约占15%，砂岩为砂状结构，页岩为泥质结构。矿物成分主要由石英和泥质组成，二者互为消长关系，石英高者可达90%以上，低者为10%，其次有褐铁矿分布于节理裂隙面上。
（3）矿石风（氧）化特征
矿石岩性为石英砂岩，区内该岩石仅存在弱风化带0～5m，随深度的增加裂隙逐渐减弱，根据岩心及岩心样品分析结果统计，岩石较致密，节理裂隙发育较弱，完整性较高，并不影响风化带内矿石质量，可以作为矿体进行利用。
2.3.4 水文地质概况
2.3.4.1 岩（矿）层的富水性
（1）含水岩层（段）及其水文地质特征
勘探内出露的地层为第四系、青白口系钓鱼台岩组，根据岩层的储水方式、地下水水力特征、富水性、分布范围及其对矿床开采的影响因素，按含水层的性质分述如下：
①松散层孔隙潜水含水层
主要为第四系粘土、砂土与砂砾层，厚度为1～5m。地下水水位埋深3～4m，一般含水层厚度为0.8～8.3m，含水层分布狭窄，厚度较薄，属弱富水性。地下水水质良好，一般为重碳酸钙钠型水，矿化度小于0.5g/L，涌水量3～25m3/h。
②基岩（石英砂岩）裂隙含水层
该组岩性在矿区出露面积较大，由于含水层的厚度不一，裂隙发育程度不同，以及断层的影响，存在着含水不均性。据提水资料统计显示：钻孔单位涌水量q=0.0005～0.0345L/s·m，渗透系数K=0.00168～0.05606米/日，属HCO3·SO4～Ca·Na型水。
结论：厚层石英砂岩含水层为一微弱基岩裂隙潜水含水层，主要受大气降水补给，属弱富水性。总体径流由高而向细河排泄，不会对矿山的露天开采构成大的威胁，从矿山几十年的开采经验说明：阶梯式开采以及地形的高差就会把厚层石英砂岩含水层中的水排泄出去。
（2）隔水层及其水文地质特征
天青色泥灰岩、黄色-紫色薄板状页，一般不具富水性，起到了隔水岩墙的作用，隔水性良好。
（3）含水层补给、径流、水力联系
补给条件：大气降水是该区含水层的主要的补给因素，矿区南、北部的岩溶裂隙水为次要补给因素。
径流方向：大气降水与地表水垂直入渗地下后，部分在入渗后水平运移，流入细河向区外排泄。
水力联系：受地层岩性的控制，其破碎带厚度、裂隙发育程度有限，透水性能差，阻碍了各含水层的渗入补给，各含水层的水力联系不大。
2.3.4.2 构造破碎带的水温地质特征
区内构造形态多表现为断裂构造。北部、东部为区域性次一级构造围绕，矿床整体为缓倾角的单斜构造。地层产状基本稳定，走向一般为15°～30°，倾向南东，倾角7°～11°。矿区内小型断裂构造较发育，主要有北东向及北西向二组。由于断层构造的影响，节理裂隙发育。矿区局部地段可见有小型牵引褶曲。
各方向断裂发育晚于成矿期，对于玻璃用石英砂岩矿有不同程度的破坏作用。
断裂带岩性多为闪长玢岩脉，断层周围伴生裂隙发育。目前开采状态下未见断裂带涌水。
2.3.4.3 地表水特征
（1）矿区东南侧的细河支流，源头为白云村一带，汇水面积约13.5km2，由西南向北东流，河道西南向北东，落差较小，一般水面宽20～40m，水深0.5～1m。属长年性河流，流量随季节变化较大，最大流量1900m3/s，最小流量0.35m3/s。历史最高洪水位195.32m，矿区在河道的北侧，矿区建设的高程远大于河道洪水水位，河道与矿体无大的张性构造导通，含矿地层节理裂隙不发育，对矿床的开采不会造成影响。
（2）矿区北侧的细河支流，源头为老蚂子岗一带，汇水面积约1.8km2，河道西南向北东，落差较小，一般水面宽0.5~3m，水深0.3m，属季节性河流，夏秋季为丰水期，流量0.2～0.5m3/s，冬春季为枯水期，历史最高洪水位0.9m（1997年7月），矿区在河道的南侧，矿区建设的高程远大于河道洪水水位，河道与矿体无大的张性构造导通，含矿地层节理裂隙不发育，对矿床的开采不会较大造成影响。
2.3.4.4 地下水动态及其补给、径流与排泄
补给条件：区内地下水补给有两个方面，一是大气降水的渗入补给，第四系松散层补给后，垂直运移后补给深部基岩裂隙水。二是矿区北部地下基岩裂隙水的侧向径流补给，受地层岩性的控制，其破碎带厚度、裂隙发育程度有限，透水性能差，阻碍了侧向渗入补给。
径流方向：大气降水与地表水垂直入渗地下后，部分在入渗后水平运移，流入细河向区外排泄。
排泄方式：地下水以人工开采、大气与植被蒸发的方式排泄。
2.3.4.5 水文地质类型
矿区地下水类型为第四系松散岩孔隙潜水和基岩裂隙水，主要矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形条件有利于自然排水；主要充水含水层的补给条件差；第四系覆盖很少；水文地质边界条件简单；充水含水层富水性弱；存在良好的隔水层；疏干排水不会产生坍塌、沉降。
根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021），确定水文地质条件勘探类型为第二类第一型，即以裂隙含水层充水为主的矿床，水文地质条件简单。
2.3.5 工程地质概况
2.3.5.1 工程地质岩组及特征
根据岩土成因、岩性、结构特征、结构面发育程度和分布特点，以及岩石物理力学性质和对未来矿山开采的影响程度等，将矿区岩性划分为两个工程地质岩组。
（1）松散软弱岩组
该岩组主要为第四系松散软弱层，分布在矿区的中低山坡与沟谷下部、堆积厚度在3～4m，山坡上富含腐殖质，沟谷地带主要以粉质粘土、砂土、卵砾石层组成。粉质粘土、砂土为黄色，湿到饱和，松散～稍密，可塑。不宜作为地基基础。卵砾石层为松散—稍密—中密，颗粒不均，卵砾石含量40～50%，卵石最大粒径1000mm，一般10～300mm，砾石最大粒径3000mm，一般10～100mm，该层颗粒较粗，富水性强，透水性好。
工程地质特征为结构松散，固结度低，工程强度和稳固性差，第四系松散软弱层在风力与水力作用下容易搬移，形成扬尘或沙尘暴，遇到强降雨斜坡地带容易造成水土流失等地质灾害，是本区次要工程岩组。
（2）坚硬块状岩组
分布于矿区大部，岩性为石英砂岩。岩石致密坚硬，节理裂隙发育一般，属较坚硬岩石，岩心以柱状、长柱状为主，岩石质量以好的、较好的为主，岩体破碎到较完整到完整，岩体为整体块状结构。
2.3.5.2 结构面特征
矿区的石英砂岩矿床及顶底板大都为石英砂岩，属青白口系陆源碎屑海相沉积，主要有节理及接触带，现叙述如下：
（1）节理：岩石基岩强风化带深度一般0.30～1.50m，中等风化带深度1.5～50m，随深度的增加节理逐渐减弱，岩石节理发育较差，钻孔岩心大都较完整，呈柱状、长柱状，岩石完整度较高。
（2）接触带：主要为东南部与南芬组接触带，属整合接触。
2.3.5.3 岩体质量
石英砂岩矿床顶底板大都为紫红色砂质页岩及黄绿色含砂质页岩，岩石较致密，节理裂隙发育较差，岩石完整度较高，钓鱼台组石英砂岩，其单轴抗压强度91.50～96.67MPa，平均抗压强度93.50MPa，岩石为较坚硬-坚硬岩石，说明矿区基岩岩石强度较大。
本区各钻孔工程RQD值为72%-96%。结合岩石质量等级表，有17个钻孔RQD在90-100%之间，岩石质量等级极好；有11个钻孔RQD在75%-90%之间，岩体质量为好；有1个钻孔RQD在50%-75%之间，岩体质量为中等。
2.3.5.4 工程地质评价
（1）矿层顶底板稳定性评价
矿区开采模式为露天，大多数矿体顶底板为岩性为中-薄层石英岩，岩石较致密，节理裂隙较发育。根据2016年1月中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队提交的《辽宁省本溪市南芬区小平顶山玻璃用石英砂岩矿资源储量核实报告》（辽国土资储备字【2016】045号）显示：矿层顶底板岩石抗压强度：垂直层理1316.31kg/cm2；平行层理1341.30kg/cm2；抗剪强度512.67kg/cm2；体重2.586g/cm3。岩石完整度较高，矿体及顶、底板岩石力学强度较高，在化学成分上同矿石相比SiO2含量较低，铁含量稍高，岩性上有长石等其他矿物，单层厚度0.1～0.7m，夹有砂质薄层，该层底部0.6～1.7m有单层厚度1cm左右的砂岩、泥质砂岩、泥质页岩的互层，为与矿层分层的标志层。
（2）采场边坡、围岩的稳定性及剥离物强度
①采场边坡围岩的稳定性：岩性大都为石英砂岩，岩石较致密，节理裂隙发育较差，岩石完整度较高，岩石力学强度较高，属较坚硬岩石，岩石稳定性较好。
②剥离物强度：岩性为石英砂岩及砂岩夹页岩与石英砂岩互层，岩石较致密，节理裂隙发育较差，岩石硬度较高，剥离物强度中等。
2.3.5.5 工程地质类型
综上所述，矿区矿体赋存于青白口系钓鱼台组砂岩夹页岩与石英砂岩互层的地层中，为坚硬岩层为主的层状矿床。区内地质构造较发育，受构造影响局部岩体稳固性较差，不影响整体稳定性。
依据GB/T12719-2021《矿区水文地质工程地质勘查规范》，确定矿区工程地质勘探类型为第四类第一型，即层状岩类为主工程地质条件简单。
2.3.6 环境地质概况
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)工作划分，本区地震烈度为Ⅵ度，峰值加速度分区为0.10g区，反应谱特征周期（Tg）分区为0.40区。据以往地震资料记载，规划区及周边地区地震较少，1970～1985年间发生有震中坐标资料的地震30次，其中1974年12月22日，辽阳县孤家子乡发生Ms=4.8级地震，此次地震前后，出现一系列地震活动，总体为震前连续发生地震活动增强趋势，震后又出现地震渐次衰减趋势。1975年7月3日海城发生Ms=7.3级地震。1985～1999年无地震记录。1999年5月4日，海城发生Ms=5.4级地震，此后小震活动又较频繁。自2015年至今无大的地震活动，不完全统计，小震有16次。第四纪以来，区内未发生新构造活动现象，综上所述，本区区域稳定性较好。
2.3.6.1 地质环境现状
本区属中低山区，地形坡度一般在15～25°之间。第四系为松散的残坡积沙砾石及腐植土，覆盖层约0.5～2m，其下部为基岩。目前区内未发生泥石流、滑坡等地质灾害，未对区内地表水及土壤造成污染，而附近居民点也只产生正常生活污水，对地表水污染较小。矿区内没有对地质环境有重要影响的地表建(构)筑物分布。
2.3.6.2 矿山开采地质环境影响
矿床开采必然导致自然环境破坏，依据本区实际情况，矿床开采可能引发地质环境破坏主要表现以下几个方面：
（1）崩塌、滑坡、泥石流
矿区地貌类型为构造剥蚀低山地貌单元，相对高差较大，坡度15~25°，第四系坡积物分布在地形缓坡地带，且土层薄，植被发育好，零星分布有少量崩塌体，规模较小，不会发生滑坡、泥石流等地质灾害。但矿区周边有废渣堆，属松散掩体，当雨季雨量较大时，可能会发生滑坡、泥石流等现象，建议对废渣堆采取地质灾害防治措施，以防止和降低其发生的可能性。
（2）河水和浅层地下水
矿区附近无工业污染源，矿石及渣堆不易分解出有害成分，矿山产生的废水(包括生产用水、生活用水等)会对地表水、地下水、土壤环境产生一定影响，建议对矿山废水进行污水处理后并达到GB/T14848《地下水质量标准》、GB/3838-2002《地下水环境质量标准》的要求后排放。
（3）地形地貌和土地资源
矿山开采会造成地形地貌和土地资源进一步挖损和压占，破坏了可视范围内地形地貌及植被景观，建议矿山闭坑后应进行回填，植树造林，维护生态环境。
2.3.6.3 地质环境质量
矿区内及其附近主要为普通的自然环境状态，没有旅游区、重点文物保护区与自然保护区。矿产勘查、开发会对环境造成一定程度的影响与破坏。环境地质条件复杂程度属中等型。
2.3.7 地质条件小结
综合评价，本矿床水文地质条件复杂程度为简单，工程地质条件复杂程度为简单，环境地质条件复杂程度为中等，根据中华人民共和国国家标准GB/T13908-2020《固体矿产地质勘查规范总则》中的“固体矿产开采技术条件勘查类型划分及工作要求表”中的勘查类型划分标准，确定矿区矿床开采技术条件为以环境地质问题为主的中等类型（Ⅱ－3）。
在矿区开采中坚持“安全第一、预防为主、治理治理”的原则，贯彻水害防治“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”的十六字方针和“防、堵、疏、排、截”五项综合治理措施。
[bookmark: _Toc6866][bookmark: _Toc1610183621][bookmark: _Toc31783]2.4 设计概况
本节内容为中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司2025年4月编制的《本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目安全设施设计》，以下简称《安全设施设计》。
2.4.1 总平面布置
（1）区域概况

（2）总平面布置

（3）露天采场

（3）工业场地

（4）内外部运输

（5）排土场

2.4.2 开采范围
（1）开采方式

（2）开采范围

（3）开采顺序

2.4.3 生产规模及工作制度
（1）生产规模

（2）服务年限

（3）工作制度

2.4.4 采矿方法
（1）露天开采境界

（2）采矿工艺

2.4.5 开拓运输

2.4.6 采场防排水及防灭火
（1）防排水

（2）防灭火

2.4.7 供配电系统
[bookmark: _Toc198785697]
2.4.8 通信系统

2.4.9个人安全防护
按照该矿生产工艺和各工种接触的职业病危害因素，按照《个体防护装备配备规范 第4部分:非煤矿山》(GB39800-2020)要求，矿山各工序个体防护如表2.4-2所示。
表2.4-2 个体防护措施

2.4.10安全标志
根据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）要求，在有必要提醒人们注意安全的场所，设置安全警示标志，并有中文警示说明。
在矿山入口、高处作业处设置“注意安全”安全标识，在采场作业场所设置“当心塌方”、“当心落物”等警示标识。
2.4.11安全管理

2.4.12设计变更
无。
2.4.13基建工程量

[bookmark: _Toc1914682300]2.5建设概况
根据《关于<本溪星光硅质原料有限公司年产100万吨玻璃用石英岩矿扩建工程>项目备案证明》可知，该项目为扩建项目。
[bookmark: _Toc86052370]2.5.1矿山开采现状
（1）矿山原有情况

（2）利旧工程

（3）利旧设备
[bookmark: _Toc86052376]2.5.2总平面布置
（1）区域概况

（2）工业场地

（3）内外部运输

图2.5-1 进矿道路
（4）排土场

2.5.3开采范围
（1）开采方式

（2）开采范围

（3）开采顺序

2.5.4生产规模及工作制度
（1）矿山生产规模

（2）工作制度

[bookmark: _Toc86052373]2.5.5采矿方法
（1）露天采场


图2.5-2 220装运平台

图2.5-3 220装运平台边坡

图2.5-4 230穿孔平台挡墙

（2）穿孔作业及设备
[bookmark: _Hlk205804121]

图2.5-5 潜孔钻机
（3）爆破作业


图2.5-6 移动避炮棚
（4）铲装作业

图2.5-7 挖掘机
2.5.6开拓运输


图2.5-8 现场测量挡车墙

图2.5-9 现场测量道路


图2.5-10 运输道路车挡


图2.5-11 自卸运输车
[bookmark: _Toc86052375]2.5.7采场防排水及防灭火
2.5.7.1 防排水

图2.5-12 集水坑及排水管路
2.5.7.2 防灭火

[bookmark: _Toc86052377]2.5.8供配电系统
[bookmark: _Toc86052378]
2.5.9通信系统
[bookmark: _Toc86052379]
2.5.10监测系统

图2.5-13 人工监测点位摄像头布置图
2.5.11个人安全防护
矿山按照规定为工作人员足额配备了安全帽、工作服、防尘口罩等防护用品，且留有备用护具，另外为特殊工种配备电焊眼镜、电焊手套、护目镜、耳塞等专用防护用品。矿山有健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。安全管理人员对购进的劳动防护用品进行检验。
[bookmark: _Toc86052380]2.5.12安全标志
在采区各工作场所根据工作性质及工作区域设置安全标志，矿山在采场设置了注意安全的安全标志，在运输道路处设置了限速，转弯慢行的安全标志，在台阶边坡处设置了高陡边坡严禁靠近安全标识，在矿区入口处设置采矿重地闲人免进的安全标志。安全标志放在醒目固定的地方，并定期检查以保证安全标志不缺失、不遮挡。
图2.5-12 安全警示标志
[bookmark: _Toc86052381]2.5.13安全管理
（1）组织与制度

（2）安全运行管理

（3）应急救援

[bookmark: _Toc86052382]2.5.14安全设施投入
表2.5-1 矿山安全设施的投资表

[bookmark: _Toc22965805][bookmark: _Toc183175333][bookmark: _Toc15258][bookmark: _Toc17058]2.6施工及监理概况

[bookmark: _Toc66][bookmark: _Toc1586711822][bookmark: _Toc86052386][bookmark: _Toc20961][bookmark: _Toc183175334]2.7 试运行概况

[bookmark: _Toc183175335][bookmark: _Toc413663908][bookmark: _Toc9541]2.8 安全设施概况
[bookmark: _Toc29473][bookmark: _Toc1044736417][bookmark: _Toc23165][bookmark: _Toc86052388][bookmark: _Toc1719]
3.安全设施符合性评价
根据国家的相关法律、法规、规程及安全设施设计，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验等相关资料，采用安全检查表方法检查基本安全设施、专用安全设施和安全管理等，对本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目的各个评价单元进行直接、全面的符合性评价如下。
[bookmark: _Toc13466][bookmark: _Toc12050][bookmark: _Toc1058662647][bookmark: _Toc86052389][bookmark: _Toc22695]3.1安全设施“三同时”程序
通过查阅相关资料，安全设施符合性单元安全检查表如表3.1-1所示。
表3.1-1 安全设施“三同时”程序符合性单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。
	《公司法》第七条
	
	符合
要求

	2 
	开采相关矿产资源的，根据生产规模和矿种应由相应的地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证。
	《矿产资源法》第十六条
	
	符合
要求

	3 
	生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	
	符合
要求

	4 
	生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全设施设计。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	
	符合
要求

	5 
	安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	
	符合
要求

	6 
	实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	
	符合
要求

	7 
	建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行安全验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十三条
	
	符合
要求

	8 
	建设项目审批、核准或者备案的文件。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	
	符合
要求

	9 
	安全设施需要试运行（生产、使用）的，应当提供自查报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十四条
	
	符合
要求



评价单元小结：
该项目具有合法资质、核准批复文件、《初步设计》、《安全设施设计》、《竣工报告》及《监理报告》，项目完工及试运行情况良好，编制单位合法合规。通过对该项目的建设程序符合性进行检查，该项目的建设程序符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。
[bookmark: _Toc17908][bookmark: _Toc86052390][bookmark: _Toc10552][bookmark: _Toc1041092734][bookmark: _Toc3431]3.2露天采场
（1）安全检查表
结合安全设施设计、相关法律法规、查阅相关资料并通过现场检查，编制露天采场、穿孔爆破及铲装单元安全检查表如表3.2-1所示。
表3.2-1 露天采场单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开。
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	2 
	采场顶部标高266.7m。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	3 
	设计中规定台阶高度10m。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	4 
	基建工程量主要为230 m穿孔平台和220m装运平台。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	5 
	设计最小工作平台宽度为30m。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	6 
	设计中规定工作台阶坡面角65°。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	7 
	露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.18条
	
	符合
要求

	8 
	在距坠落高度基准面2m以上（含2m）的高处作业时，应佩带安全带或设置安全网、护栏等防护设施。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）第5.1.13条
	
	符合
要求

	9 
	有六级以上强风时，不应进行高处作业和露天起重作业。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）第4.12条
	
	符合
要求

	10 
	任何人不应酒后进入矿山作业场所；受酒精或麻醉剂影响的人员不应从事露天或井下作业。不应将酒类饮料和麻醉剂带入作业场所（医疗用麻醉剂除外）。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）第4.7.1条
	
	符合
要求

	11 
	露天矿山应该采用机械方式进行开采。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）第5.2.1.2条
	
	符合
要求

	12 [bookmark: _Hlk59741088]
	边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业，人员和设备不应在边坡底部停留。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）第5.2.4.4条
	
	符合
要求




表3.2-2 穿孔爆破及铲装单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	设计爆破警戒线距离为200m。
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	2 
	在爆破冲击波安全允许距离外设避炮棚。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	3 
	设计采用穿孔爆破法开采。
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	4 
	穿孔设备利旧，矿山现有CM-351型潜孔钻机进行凿岩钻孔作业。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	5 
	生产台阶全部采用深孔爆破，数码雷管起爆，深孔爆破利用钻孔碎屑和岩粉封孔。
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	6 
	设计利用斗容为1.5m3 W2-150挖掘机进行装车。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	7 
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起半年后禁止采用未安装捕尘装置的干式凿岩作业。
	《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一[2015]13号）
	
	符合
要求

	8 
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起立即禁止使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。
	《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一[2015]13号）
	
	符合
要求

	9 
	从炸药运入采场开始，应划定运输警戒区，警戒区内应禁止烟火；搬运爆破器材应轻拿轻放，不应冲撞起爆药包。
	《爆破安全规程》（GB 6722-2014）第4.10.2条
	
	符合要求

	10 
	装药前应对炮孔、硐室、爆炸处理构件逐个进行测量验收，作好记录并保存。
	《爆破安全规程》（GB 6722-2014）第6.2.5.1条
	
	符合要求

	11 
	不应用翻斗车、自卸汽车、拖车、自行车、摩托车和畜力车运输爆破器材。
	《爆破安全规程》（GB 6722-2014）第7.3.1.4条
	
	符合要求

	12 
	贮存爆破器材的单位设置爆破器材库，应报主管部门批准，并报当地县（市）公安机关审查同意，方可建库；库房建成并经验收合格发给“爆破器材贮存许可证”后，方准贮存爆破器材。
	《爆破安全规程》（GB 6722-2014）第7.4.1.2条
	
	符合要求

	13 
	爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查，了解危及安全的不利环境因素，采取必要的安全防范措施。
	《爆破安全规程》（GB 6722-2014）第4.7.1条
	
	符合要求

	14 
	铲装工作开始前应确认作业环境安全。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.2.3.1条
	
	符合要求

	15 
	铲装设备工作应遵守：悬臂和铲斗及工作面附近不应有人员停留。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.2.3.4条
	
	符合要求

	16 
	铲装设备工作前应发出警告信号，无关人员应远离设备。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.2.3.2条
	
	符合要求

	17 
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起立即禁止使用扩壶爆破。
	《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一[2015]13号）
	
	符合要求

	18 
	露天浅孔、深孔、特种爆破，爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。
	《爆破安全规程》（GB 6722-2014）第6.8.1.1条
	
	符合
要求



[bookmark: _Toc17928]（2）爆破对破碎厂房影响分析


（3）边坡稳定性分析与评价
根据计算结果可知，矿山边坡处于稳定状态
评价单元小结：
通过用安全检查表对该矿山采场单元进行了30项的检查，全部符合要求。检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目露天采场单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc29346][bookmark: _Toc2096308229]3.3矿岩运输系统
对矿岩运输系统单元采用安全检查表法进行评价，结合安全设施设计、相关法律法规，并通过现场检查，矿岩运输单元安全检查表详见表3.3-1。


表3.3-1 矿岩运输单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	设计采用公路开拓汽车运输方案。
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	2 
	设计矿区内运输道路为三级道路。
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	3 
	设计路面为双车道的方式布设。
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	4 
	设计运输道路路面宽度8m。
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	5 
	设计运输道路最小曲线半径为15m
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	6 
	设计选用40t矿用自卸汽车用于运输矿岩。
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	7 
	运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.4.2.4条
	
	符合
要求

	8 
	不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.4.2.1条
	
	符合
要求

	9 
	车辆通过道口之前，驾驶员应减速瞭望，确认安全方可通过。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.4.2.6条
	
	符合
要求

	10 
	装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.4.2.2条
	
	符合
要求

	11 
	在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.4.2.2条
	
	符合
要求

	12 
	雾霾或烟尘影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m，视距不足30m时，应靠右停车。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.4.2.9条
	
	符合
要求

	13 
	汽车运行应遵守，运行时不升降车斗。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.4.2.6条
	
	符合
要求

	14 
	汽车运行应遵守，不采用溜车方式发动车辆。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.4.2.6条
	
	符合要求

	15 
	主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.4.2.3条
	
	符合要求


评价单元小结：
对该矿山矿岩运输单元进行了15项检查，全部符合要求。检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目矿岩运输单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc32022][bookmark: _Toc25669][bookmark: _Toc28493][bookmark: _Toc86052392][bookmark: _Toc1035692121]3.4采场防排水系统
对采场防排水单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见下表3.4-1。



表3.4-1 防排水单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	凹陷露天坑应设机械排水。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第5.7.1.4条
	
	符合
要求

	2 
	设计水泵选型为150QJ20-98/15型水泵2台(其中1台工作，1台备用)，最大汇水时2台都开动。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	3 
	设计在露天坑底部设置集水坑，容积为20m3。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	4 
	矿石、废石和其他堆积物不应堵塞山洪通道，不应淤塞沟渠和河道。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第6.8.2.6条
	
	符合
要求


评价单元小结：
对该矿山采场防排水单元进行了4项检查，全部符合要求。检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目矿山采场防排水单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc16566][bookmark: _Toc26632][bookmark: _Toc1522518712][bookmark: _Toc18332][bookmark: _Toc6628]3.5供配电系统
对供配电系统单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见下表3.5-1。

表3.5-1 供配电单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	设计电源引自当地10kV农电，经架空线路接入本矿区室内变电所。
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	2 
	设计安装一台变压器为办公室照明供电。
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	3 
	设计采用柴油发电机组为排水水泵供电。
	《安全设施设计》
	
	符合要求


评价单元小结：
对该矿山供配电单元进行了3项检查，全部符合要求。检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目矿山供配电系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc30543][bookmark: _Toc21421][bookmark: _Toc1704338579]3.6总平面布置
[bookmark: _Toc86052394]3.6.1工业场地
通过现场检查，编制总平面布置单元安全检查表如表3.6-1所示。
表3.6-1 总平面布置单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	工业场地包括办公室、值班室、员工休息室等，位于矿区西侧。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	2 
	矿区用油由油罐车运送，剩余油量返回到当地供销商
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	3 
	爆破器材由爆破技术员负责使用，由爆破器材保管员负责运输、回收及保存，矿区内不设置炸药库
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	4 
	露天矿山道路生产干线应为采矿场各开采台阶通往卸矿点共用道路。
	《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-1987）第2.4.1条
	
	符合
要求

	5 
	厂址选择应符合国家的工业布局、城乡总体规划及土地利用总体规划的要求，并按照国家规定的程序进行。
	《工业企业总平面设计规范》GB 50187- 2012第3.0.1条
	
	符合
要求

	6 
	厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应短捷，且用水、用电量大的工业企业宜靠近水源及电源地。
	《工业企业总平面设计规范》GB 50187- 2012第3.0.6条
	
	符合
要求

	7 
	厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状、环境保护、文物古迹、土地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。
	《工业企业总平面设计规范》GB 50187- 2012第3.0.3条
	
	符合
要求


评价单元小结：
对该项目的通过检查表的7项检查中，均符合要求。检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目符合设计要求，能够满足安全生产条件。

3.6.2建（构）筑物防火
对防火子单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见表3.6-2。



表3.6-2 建（构）筑物防火安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	在室内室外以及开采设备上配备一定数量的干式灭火器，每个室内设置2个2kg手提式灭火器。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	2 
	每个柴油设备最少应设置1个2kg手提式灭火器。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	3 
	在室外固定地点设置锹、铲、沙土等灭火设施。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）第5.7.2.1条
	
	符合
要求

	4 
	露天矿用设备上严禁存放汽油和其他易燃易爆品。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）第5.9.2.4条
	
	符合
要求

	5 
	严禁用汽油擦洗设备。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）第5.9.2.5条
	
	符合
要求

	6 
	易燃易爆器材，不应放在电缆接头、轨道接头或接地极附近。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）第5.7.2.6条
	
	符合
要求


评价单元小结：
通过对矿山防灭火单元用安全检查表法进行了6项检查，均符合安全要求。检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目防灭火单元符合设计要求，能够保证矿山安全生产条件。
3.6.3排土场
通过现场检查，编制排土场单元安全检查表如表3.6-3所示。
表3.6-3 排土场单元安全检查表
	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	排土场顶标高260m，底标高240m。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	2
	排土场占地面积为5546m2
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	3
	排土场堆置边坡角35°
	《安全设施设计》
	
	符合
要求


评价单元小结：
对该项目的排土场单元通过检查表的3项检查中，均符合要求。检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目排土场符合设计要求，能够满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc86052395][bookmark: _Toc26917][bookmark: _Toc14205][bookmark: _Toc1681613567][bookmark: _Toc29686]3.7通信系统
对通信系统采用安全检查表法对该项目通信系统单元进行评价，详见表3.7-1。
表3.7-1 通信系统安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	矿区通讯依靠工人随身携带的移动通讯设备。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	2 
	设计在矿区范围内中间较高、不受遮挡的位置布置一个扩声器。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求


评价单元小结：
通过对通信系统单元的2项检查中，检查结果符合要求。检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目通信系统符合设计要求，满足矿山安全生产条件。
[bookmark: _Toc10229][bookmark: _Toc1994426049][bookmark: _Toc19064][bookmark: _Toc27280][bookmark: _Toc86052396]3.8个人安全防护
对个人安全防护单元采用安全检查表法对该项目个人安全防护进行评价，详见表3.8-1。
表3.8-1 个人安全防护安全检查表
	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1 
	为现场作业人员配备安全帽、工作服、防尘口罩等防护用品。
	《安全设施设计》
	
	符合要求

	2 
	为作业人员配备符合国家标准或行业标准要求的劳动防护用品。
	《安全设施设计》
	
	符合要求


[bookmark: _Toc86052397][bookmark: _Toc30097][bookmark: _Toc22696][bookmark: _Toc5257]评价单元小结：
通过对个人安全防护单元的2项检查中，均符合要求。检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目矿山个人安全防护单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。
[bookmark: _Toc246359520]3.9安全标志
对安全标志单元采用安全检查表法对该项目安全标志进行评价，详见表3.9-1。
表3.9-1 安全标志安全检查表
	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1 
	在运输道路旁设置限速标志。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	2 
	在高空作业处设置当心坠落标志。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	3 
	在矿山入口、高处作业处设置注意安全标志
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	4 
	在采矿、剥离工作面附近设置当心塌方的警示标志。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求


评价单元小结：
通过对安全标志单元的4项检查中，符合要求。检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目安全标志单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。
[bookmark: _Toc3087][bookmark: _Toc21408][bookmark: _Toc215981224][bookmark: _Toc8119][bookmark: _Toc86052398]3.10安全生产管理单元
3.10.1组织与制度
采用安全检查表法对该项目组织与制度单元进行评价，见下表3.10-1。
表3.10-1 组织与制度单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	《安全生产法》第24条
	
	符合
要求

	2 
	金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的 专职技术人员，每个专业至少配备1人。
	《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）
	
	符合
要求

	3 
	建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。
	《安全生产法》第4条
	
	符合
要求

	4 
	企业应制定安全生产规章制度和操作规程。
	《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤）[2018]29号）
	
	符合
要求

	5 
	矿山主要负责人和安全生产管理人员应取得安全生产知识和管理能力考核合格证。
	《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤）[2018]29号）
	
	符合
要求

	6 
	矿山特种作业人员应取得特种作业操作证书。
	《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤）[2018]29号）
	
	符合
要求

	7 
	企业应提供足额提取安全生产费用的证明文件。
	《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤）[2018]29号）
	
	符合
要求

	8 
	企业应为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险。
	《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤）[2018]29号）
	
	符合
要求

	9 
	矿山从业人员的安全培训情况和考核结果，应记录存档。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.5.8条
	
	符合
要求


评价单元小结：
对该矿山的组织与制度单元用安全检查表法进行了9项检查，均符合安全要求，检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目组织与制度单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。
3.10.2安全运行管理
表3.10-2 安全运行管理单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	爆破作业前应进行充分的警戒，包括竖立警示旗、播放警报器、派人员到警戒范围外巡视，以防止人员及牲畜误入爆破警戒区。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	2 
	主要负责人应当每月对照金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准，组织开展全面排查，形成重大事故隐患排查治理报告签字备查。
	《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）
	
	符合
要求

	3 
	矿山从业人员的安全培训情况和考核结果，应记录存档。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.5.8条
	
	符合
要求

	4 
	不良天气影响正常生产时，应立即停止作业；威胁人身安全时，人员应转移到安全地点。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.5.8条
	
	符合
要求


评价单元小结：
对该矿山的安全运行管理单元用安全检查表法进行了4项检查，均符合安全要求，检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目安全运行管理单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。
3.10.3应急救援
表3.10-3应急救援单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1 
	企业应制定应急救援预案。
	《辽宁省安全生产督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤）[2018]29号）
	
	符合
要求

	2 
	矿山企业应当至少每半年组织1次生产安全事故应急预案演练。
	《国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知》（矿安〔2024〕8号）
	
	符合
要求

	3 
	落实应急救援装备和物资储备。
	《安全设施设计》
	
	符合
要求

	4 
	企业应提供设立事故应急救援组织的文件或者与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议。
	《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤）[2018]29号）
	
	符合
要求


评价单元小结：
对该矿山的应急救援单元用安全检查表法进行了4项检查，均符合安全要求，检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目应急救援单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。
[bookmark: _Toc26528][bookmark: _Toc749068338][bookmark: _Toc16716][bookmark: _Toc7882][bookmark: _Toc22661]3.11重大事故隐患判定标准单元
根据矿安〔2022〕88号文件及矿安〔2024〕41号，采用安全检查表法对重大事故隐患判定标准单元进行评价，详见表3.11-1。
表3.11-1 重大事故隐患判定单元安全检查表
	项目
	检查内容
	检查方法
	事实记录
	结论

	金属非金属矿山重大事故隐患判定标准
	1.地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。
	现场勘查
	
	不涉及

	
	2.使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。
	现场勘查
	
	符合要求

	
	3.未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。
	现场勘查
	
	符合要求

	
	4.工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。
	查阅资料
现场勘查
	
	符合要求

	
	5.开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。
	查阅资料
现场勘查
	
	符合要求

	
	6.未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。
	查阅资料
	
	符合要求

	
	7.边坡存在下列情形之一的：
（1）高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测；
（2）高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统；
（3）关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。
	现场勘查
	
	不涉及

	
	8.边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的：
（1）边坡出现横向及纵向放射状裂缝；
（2）坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；
（3）位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。
	现场勘查
	
	符合要求

	
	9.运输道路坡度大于设计坡度10%以上。
	查阅资料
现场勘查
	
	符合要求

	
	10.凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。
	现场勘查
	
	符合要求

	
	11.排土场存在下列情形之一的：
（1）在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施；
（2）排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施；
（3）山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。
	现场勘查
	[bookmark: _GoBack]
	符合要求

	
	12.露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。
	查阅资料
现场勘查
	
	符合要求

	
	13.擅自对在用排土场进行回采作业。
	现场勘查
	
	符合要求

	
	14.办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	查阅资料
现场勘查
	
	符合要求

	
	15.遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	查阅资料
	
	符合要求


评价单元小结：
对该矿山的重大事故隐患判定标准单元用安全检查表法进行了15项检查，除2项不涉及项以外，均符合安全要求，检查结果表明，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目重大事故隐患判定标准单元不存在重大隐患，能够满足矿山安全生产条件。
[bookmark: _Toc12035][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc1042418052]
4.安全对策措施建议
根据初步设计、安全设施设计及相关规程要求，结合矿山建设现状，对该矿山安全技术和安全管理两个方面补充提出以下安全对策措施：
[bookmark: _Toc86052401][bookmark: _Toc748607738][bookmark: _Toc2654][bookmark: _Toc29177][bookmark: _Toc10599]4.1安全技术对策措施及建议
[bookmark: _Toc1412][bookmark: _Toc24490][bookmark: _Toc28859]（1）日后生产过程中，继续按照设计开采，严禁陡帮开采；
（2）矿山应保持在临近边坡进行爆破时采用控制爆破措施；
（3）矿山爆破后和铲装时，应继续坚持对爆堆进行喷雾降尘；
（4）矿山应继续坚持从上而下处理险石、浮石；
（5）矿山应定期更新现状图纸；
（6）当火车运行至距离矿区一定区域时，禁止进行爆破作业，避免对人员及财产造成伤害、保证铁路运输安全；
（7）每次爆破作业前，应对矿区的东北方向的郭长线乡级公路车辆进行疏散等措施，并拉设警戒线，加强警戒范围设定管理，采取白天爆破等措施；
（8）企业应完善爆破相关制度和企业自有破碎厂房相关工作制度，确保爆破作业时破碎厂房无作业人员，其他人员应在爆破作业前提前撤出至爆破警戒线以外；
（9）自有破碎厂房在设备维修期间，矿山严禁进行爆破作业；
（10）企业应派专人对边坡进行监测，如遇工作帮裂缝、浮石、伞岩应及时进行处理，按照设计对边坡进行维护和加固；
（11）边坡遇到断层时，对断层和破碎带区域采用锚杆（索）加固。锚杆（索）可以深入到稳定的岩层中，将破碎的岩石体与稳定岩体连接起来，提高破碎带的整体稳定性。
[bookmark: _Toc1891048440]4.2安全管理对策措施
（1）企业现有安全生产管理制度完善，企业在日后管理过程中应继续保持，并及时进行更新。
（2）企业应继续保持边坡管理制度，随着矿山开采的进行，及时补充、更新和完善相关记录。
（3）企业应继续保持安全生产投入的长效保障机制。
（4）主要负责人每月进行重大隐患检查并记录台账。
（5）企业应继续保持每年至少进行两次应急预案的演练，并做好相应记录。
（6）一旦有关气象部门预报发布暴雨黄色预警信息时，建议企业应做好相对应措施。如遇极端天气，露天矿山应及时停止作业、撤出现场作业人员。
[bookmark: _Toc18269][bookmark: _Toc21996][bookmark: _Toc86052402][bookmark: _Toc93155480][bookmark: _Toc25225]
5.评价结论
[bookmark: _Toc18125][bookmark: _Toc148573697][bookmark: _Toc12094][bookmark: _Toc13275][bookmark: _Toc86052403]5.1安全设施验收评价综述
根据国家的相关法律、法规、规程及初步设计，对本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目的各个评价单元进行直接、全面的符合性评价，本安全设施验收评价认定建设单位已按照设计设置了相应的安全设施，其安全生产管理能够满足安全生产需要，能够保证该项目的安全生产。
[bookmark: _Toc86052404][bookmark: _Toc1702127665][bookmark: _Toc8030][bookmark: _Toc19298][bookmark: _Toc1098]5.2各评价单元评价结果
[bookmark: _Toc86052405]5.2.1安全设施“三同时”程序
通过安全检查表对本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目建设程序符合性进行检查，检查结果表明：该矿山的建设程序符合国家有关法律、法规、标准、规范及设计的规定和要求。
[bookmark: _Toc86052406]5.2.2露天采场单元
通过用安全检查表对本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目露天采场单元进行检查，检查结果表明：该矿山露天开采的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc86052407]5.2.3矿岩运输系统单元
通过用安全检查表对本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目矿岩运输系统进行检查，检查结果表明：该矿山开拓运输系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc86052408]5.2.4采场防排水系统单元
通过用安全检查表对本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目采场防排水系统单元进行检查，检查结果表明：该矿山防排水系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。
5.2.5供配电系统单元
通过用安全检查表对本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目采场供配电系统单元进行检查，检查结果表明：该矿山供配电系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc86052409]5.2.6总平面布置单元
通过安全检查表对本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目总平面布置进行检查，检查结果表明：该矿山的总平面布置单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc86052410]5.2.7通信系统单元
通过用安全检查表对本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目通信系统单元进行评价，该矿山通信系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及设计的规定和要求，该矿山的通信系统满足安全生产的要求。
[bookmark: _Toc86052411]5.2.8个人安全防护单元
通过用安全检查表对本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目个人安全防护进行评价，结果表明：该矿山个人安全防护的安全用品单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc86052412]5.2.9安全标志单元
通过用安全检查表对本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目安全标志进行评价，结果表明：该矿山安全标志单元符合设计要求，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc86052413]5.2.10安全生产管理单元
通过安全检查表对本项目安全生产管理进行检查，检查结果表明：该矿山的安全生产管理单元符合设计要求，满足安全生产条件。
5.2.11重大事故隐患判定标准单元
通过安全检查表对本项目重大事故隐患判定标准单元进行检查，检查结果表明，该矿山的重大事故隐患判定标准单元不存在重大隐患，满足安全生产条件。
[bookmark: _Toc14373][bookmark: _Toc1030003968][bookmark: _Toc9033][bookmark: _Toc2467][bookmark: _Toc86052415]5.3安全总体评价结论
按照科学、严谨、客观、公正的原则，本着对工作高度负责的精神，依据国家及地方政府的相关法律、法规、文件及规范的规定，对照按照安监总管一〔2016〕14号文“关于金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的要求”以及《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号）提出的安全设施竣工验收要求，以设计的内容进行现场检查，共检查117项，其中否决项5项，全部符合要求，除不涉及的一般项以外，一般项全部符合要求，不符合率小于5%。故本次安全设施验收评价认定，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目按照《安全设施设计》进行了施工，安全设施建设符合《安全设施设计》，本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩）露天开采建设项目具备安全设施验收及符合安全生产的条件。
[bookmark: _Toc16784][bookmark: _Toc15692][bookmark: _Toc411011709][bookmark: _Toc17686]
6.附件
(1) 营业执照
(2) 采矿许可证
(3) 立项批复
(4) [bookmark: _Hlk60923292]安全设施设计批复
(5) 建设项目施工单位营业执照、资质证书
(6) 施工监理单位营业执照、资质证书
(7) 全员安全生产责任制全文
(8) 安全管理规章制度、操作规程目录
(9) 成立安全管理机构文件
(10) 主要负责人及专职安全管理人员证件
(11) 特种作业人员证
(12) 安全生产费用提取计划及使用情况
(13) 从业人员缴纳保险凭证
(14) 应急预案备案登记表
(15) 爆破协议及爆破作业单位营业执照和资质
(16) 安全教育培训材料
(17) 成立兼职救援队文件及相邻矿山应急救援互助协议书
(18) 劳保用品发放记录
(19) 特种设备检测报告
(20) 技术人员证件
(21) 注册安全工程师证件
(22) 爆破设计与施工方案
(23) 边坡人工检测记录
(24) 边坡稳定性分析报告及结论
(25) 隐蔽致灾因素普查报告及结论
(26) 试运行报告
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[bookmark: _Toc1566384411]7.附图
（1）地质地形图；
（2）竣工图；
（3）竣工A-A剖面图；
（4）回采工艺及采场工程布置图；
（5）炮孔布置图。
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