前言
本溪汇鑫银利投资有限责任公司成立于2011年9月16日，经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为于泳。公司位于本溪满族自治县草河城镇关口村关口组，行政区划隶属于本溪满族自治县草河城镇关口村关口组。公司经营范围：产业投资、投资管理（涉及前置审批经营的项目除外）；投资咨询服务；钠长石开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿位于本溪满族自治县草河城镇关口村关口组，行政区划隶属于本溪满族自治县草河城镇关口村关口组。企业于2016年3月21日取得辽宁省国土资源厅颁发的《采矿许可证》（证号：C2100002016037110141522），开采矿种为长石，开采方式为露天开采，生产规模为50.00万t/a，该矿山矿区范围内共有三个采区，分别为铁选厂采区、镇政府后山采区、下佟堡采区。
本报告针对铁选厂采区进行评价，铁选厂采区生产能力为10万t/a，服务年限3年（含0.5年基建期）。采用露天开采方式，由上至下分台阶开采。矿山采用公路开拓，汽车运输，深孔爆破。

2016年3月《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天开采建设项目初步设计及安全设施设计》由兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制，经专家评审后通过，于2016年7月25日取得由辽宁省安全生产监督管理局下发的关于本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天开采建设项目《安全设施设计》的批复，基建期为一年，基建结束经验收通过后，于2017年首次取得《安全生产许可证》，有效期至2020年5月17日。后于2020年3月委托辽宁沿海检测评价有限公司编制完成《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区安全现状评价报告》，2020年5月18日取得由辽宁省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（辽）FM安许证字〔2020〕YE051001L，有效期：2020年5月18日至2023年5月17日。

该矿山在取得安全生产许可证后进行了部分开采，因原设计露天境界内部分地表林地暂未获得林业用地使用权，故未能完全按原设计进行施工。企业于2022年11月委托兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制完成了《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天开采建设项目初步设计重大变更》及《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天开采建设项目安全设施设计重大变更》（以下简称《初步设计重大变更》及《安全设施设计重大变更》），对设计开采范围、设计利用储量、服务年限、开采工艺、矿山现状及周边环境、排土场位置、开采参数及设备、运输道路等内容进行了变更。经专家评审后通过，于2022年11月22日取得由辽宁省应急管理厅下发的《辽宁省应急管理厅关于本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天开采建设项目安全设施设计重大变更的批复》（辽应急函字〔2022〕67号）。
矿山于2022年12月开始建设，基建结束经验收通过后，于2023年5月22日取得辽宁省应急管理厅下发的《安全生产许可证》，证号：（辽）FM安许证〔2023〕E0007，有效期为2023年5月22日至2026年5月21日。
本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿为履行安全生产许可证延期换证手续，贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高矿山企业本质安全程度和安全管理水平，减少和控制矿山企业生产中的危险、有害因素，降低生产安全风险，预防事故发生，保护企业人员的健康、生命安全及财产安全，根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号公布，国家安全生产监督管理总局令第78号修正）的要求，为安全生产提供依据，本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿委托辽宁诺诚安全科技有限公司对其钠长石矿铁选厂采区露天矿山进行安全现状评价。评价组于2026年4月进入现场调研，开展安全现状评价。依据《安全评价通则》（AQ 8001-2007），评价组本着科学、公正的原则编写了《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山安全现状评价报告》。
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1 概述

1.1 安全现状评价目的

非煤矿山安全现状评价目的是贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，提高非煤矿山的安全程度和安全管理水平，减少和控制非煤矿山生产中的危险、有害因素，降低非煤矿山生产安全风险，预防事故发生，保护非煤矿山企业的财产安全及人员的健康和生命安全。

本评价报告是安全生产监督管理部门延期换发《安全生产许可证》的依据之一，同时为应急管理部门进行矿山安全监督、监察提供依据。
1.2 编制依据

1.2.1 法律

《中华人民共和国安全生产法》（根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正）；

《中华人民共和国矿山安全法》（1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，1992年11月7日中华人民共和国主席令第65号公布，根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正）；
《中华人民共和国劳动法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；
《中华人民共和国矿产资源法》（根据中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订）；
《中华人民共和国消防法》（根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）；
《中华人民共和国职业病防治法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正）；
《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月26日起施行）。
1.2.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，于1996年10月11日经国务院批准，10月30日发布，自发布之日起施行）；

《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日中华人民共和国国务院令第120号，2011年1月8日根据《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号公布，2006年5月10日公布，2014年7月29日修订）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

《工伤保险条例》（2003年4月27日国务院令第375号公布，自2004年1月1日起施行，2010年12月20日修订）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布，根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2015年3月25日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）；
《辽宁省安全生产条例》（2017年1月10日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据2025年5月28日辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈辽宁省建设工程质量条例〉等五件地方性法规的决定》第三次修正）。

1.2.3 部门规定

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，修订后经2016年4月15日国家安全生产监督管理总局第13次局长办公会议审议通过，自2016年7月1日起施行）；

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，自2010年7月19日起施行）；

《财政部 应急部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，自2022年11月21日起施行）；
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，已于2015年1月16日经国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过修改，自2015年5月1日起施行）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第78号，根据《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》，2015年3月23日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过修改，自2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，自2015年7月1日起施行）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，2025年12月12日经应急管理部部务会议修订通过，自2026年6月1日起施行）。

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见〉的通知》（安委办〔2023〕7号）。
1.2.4 规范性文件

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，自2010年7月19日起施行）；

《关于金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，自2015年2月13日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号）；
《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号）；
《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7号，国家矿山安全监察局，自2023年1月17日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于印发〈防范非煤矿山典型多发事故六十条措施〉的通知》（矿安〔2023〕124号，自2023年9月12日起施行）；

《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（辽宁省人民政府令第243号，修订后经2015年6月8日辽宁省第十二届人民政府第46次常务会议审议通过，自2015年6月14日起施行）；
《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，自2015年7月1日起施行）；
《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法实施细则〉的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，自2017年9月13日起施行）；
《关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，自2018年7月19日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，自2023年2月27日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号，自2024年4月23日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，自2024年6月28日起施行）；
《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，自2025年7月1日起施行）。
1.2.5 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1987）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-1987）；
《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

《矿用产品安全标志标识》（AQ 1043-2007）；

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；

《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）；

《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）；

《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）；

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；

《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）；
《冶金矿山采矿设计规范》（GB 50830-2013）；

《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）；

《建筑设计防火规范[2018版]》（GB 50016-2014）；

《防洪标准》（GB 50201-2014）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）；

《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

《爆破安全规程》（国家标准第一号修改单）（GB 6722-2014/ XG1-2016）；

《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）；

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T 2063-2018）；
《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）；
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）；

《机械安全防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；

《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学有害因素》（行业标准第2号修改单）（GBZ 2.1-2019/XG1-2024）；

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA 23-2025）；
《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024）；

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024）。
1.2.6 企业合法证明文件
《营业执照》（912105215807368738，本溪满族自治县市场监督管理局，登记日期：2023年3月27日）；

《采矿许可证》（C2100002016037110141522，辽宁省国土资源厅，有效期：自2016年3月21日至2027年10月21日）；

《安全生产许可证》（辽）FM安许证〔2023〕E0007，辽宁省应急管理厅，有效期：2023年5月22日至2026年5月21日。

1.2.7 其他依据
《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿露天开采建设项目初步设计》，兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司，2016年3月；

《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天开采建设项目安全设施设计》，兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司，2016年3月；

《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天开采建设项目初步设计重大变更》，兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司，2022年11月；
《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天开采建设项目安全设施设计重大变更》，兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司，2022年11月；
《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区边坡稳定性分析报告》，兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司，2023年4月；
《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区隐蔽致灾因素普查报告》，兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司，2025年11月；
本溪汇鑫银利投资有限责任公司提供的其他资料。
1.3 安全现状评价范围
（1）矿区范围

根据《采矿许可证》（证号：C2100002016037110141522；发证机关：辽宁省国土资源厅；有效期：自2016年3月21日至2027年10月21日），本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿露天矿山矿区范围由16个拐点圈定，矿区面积为1.9648km²，标高从+460m至+200m。具体矿区范围拐点坐标及标高详见表1.3-1。
表1.3-1  《采矿许可证》矿区范围拐点坐标表

	点号
	直角坐标（80）
	点号
	直角坐标（80）

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	4530905.320
	41587060.000
	11
	4530199.820
	41588800.000

	2
	4530905.320
	41587600.000
	12
	4530199.820
	41589878.220

	3
	4530199.820
	41587600.000
	13
	4529600.000
	41589878.000

	4
	4530199.820
	41588399.980
	14
	4529600.000
	41589800.000

	5
	4529600.670
	41588399.980
	15
	4529400.000
	41589800.000

	6
	4529600.670
	41587600.000
	16
	4529400.000
	41588800.000

	7
	4529800.050
	41587600.000
	
	
	

	8
	4529800.050
	41587000.000
	
	
	

	9
	4530500.000
	41587000.000
	
	
	

	10
	4530500.000
	41587060.000
	
	
	

	面积0.8467km2，开采标高460m～200m
	面积1.1181km2，开采标高430m～200m

	矿区面积1.9648km2


（2）设计范围

本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿共有三个采区，分别为下佟堡采区、镇政府后山采区和铁选厂采区。
本次安全现状评价的评价对象为本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区，根据《安全设施设计重大变更》，铁选厂采区设计开采范围共由8个拐点圈定，设计开采面积0.0293km2，开采深度为+304m至+235m标高，开采范围拐点坐标见表1.3-2。

表1.3-2  矿区设计开采范围拐点坐标表

	拐 点 号
	1980西安坐标系

	
	X
	Y

	a
	4530165.249 
	41587132.361 

	b
	4530220.063 
	41587285.326 

	c
	4530204.920 
	41587379.088 

	d
	4530121.182 
	41587380.362 

	e
	4530053.251
	41587318.660

	f
	4530084.334
	41587264.110 

	g
	4530083.062
	41587190.909

	h
	4530109.483
	41587118.164

	开采深度：从+304m至+235m标高；设计开采面积：0.0293km2。


（3）评价范围

有关安全评价范围具体说明如下：

①本次安全评价范围内生产系统具体评价内容包括：总平面布置、安全管理、露天采场、边坡管理、穿孔爆破、采装、运输、机电、防排水、防灭火、防尘及采矿作业与周边环境的安全可靠性。

②本次安全评价不包括爆破器材的购买、运输、贮存、清退，不包括破碎系统以及油类存储，只评价露天爆破作业安全可靠性。

③根据采矿许可证副本提供的矿界范围及《安全设施设计重大变更》划定的设计开采范围共同圈定，本次评价的具体空间范围拐点坐标及标高如下表1.3-3。
表1.3-3  铁选厂采区评价范围拐点坐标表

	拐 点 号
	1980西安坐标系

	
	X
	Y

	a
	4530165.249 
	41587132.361 

	b
	4530220.063 
	41587285.326 

	c
	4530204.920 
	41587379.088 

	d
	4530121.182 
	41587380.362 

	e
	4530053.251
	41587318.660

	f
	4530084.334
	41587264.110 

	g
	4530083.062
	41587190.909

	h
	4530109.483
	41587118.164

	开采深度：从304m至235m标高；开采面积：0.0293km2。
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1.4 安全现状评价程序

图1.4-1  安全现状评价程序框图

2 矿山基本情况
2.1 项目概况

2.1.1 企业概况

2.1.2 历史沿革
2.1.3 矿区位置及交通

图2.1-1  交通位置图
2.1.4 自然环境概况

矿区地貌属低山区，区内山峦起伏，地势较为陡峻，沟谷曲折，多呈“V”字型，海拔189.0～481.0m，相对高差292m。森林覆盖率较高，植被发育。

矿区地处中温带，属于大陆性半湿润季风气候区。四季分明，温差较大。一月平均气温-13.2℃，七月平均气温23.1℃，年均气温6.2℃。平均年降水量830mm，多集中在七、八月份。冬季冻土层厚1.0～1.3m，无霜期170天左右，最佳野外工作时间3～6月份和9～11月份。

根据国家发布的1:400万《中国地震动参数区划图》及说明书，本区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，抗震设防烈度Ⅵ度。本区具有无地震记录。
区内河流发育，主要河流为草河，水质清澈，常年流水，水量充沛，可以充分保障矿山生产用水和当地居民生活用水。

区内土壤肥沃，农业是地方的主要产业，主要农作物有玉米、高粱、水稻、大豆、马铃薯等，特产柞蚕和烟草。林业资源种类繁多，山地面积约占90%，主要树种有红松、油松、落叶松、柞树、椴树等，植被发育，灌木为主，间杂乔木。工业以零星采矿业为主，劳动力资源充足。

当地历史最高洪水位为199.38m。

2.1.5 矿区周边环境

图2.1-2周边环境示意图

除以上所述，矿区周边300m范围内无其他建筑、居民及矿山，矿山500m范围内无高压线、公路、旅游景点和名胜古迹等需要保护的建（构）筑物，1000m范围内无铁路、输油管路。

2.2 地质概况

2.2.1 矿区地质概况

矿区位于1/20万宽甸幅（K—51—29）西部。大地构造位置位于中朝准地台（Ⅰ）胶辽台隆（Ⅱ）营口—宽甸台拱（Ⅲ）凤城凸起（Ⅳ）的北部。

2.2.1.1地层

区域内出露的地层有：古元古界辽河群大石桥组、盖县组，新元古界青白口系、古生界寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系，中生界侏罗系和白垩系以及新生界第四系。地层发育完整，地层层序和主要岩性特征如表2.2-1所示。

表2.2-1  区域地层层序划分表
	界
	系
	统
	组
	代号
	厚度（m）
	岩性特征

	新生界
	第四系
	全新统
	
	Q4
	>6
	黄褐色粘质砂土、砂砾石。

	中生界
	白垩系
	下统
	小岭组                  
	K1xl
	472~1739
	上段：安山岩、火山碎屑岩、玄武岩。

中段：流纹岩、安山岩、火山碎屑岩，夹玄武岩。

下段：安山岩、火山碎屑岩，夹玄武岩，具底砾岩。

	
	侏罗系
	上统
	小东沟组
	J3x
	268~997
	紫色页岩、砂岩、砾岩，夹黑色页岩、泥灰岩透镜体。

	
	
	中统
	三个岭组
	J2s
	292~463
	页岩、砂岩、砾岩，夹煤层。

	
	
	
	大堡组
	J2d
	173~427
	页岩、砂岩、砾岩，夹煤层。

	
	
	
	转山子组
	J2z
	219~486
	页岩、砂岩、砾岩，夹煤层。

	古生界
	二叠系
	上统
	上石盒子组
	P2s
	>415
	灰色砂岩与杂色页岩互层。

	
	
	下统
	下石盒子组
	P1x
	329~371
	灰色砂岩与黄色、黄绿色、紫色页岩、粉砂岩互层，夹铝土矿或粘土矿。

	
	
	
	山西组
	P1s
	162~320
	灰色砂岩、粉砂岩与灰黑色页岩互层，夹煤层、铝土页岩。

	
	石炭系
	上统
	太原组
	C3t
	87~105
	灰色砂岩与页岩、粉砂岩互层，夹黑色炭质页岩、煤层、铝土矿或粘土矿。

	
	
	中统
	本溪组
	C2b
	166~294
	黄色、黄绿色、紫色页岩与砂岩互层，夹石灰岩、铝土矿、粘土矿、煤。

	
	奥陶系
	中统
	马家沟组
	02m
	624
	深灰色质纯灰岩、花纹灰岩，夹燧石结核灰岩、白云质灰岩、角砾状灰岩。

	
	
	下统
	亮甲山组
	011
	59
	深灰色燧石结核灰岩、灰岩，夹花纹灰岩。

	
	
	
	冶里组
	Oly
	102
	花纹灰岩、竹叶状灰岩，夹页岩。以白云质灰岩与寒武系分界。

	
	寒武系
	上统
	凤山组
	∈3f
	98~155
	灰色竹叶状灰岩、灰岩、紫色黄绿色页岩夹涡卷灰岩、花纹灰岩。

	
	
	
	长山组
	∈3c
	31~51
	黄绿色、暗紫色页岩、竹叶状灰岩、灰岩，夹泥灰岩。

	
	
	
	崮山组
	∈3g
	20~29
	紫色、黄灰色页岩夹竹叶状灰岩、鲕状灰岩、泥灰岩。

	
	
	中统
	张夏组
	∈2z
	138~247
	灰色厚层灰岩、结晶灰岩、鲕状灰岩，夹花纹状灰岩、白云质灰岩。

	
	
	
	徐庄组
	∈2x
	58~81
	灰绿色页岩、灰色鲕状灰岩、黄绿色砂岩。

	
	
	下统
	毛庄组
	∈1mz
	71~145
	紫色云母质页岩，夹泥灰岩。

	
	
	
	馒头组
	∈1m
	54~62
	紫色页岩、灰岩，夹砂质灰岩。

	
	
	
	碱厂组
	∈lj
	43~119
	深灰色燧石条带灰岩、黄绿色页岩，夹沥青质灰岩、泥质灰岩。

	新元古界
	青白口系
	
	桥头组
	Qbq
	35
	灰白色石英砂岩。

	
	
	
	南芬组
	Qbn
	874
	上段：泥灰岩、页岩、石英砂岩。

下段：灰绿色、紫色页岩、泥灰岩。

	
	
	
	钓鱼台组
	Qbd
	467~1147
	灰白色石英砂岩、长石石英砂岩、含砾砂岩，夹板岩。具底砾岩。

	古元古界
	辽河群
	
	盖县组
	Pt1gx
	367~1759
	板岩、千枚片岩、二云片岩、黑云片麻岩。黑云变粒岩、浅粒岩、石英岩，夹斜长角闪岩、大理岩。

	
	
	
	大石桥组
	Pt1d
	742~1142
	白云质大理岩、石墨大理岩、透辉大理岩、透闪透辉岩、斜长角闪岩、透辉石岩，夹黑云变粒岩、黑云片麻岩。


2.2.1.2构造

区域地质构造较复杂，以构造断裂为主，其中以北东向的小白家堡子—施家堡子压扭性断层（77）、双岭子—玄羊砬子冲断层（76）和北西向的胡家堡子—西瓦窑沟冲断层（126）规模较大。

小白家堡子—施家堡子压扭性断层（77），区内延长10km，走向35°，倾向北西，断层的上下盘地层为辽河群大石桥组和青白口系的钓鱼台组与南芬组，断层的南东侧伴生两条冲断层，构成“入”字型构造。

双岭子—玄羊砬子冲断层（76），延长8km，走向18°，倾向南东，断层的上下盘地层为青白口系的钓鱼台组与南芬组和辽河群大石桥组，断层可见明显的糜棱岩化。

胡家堡子—西瓦窑沟冲断层（126），区内延长9.5km，走向330°~340°，倾向北东，倾角35°~56°，断层面有擦痕。上下盘地层为古生代地层，局部有脉岩沿断层侵入。

2.2.1.3岩浆岩

区内岩浆岩较发育，大面积出露辽河期闪长岩、斜长花岗岩，燕山期花岗岩，还有小面积呈岩株状出露的侏罗世正长斑岩和流纹斑岩。

（1）辽河早期闪长岩（δ21）

闪长岩主要分布在区内的中部，高丽墩台岩体以北，呈脉状产出，长约15km，宽200m左右，岩石呈灰黑色，粒状结构，块状构造。矿物成分主要为角闪石、斜长石等，闪长岩已变质，并遭受混合岩化作用，在与围岩接触处具有冷凝边，边缘粒度细，一般在0.5mm～1mm，内部粒度较粗大，一般在2mm～3mm不等，部分已蚀变成褐铁矿化。

（2）辽河晚期斜长花岗岩（
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主要为高丽墩台斜长花岗岩体，出露于营口—宽甸台拱与太子河—浑江台陷的交界附近，分布在区内的中部，总体呈东西向长条状展布，长约16km，宽1～3km。岩体北部侵入下元古界辽河群大石桥组，南部侵入盖县组，东端被青白口系钓鱼台组不整合覆盖。

岩石化学类型为钙碱性岩石，副矿物类型为锆石—磷灰石型，为幔源型成因。同位素年龄1754Ma，为裂谷沉积阶段岩浆岩活动产物。

该岩体相带明显，可分为内部相和边缘相，内部相粒度较粗，边缘相为细粒。

区内已发现的钠长石矿主要赋存在该岩体内部相中。

岩体以斜长花岗岩为主体，还有花岗闪长岩、石英二长岩、石英闪长岩、花岗闪长斑岩等诸多岩石类型。

（3）燕山晚期花岗岩（γ52（3）2）

分布在区内西南部白水寺，呈北西南东长条状，岩石呈肉红色，花岗结构，半自形粒状，主要矿物成分为钾长石、斜长石、石英和少量的副矿物。岩石化学类型为钙碱性岩石，副矿物为磷灰石—榍石，属同熔型成因。为燕山早期裂谷物。

（4）燕山晚期流纹斑岩（λπ52(3)1）

分布在区内东南部，岩石为灰白—浅灰紫红色，斑状结构，流纹构造。斑晶主要为斜长石、石英、钾长石，少量黑云母、角闪石。含量5%—10%。基质为玻璃结构、霏细结构，主要由斜长石、石英、钾长石和黑云母等组成，含量90%—95%。岩石属浅成相侵入岩。
2.2.2 矿床地质概况

矿区所发现的钠长石矿体，斜长花岗岩中Fe2O3≤1.00%者即为钠长石矿体。矿区发现并控制钠长石矿体13个，其中Na-1、Na-2、Na-5三个矿体为低品位矿体，其他矿体为工业矿体。矿体呈透镜体状、脉状赋存于斜长花岗岩体内，主要矿体为Na-1、Na-2、Na-3、Na-6、Na-8等5个矿体，其他矿体规模较小。
2.2.2.1 矿体特征

本矿床为一大型钠长石矿床，斜长花岗岩中Fe2O3≤1.00%者即为钠长石矿体。矿区发现并控制钠长石矿体13个，其中Na-1、Na-2、Na-5三个矿体为低品位矿体，其他矿体为工业矿体。矿体呈透镜体状、脉状赋存于斜长花岗岩体内，主要矿体为Na-1、Na-2、Na-3、Na-6、Na-8等5个矿体，其他矿体规模较小，全矿床平均品位SiO270.83%、Al2O316.12%、Fe2O30.77%、K2O0.47%、Na2O7.37%、K2O+Na2O7.85%。

2.2.2.2 矿石质量

矿石为灰白色—浅灰色，花岗结构，块状构造。主要矿物成分为钠长石60%～70%，石英20%～30%。少量条纹长石3%～5%。微量黑云母、角闪石、绿泥石、黄铁矿、磁铁矿等。

钠长石：灰—灰白色，半自形板状晶体，粗粒，平均粒径4～7mm左右，绢云母化发育，具明显的聚片双晶。

石英：白色—乳白色，半透明。它形粒状晶体，粒度在1～5mm左右，无解理。

条纹长石：浅肉红色，半自形－它形板状，平均粒径4mm，高岭土化发育。

黑云母：黄褐色，片状，平均片长1.5mm，绿泥石化强烈。

角闪石：半自形柱状，平均粒度1mm，强烈绿泥石化。

黄铁矿：浅黄色，粒状，粒度在0.5～4mm左右

磁铁矿：黑色、灰黑色，呈粒状、浸染状分布于岩石中。
2.2.2.3 矿石类型

（1）矿石的自然类型为斜长花岗岩型；

（2）矿石的工业类型为陶瓷用钠长石矿。
2.2.2.4 矿体围岩和夹石
（1）矿体与围岩

钠长石矿体围岩成分比较单一，均为斜长花岗岩，分布于矿体上、下盘。岩石呈致密块状，比较坚硬。矿体与围岩界线不清呈渐变过渡关系。

（2）矿体夹石

矿区共圈出夹石5个，除夹27下部为方解石大理岩外，其余均为斜长花岗岩。除夹6规模较大外，其他规模均较小。

2.3 开采技术条件
2.3.1 工程地质条件概况

根据矿区各地层岩性、岩土工程地质性质不同将矿区岩土层划分为两个工程地质岩组，现将各岩组工程地质特征分述如下：

（1）第四系松散岩组（Q4）

主要分布在矿区东北、东南、西南角和地形低洼处，主要由冲洪积、坡积物组成。主要由粘土、粉质粘土、细砂及少量砾石组成，结构松散，厚度2～12m。

（2）辽河期斜长花岗岩岩组（)

分布于矿区中部，岩石出露面积较大，矿体赋存在此岩层中。岩石比较完整，块状构造，岩体结构类型为花岗结构，岩石坚硬性脆。浅部风化裂隙较发育，强风化带厚度3m～5m，中风化带厚度50m左右，裂隙发育程度随深度的增加逐渐减弱。

根据《本溪钠鑫矿业有限公司（钠长石矿）矿山地质环境保护与恢复治理方案》，确定该矿区工程地质条件属中等类型。

2.3.2 水文地质条件概况

（1）矿区自然地理

矿区地处中温带，属于大陆性半湿润季风气候区。四季分明，温差较大，一月平均气温-13.2℃，七月平均气温23.1℃，年均气温6.2℃。平均年降水量830mm，多集中在七、八月份。冬季冻土层厚1.0～1.3m，无霜期170天左右，最佳野外工作时间3～6月份和9～11月份。

区内河流发育，主要河流为草河，水质清澈，常年流水，水量充沛，可以充分保障矿山生产用水和当地居民生活用水。

（2）含水层（带）

矿区含水层主要为大理岩岩溶裂隙水含水层，基岩裂隙水和第四系含水层。

①第四系松散岩类孔隙潜水含水层（Q4）

矿区西侧第四系松散岩孔隙潜水含水层：

主要由冲洪积、坡积物组成。成分主要为细砂及砾石，少量粘土、粉质粘土，结构松散。含水层厚度3～12m，面积约3593400m2，分布在矿区西侧，张家堡、吴家堡子村东侧。草河位于该含水层分布范围内，河宽约15m，河水水位标高194.72m。大气降水和河水为地下水主要补给源，大气降水通过孔隙入渗补给地下水，雨季时，河水位高于地下水位，河水补给地下水，旱季时，地下水通过松散孔隙，向河流排泄。该层水为当地村民的生活用水和农田灌溉用水水源。

矿区东侧第四系松散岩孔隙潜水含水层：

主要由冲洪积、坡积物组成。成分主要为细砂及砾石少量粘土、粉质粘土，结构松散。含水层厚度2.5～10m，面积约1881800m2，分布在矿区西侧，大西沟村、下佟家堡子村西侧。大西沟河位于该含水层分布范围内，河宽约10m，河水水位标高197.18m。大气降水和河水为地下水主要补给源，大气降水通过孔隙入渗补给地下水，雨季时，河水位高于地下水位，河水补给地下水，旱季时，地下水通过松散孔隙，向河流排泄。该层水为当地村民的生活用水和农田灌溉用水水源。

②辽河期基岩风化裂隙含水层（
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含水层岩性主要为斜长花岗岩，岩石出露面积较大，浅部风化裂隙较发育，强风化带厚度3～5m，中风化带厚度50m左右，裂隙发育程度随深度的增加逐渐减弱。主要裂隙走向在270～360°之间，裂隙倾角在50～80°之间。在地势低洼处见有下降泉出露，水位标高248.79m，泉水流量0.018L/s，为弱富水性含水层。该含水层分布在矿区中部，地势总体呈中间高，四周低的趋势，地下水补给源为大气降水，地下水径流方向受地形影响较大，大气降水渗入地下后，沿着地形坡度在重力作用下，由高处向低处径流，多以地下径流或泉水形式排泄。

（3）岩溶裂隙含水层（Pt1d）
该含水层岩性主要为方解石大理岩，主要分布在矿区的北部，少量在西南部，地表溶蚀现象不明显。该含水层距离矿体较远，地表未见泉水出露，对矿区生产影响不大，大气降水为主要的补给来源，以地下水径流的形式排泄，径流方向受地形影响较大。

（4）隔水层

该层广泛分布在整个矿区，主要岩性为斜长花岗岩。斜长花岗岩中风化带以下裂隙不发育，岩石完整，根据钻孔水文地质编录，该层岩芯以长柱状、短柱状为主，RQD值大于70%，钻孔揭露厚度30～150m不等，隔水性较好。

（5）矿床充水因素

矿山为露天开采，矿体最低标高为200m，高于当地侵蚀基准面（198m）。矿区内地下水主要为斜长花岗岩风化裂隙水，为弱富水性含水层。大气降水为矿坑充水的主要来源。附近无地表水体，地下水补给条件差。区内主要河流为草河、大西沟河，草河位于矿区西侧，河宽约15m，河水水位标高194.72m，历年最高洪水位197.43m；大西沟河位于矿区东侧，河宽约10m，河水水位标高197.18m，历年最高洪水位199.38m，水流方向均自北向南，水质清晰，水量充沛。矿区第四系松散岩类孔隙含水层水位埋藏较浅，为中富水性含水层，水质良好，大气降水和河水为主要补给来源，可作为矿区生产和生活用水。

根据《本溪钠鑫矿业有限公司（钠长石矿）矿山地质环境保护与恢复治理方案》，确定该矿区水文地质条件属简单类型。

2.3.3 环境地质条件概况

（1）自然地理环境

当地最低侵蚀基准面标高198m，矿区储量计算最低边界标高200m，矿床开采时不会对附近的居民生活和工农业用水造成影响，亦不存在因疏干排水而引起的地面塌陷、沉降、开裂等问题。

矿区地下水含水层为以斜长花岗岩为主的基岩裂隙含水层，地下水水质良好。长石矿不含有害物质成分，开采时不会对地表和地下水造成污染。

（2）矿床开采可能引发地质环境

矿床开采必然导致自然环境的破坏和改变，依据本区的实际情况、地貌及地质条件，矿床开采可能引发地质环境破坏主要表现在以下三个方面。

①地形地貌和植被破坏

随着露天采坑的开挖，会对山体造成挖损破坏，造成地形地貌在空间上的不连续，原有植被破坏。建议在露天开采时及时对采坑进行回填，并进行植被恢复，矿山开采结束后及时进行矿山地质环境恢复。
②大气污染

矿山露天开采过程中，凿岩、爆破、运输将产生大量粉尘，扬起的粉尘将对周边空气造成不同程度的污染，使空气质量大大降低。建议矿山在开采过程中采取防尘、抑尘或除尘措施。

③剥离废石堆放

长石矿床全面开采后，将会产生大量废石，如果废石堆放不合理（如废石冲填沟谷、堆放沟口处等），在暴雨、连续降雨时，会导致滑坡和泥石流等地质灾害，威胁矿山的安全生产和当地居民生命安全。建议矿床开采过程中，做到边开采边治理，以防地质灾害发生。

根据国家发布的1:400万《中国地震动参数区划图》及说明书，本区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，抗震设防烈度Ⅵ度。本区具有无地震记录。本区为相对稳定地带。根据矿区地质环境质量良好，矿区附近无污染源，地表、地下水水质良好，矿石和废石不易分解出有害组分等情况，确定矿区地质环境类型为第一类。
2.4 设计概况
《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天开采建设项目安全设施设计》的依据为兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司于2016年3月设计完成的《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天开采建设项目初步设计》。
2022年9月，因原设计露天境界内部分地表林地暂未获得林业用地使用权，故未能完全按原设计进行施工，故委托兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制完成了《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天开采建设项目初步设计重大变更》及《本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天开采建设项目安全设施设计重大变更》（以下简称《初步设计重大变更》及《安全设施设计重大变更》），具体设计内容如下：
2.4.1 总平面布置
2.4.2 开采范围

2.4.3 生产规模、服务年限及工作制度

2.4.4 生产工艺
（1）采剥参数

表2.4-1  露天采场参数表

（2）穿孔、爆破作业

（3）装载作业

（4）辅助作业

2.4.5 矿山排土

2.4.6 开拓运输系统
设计采用公路开拓、汽车运输。

（1）开拓公路布置

（2）公路系统及道路

（3）运输设备选型和数量计算

2.4.7 矿山防排水

2.4.8 矿山供电及通讯

（1）供电
（2）露天采场的防雷与接地

（3）通信系统

2.5 上一轮安全生产许可期间生产基本情况

本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山自2023年5月22日取得安全生产许可证后至今无安全生产事故，在生产过程中平整了场内运输道路，采场边界设置了警示标志，多次处理安全隐患，能够及时处理边坡浮石，配备了专业技术人员、注册安全工程师，加强了现场的安全管理。

2.6 隐蔽致灾普查及边坡稳定性情况

2.6.1 隐蔽致灾普查情况
2.6.2 边坡稳定性情况
2.7 矿山现状

2.7.1 总平面布置
（1）厂址

（2）工业场区

（3）企业运输

2.7.2 生产能力、服务年限及工作制度

2.7.3 生产工艺

矿山目前采用自上而下水平分台阶开采法，台阶高度为10m，并段后台阶高度为20m，275m以上台阶高度约为29m。按照从上至下逐水平分台阶爆破，直至露天境界底。

（1）采剥工艺
（2）穿孔爆破

图2.7-1  潜孔钻机
图2.7-2  空压机
图2.7-3  可移动避炮棚

（3）铲装作业

图2.7-4  液压挖掘机
（4）辅助作业
图2.7-5  铲车
2.7.4 矿山开采现状
图2.7-6  采场现状图
2.7.5 开拓运输

图2.7-7  运输道路及车挡
2.7.6 矿山排土

2.7.7 矿山防排水

2.7.8 矿山供电及通讯

2.7.9 安全警示标识

铁选厂采区安全标志设置较齐全，在矿山运输道路附近、露天采场周围等区域和位置，设置了安全标志。

图2.7-8  安全警示标识

2.7.10 主要设备

表2.7-1 主要设备表

2.8 安全管理及其他
（1）证照及资质

（2）安全组织机构及安全生产责任制及规章制度

（3）事故应急预案

（4）其他
3 危险、有害因素识别及分析
3.1 主要危险、有害因素辨识与分析

经过调查研究并结合以往生产过程中的实践经验和研究成果确定，本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山在生产过程中可能存在的主要危险、有害因素包括如下：

3.1.1 滑坡与坍塌

对于非煤矿山，容易发生滑坡和坍塌的主要部位为露天采场。

边坡的破坏类型按破坏机理可分为：平面破坏、楔形破坏、圆弧形破坏、倾倒破坏等。

边坡发生滑坡和坍塌的部位包括采场工作帮、采场最终边坡以及排土场的边坡。

露天采场造成滑坡和坍塌的原因主要来自以下几个方面：

（1）矿岩性质方面的影响：如矿岩节理发育、稳固性差等。

（2）地质构造方面的影响：如在矿体中揭露小断层、裂隙、溶洞、软岩、泥夹层、破碎带、裂隙水等，都容易引起塌落片帮、采场局部塌陷。

（3）开采方式及露天采场构成要素不合理。如掏底式开采会造成危岩，将直接破坏采场边坡岩体的稳定性；采场台阶太高，坡面角过大，这些情况下都容易发生滑坡。

（4）在坡脚处开挖（如修路、采矿）会削弱支撑，而在坡体上部堆载（如排土、堆矿）会增加下滑力，两者均会破坏平衡。
（5）水冲刷作用下产生的滑坡。

（6）边坡管理不到位。

3.1.2 放炮

爆破作业是非煤矿山生产过程中的重要工序，爆破产生的震动、冲击波和飞石对人员、设备设施、构筑物等有较大的损害。

爆破作业中常见的意外事故有：拒爆、早爆、自爆、迟爆等。

爆破产生的有害效应主要包括：爆破地震效应、爆破冲击波、爆破飞石、爆破有毒气体等。

导致爆破事故的主要原因有：

（1）炸药运输过程中强烈振动或摩擦。

（2）爆破器材质量不良。

（3）爆破设计不合理。

（4）爆破警戒不到位，信号不完善，安全距离不够。

（5）放炮后过早进入工作面。

（6）盲炮处理不当或打残眼。

（7）非爆破作业人员作业，爆破作业人员违章。

对于本生产系统，易发生爆破事故的场所主要有：运送炸药的道路、爆破作业地点、爆破后区域等。

3.1.3 车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体坍塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时引发的车辆伤害。车辆伤害有时造成的危害程度和危害范围是很大的，甚至会造成重大伤亡事故。

运输事故主要包括挤、压、撞、倾覆等。

运输伤害的原因主要来自以下几个方面：

（1）作业人员安全意识不强，存在违章驾驶、酒后驾驶、超高超重、开故障车、开英雄车、开疲劳车、违章超车等行为。
（2）车辆驾驶员没有经过培训考试持证上岗，或未严格执行行车规定和驾驶操作规程。

（3）车辆未按照有关规定进行维修保养，其安全防护装置有缺陷。

（4）运输道路宽度不够，路面不平、坡度过大，曲线半径不足。

（5）自然条件恶劣，如冰雪和多雨季节道路较滑、雾天和烟尘弥漫影响能见度。

3.1.4 高处坠落

露天采场的生产过程中，在工作台阶上部凿岩、在坡面上处理浮石及在设备上检修等高处作业是作业人员的日常工作内容，由于操作失误、未系安全带、未设置防护栏等防护措施不到位以及防护措施失效等原因，会造成高处坠落事故。

3.1.5 物体打击

物体打击是物体在重力或其他外力的作用下产生动力，打击人体造成人身伤亡事故。对于非煤矿山，重力等外力作用下产生运动主要为滚石，其主要发生部位为露天采场边坡。

本项目中，物体打击的危险因素主要来自：

（1）在同一坡面上，上下双层或多层同时进行作业。
（2）人员在运送材料、使用器械的过程中，由于操作不当造成的人员伤害。

（3）人员在边坡底部休息或停留。

（4）矿岩物理性质方面的影响。

（5）地质构造方面的影响。

（6）开采工艺参数不合理，如边坡角过大，安全平台宽度不够等。

（7）坡面上的浮石处理不及时，造成滚石伤人。

（8）夏季降雨雨水对露天矿边帮的冲刷和风化侵蚀造成边坡滚石伤人。

（9）处理浮石操作方法不当。由于处理浮石操作不当所引起的滚石事故，大多数是因处理前缺乏全面的检查，未掌握浮石情况造成的。

3.1.6 机械伤害

机械性伤害主要指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。

该矿机械伤害的危险部位和危险区域主要有以下几种：

（1）旋转部位：空压设备、穿孔机械及运输机械的转轴、转轮等可使人员的服饰、头发缠绕其上，造成伤害。

（2）飞出物：空压设备、穿孔机械及运输机械运转时，抛射出固体颗粒或碎屑，伤害人眼或皮肤，工件或机械碎片意外抛出，击伤人体。

（3）啮合点：当人员的手、肢体或服饰接触机械的相互紧密接触且相互运动的部位形成啮合点时，可能被卷入啮合点，而发生挤压伤害。

（4）往复运动部分：凿岩机械的往复运动部件的往复运动区域是危险区域，一旦人体或其一部分进入就可能受到伤害。

3.1.7 触电伤害

电伤害分为电击和电伤两方面，包括雷电、静电、触电等事故。

触电危险的分布极广，凡是用到电气设备的和有电气线路通过的场所，都是触电事故可能发生的场所。

常见的引发触电事故的因素有：

电线、电气设施的绝缘或外壳损坏、设备漏电。

电气设备接地损坏或没接地线。

移动使用的配电箱、板及所用导线不符合要求，未使用漏电保护器，不戴绝缘手套。

乱接不符合要求的临时线。

工作人员擅自扩大工作范围。

使用的电动工具金属外壳不接地，操作时不戴绝缘手套。

标志缺陷（如裸露带电部分附近的警告牌缺失可能导致作业人员疏忽大意，进而发生触电事故）。

电气作业的安全管理工作存在漏洞。

缺乏必要的防雷安全知识等。

3.1.8 压力容器爆炸

露天采场的移动式空压机风包是露天矿生产过程中涉及的主要压力容器，压力较高，作业条件相对比较恶劣，如果不按照要求定期进行检测，维护不到位，容易发生压力容器爆炸事故，造成人员伤亡和设备损坏。
3.1.9 火灾

矿山火灾按其发生的原因，有内因火灾与外因火灾之分。前者是由于矿岩氧化自燃而引起的；后者是由于矿岩自燃以外的原因，如吸烟、明火或电气设备故障等引起的火灾。据统计，我国非煤矿山中，外因火灾占矿山火灾事故的80%～90%，是矿山火灾的主要形式。

本项目中，该矿的矿岩不具有自燃性，因此，矿山火灾的危险性主要来自外因。

非煤矿山外因火灾危险因素主要来自以下几个方面：

（1）生产和生活用火不慎。

（2）设备不良。

（3）物料的原因。

（4）环境的原因。

（5）管理的原因。

（6）建（构）筑物结构布局不合理，建筑材料选用不当等因素。
3.1.10 粉尘

露天采矿场在穿孔、爆破、铲装、汽车运输、汽车卸载等生产过程中都会产生大量的粉尘。具体有如下几种：

（1）钻机穿孔作业产尘

打眼过程中，岩石破碎成粉末，如捕尘装置损坏，将产生较多粉尘。

（2）爆破作业产尘

爆破作业时，矿岩由于受到爆破的巨大压力作用而粉碎，随后形成粉尘。爆破瞬间产生的粉尘量最大，但形成的高浓度粉尘在空气中的维持时间较短。爆破产生的粉尘散移开采区的时间较长，最严重的是爆破产尘表面吸附的爆破生成的有毒有害气体对人体危害更大。

（3）铲装作业产尘

一部分粉尘是沉落在矿岩表面上的，另一部分是摩擦、碰撞产生的粉尘因受振动而扬起形成二次粉尘；铲斗在向汽车卸料时由于落差会产生大量粉尘；清扫爆堆时也会产生粉尘。

（4）运输作业产尘

汽车运输时，路面行车产生扬尘；汽车运输路面沉积的粉尘受到汽车经过所产生的挤压、振动和气流的影响，无规则运动，形成二次扬尘。自卸汽车时，岩石碰撞摩擦产生粉尘。

生产过程中，如果在粉尘作业环境中长时间工作吸入粉尘，就会引起肺部组织纤维化、硬化，丧失呼吸功能，导致肺病。尘肺病是无法治愈的职业病；粉尘还会引起刺激性疾病、急性中毒或癌症。
3.1.11 噪声与振动
在非煤矿山生产过程中，噪声主要来源于气动凿岩工具的空气动力噪声，各设备在运转中的振动、摩擦、碰撞而产生的机械噪声、设备噪音和电动机等电气设备所产生的电磁辐射噪声。

噪声作用于人体会产生各方面影响及危害，长期接触高强度噪声会使听力下降，甚至耳聋。噪声作用于人体的神经系统，从而诱发许多疾病，如头晕、失眠多梦、降低脑力工作效率，使人体疲劳。此外，噪声还恶化了作业环境，会影响人机操作。

产生噪声和振动的设备主要有：潜孔钻机、挖掘机、运输车辆、空等。潜孔钻机、挖掘机等设备均为连续噪声源。
3.1.12 高温与低温
在盛夏酷暑季节，作业环境温度较高，加上劳动强度大，作业人员易发生眩晕、中暑等症状。

在严冬，作业人员在低温的环境中作业，如果劳动防护不好，容易冻伤手脚，轻则红肿疼痛，重则可能造成终身残疾。

降雪将会造成运输道路及工作平台湿滑，运输车辆及作业人员工作时容易造成车辆失控和人员滑倒摔伤事故，甚至会造成作业人员伤亡。
3.1.13 其他伤害
（1）雷击

项目所在地区春夏季有雷雨天气，该项目选址地势较高，地域空旷，在雷雨天存在被直接雷击和感应雷击的危险。因此，地表建筑、设施有遭受雷击的危险性。

（2）地震

地表建（构）筑物按照抗震设防烈度为Ⅶ度设防，如果建筑物没有达到设计要求抗震等级，或发生烈度为Ⅶ级以上地震，有可能遭受地震危害。

（3）水灾

如果露天矿山的工业场地选址不合理，在洪水影响范围内，在遭遇洪水的情况下，可能造成工业场地被洪水淹没的后果。

露天采场生产过程中往往由于受降雨、地形地貌、生产管理等自然和人为因素的影响而容易受到洪水的侵袭，造成人员伤亡、矿山停产等事故。

采用作业条件危险性评估法对滑坡与坍塌、放炮、车辆伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害、压力容器爆炸、火灾、粉尘、噪声与震动、高温与低温、其他伤害进行定量评估，划分危险等级，具体划分结果见表3.1-1。
表3.1-1 事故风险评价表
	序号
	事故风险类别
	L
	E
	C
	D=LEC
	风险等级

	1
	放炮
	0.5
	3
	40
	60
	可能危险，需要注意

	2
	滑坡与坍塌
	1
	6
	7
	42
	可能危险，需要注意

	3
	车辆伤害
	1
	6
	7
	42
	可能危险，需要注意

	4
	高处坠落
	1
	6
	7
	42
	可能危险，需要注意

	5
	物体打击
	3
	3
	3
	27
	可能危险，需要注意

	6
	机械伤害
	3
	3
	3
	27
	可能危险，需要注意

	7
	触电伤害
	3
	0.5
	7
	12.5
	稍有危险，或许可以接受

	8
	压力容器爆炸
	0.5
	3
	7
	12.5
	稍有危险，或许可以接受

	9
	火灾
	0.5
	1
	7
	3.5
	稍有危险，或许可以接受

	10
	粉尘
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，或许可以接受

	11
	噪声与振动
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，或许可以接受

	12
	高温与低温
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，或许可以接受

	13
	其他伤害
	3
	1
	3
	9
	稍有危险，或许可以接受


3.2 重大危险源辨识分析

重大危险源是指长期地或者临时地生产、储存、使用和经营危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单位必须对重大危险源登记建档，进行定期检查、评估、监控，并制定应急预案。通过分析可知，本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山不存储危险化学品，所用爆破器材由爆破公司负责储存运输。因此，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218- 2018），该项目不构成重大危险源。
4 评价单元的划分与评价方法选择

4.1 评价单元划分
划分评价单元的目的是便于评价工作的有序进行，并有利于提高评价工作的准确性。

通过对该矿生产工艺及其附属设施中存在的危险、有害因素的分析，结合该矿的特点与具体情况，本次评价按生产系统及其附属设施中存在的危险、有害因素的特性划分评价单元。并根据评价的需要，将一个评价单元再划分为若干评价子单元。

根据危险、有害因素识别与分析和评价单元划分原则，结合该矿的生产工艺特点，将该矿划分为安全生产管理和露天开采、周边环境、重大生产安全事故隐患判定和延期换证审核5个评价单元。

其中，露天开采单元再划分为露天采场、穿孔爆破、采装与运输、供配电、防排水、防火、防尘、通讯与其他等子评价单元。

4.2 评价方法的选择
本次评价选用安全检查表法及经验分析法。

安全检查表法是定性的安全评价方法。安全检查表是根据有关法律法规、技术标准和安全规程制定的，其检查目的明确，内容具体，易于实现安全要求。对检查对象进行详细调查研究和全面分析的过程，也是对系统存在的危险、有害因素辨识、评价的过程，既能准确地发现问题，也可避免检查过程中的走过场和盲目性，从而提高安全检查工作的效果和质量。另外，安全检查表法使用起来简便易行，易于安全管理人员和广大职工掌握和接受，可经常用来进行自我检查。

表4.2-1评价单元划分及评价方法选择表

	序号
	评价单元的划分
	评价方法的选择

	1
	安全生产管理
	安全检查表法

	2
	露天开采
	安全检查表法

	3
	周边环境
	经验分析法

	4
	重大生产安全事故隐患判定
	安全检查表法

	5
	延期换证审核
	安全检查表法


5 定性、定量评价
根据本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山生产实际情况和所选择的评价方法，按照划分的评价单元对其进行定性、定量评价如下。

5.1 安全管理单元评价

安全管理单元检查详见下表：

表5.1-1  安全管理单元检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查

方法
	检查结果
	结论

	一、证照及人员资格
	1.采矿许可证、营业执照、安全生产许可证的具备和有效性。
	《矿产资源法》《矿山安全法》、《安全生产法》
	查阅
	
	符合要求

	
	2.矿山企业主要负责人应依法接受安全培训和考核，并取得合格证。
	《矿山安全法》第二十六条、《许可证实施办法》《金属非金属矿山安全规程》GB16423- 2020第4.2.3条
	查阅
	
	符合要求

	
	3.安全生产管理人员取得安全管理资格证及有效性。
	《许可证实施办法》
	查阅
	
	符合要求

	
	4.特种作业人员参加岗位专业技能培训以及取得特种作业人员岗位操作证书及有效情况。
	《矿山安全法》第二十六条、《许可证实施办法》、《安全生产法》第二十七条
	查阅
	
	符合要求

	
	5.矿山企业应对矿山从业人员进行安全生产教育和培训，保证各岗位人员具备必要的安全生产知识，熟悉本矿山安全生产规章制度和本岗位安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，不准许上岗。
	《矿山安全生产法实施条例》第三十五条、《许可证实施办法》《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
第4.5.1
	查阅
	
	符合要求

	二、安全组织及管理制度
	1.矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	《安全生产法》第二十四条、《许可证实施办法》
	查阅
	
	符合要求

	
	2.设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员。
	辽安监非煤〔2018〕29号、矿安〔2022〕4号
	查阅
	
	符合要求

	
	3.矿山企业应建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度、安全教育培训制度和各岗位的安全操作规程。明确各岗位人员的责任和考核标准。
	《许可证实施办法》《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第4.1.2条
	查阅
	
	符合要求

	
	4.制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	《许可证实施办法》第二章第五条第一款
	查阅
	
	符合要求

	
	5.制定作业安全规程和各工种操作规程。
	《矿山安全生产法实施条例》
	查阅
	
	符合要求

	
	6.安全生产检查和隐患整改等记录。
	《矿山安全法》第五章第三条
	查阅
	
	符合要求

	
	7.制定爆破伤害、边坡坍塌等各种事故以及诱发地质灾害等事故的应急救援预案。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十二款
	查阅
	
	符合要求

	
	8.应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案。 
	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条
	查阅
	
	符合要求

	
	9.专职安全生产管理人员应按照岗位职责组织本矿山应急救援演练。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第4.3.4条
	查阅
	
	符合要求

	
	10.建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救护协议；并有急救物资。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅
	
	符合要求

	三、其他
	1.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	《安全生产法》第四十五条
	查阅
	
	符合要求

	
	2.安全生产投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。
	《许可证实施办法》第二章第五条第二款
	查阅
	
	符合要求

	
	3.作业单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。

属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。
	《许可证实施办法》第二章第五条第七款、《安全生产法》第四十五条
	查看保险单
	
	符合要求

	
	4.生产经营单位必须和从业人员签订劳动合同。
	《中华人民共和国劳动法》
	查阅
	
	符合要求

	
	5.不良天气影响正常生产时，应立即停止作业；威胁人身安全时，人员应转移到安全地点。
	《金属非金属矿山安全规程》GB164 23-2020第5.1.14条
	现场勘查及询问
	
	符合要求

	
	6.矿山从业人员的安全培训情况和考核结果，应记录存档。
	《金属非金属矿山安全规程》GB164 23-2020第4.5.8条
	查阅
	
	符合要求

	
	7.露天矿山应有采场工程平面图、采场剖面图、开采现状图、开采终了境界平面图、排土场现状图。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅
	
	符合要求

	
	8.金属非金属露天矿山应当配备负责生产技术、调度、机电运输、地质测量、安全管理工作职能部门的技术人员。
	矿安综〔2025〕12号
	查阅
	
	符合要求

	
	9.企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	矿安〔2022〕4号
	查阅
	
	符合要求


本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山安全生产管理单元符合项为24项，不符合项为0项。企业在安全生产管理方面做了大量的工作。矿山开采基础资料齐全；做到了持证生产与有照经营；主要负责人、安全管理人员及特种作业人员均能持证上岗，证书有效；设立了安全科负责日常安全生产工作；建立健全了安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和岗位操作规程且健全；为职工足额地缴纳了工伤保险及安全生产责任险；编制了生产安全事故应急预案，并进行了备案；按时向职工发放劳动保护用品；按规定提取和使用了安全措施专项经费。

本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山安全生产管理单元满足安全生产需求，符合法律法规和标准的规定。

5.2 露天开采单元评价

根据现场核查、依据国家相关法律法规及规定，对该矿山的露天开采单元现场情况进行逐一检查。
5.2.1 露天采场子单元

采用安全检查表法对露天采场子单元进行检查，具体见下表。

表5.2-1  露天采场单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	检查结果
	结论

	
	露天采场采用自上而下水平分台阶开采法。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	设计台阶高度10m，并段后台阶高度为20m。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	设计清扫平台宽度8m。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	工作阶段坡面角70°
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	最小工作平台宽度为30m
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	露天采场开采境界外设置围栏和警示标志，防止人员和牲畜误入
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	不应采用没有捕尘装置的干式穿孔设备。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.1.11条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	露天矿山应该采用机械方式进行开采。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.1.2条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.2.4条
	现场勘察及询问
	
	符合

要求

	
	矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.4.5条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	距坠落基准面2m及2m以上、有人员坠落危险的作业场所应设安全网等防护设施，作业人员应佩戴安全带。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.1.13条
	现场勘察及询问
	
	符合

要求

	
	露天采场工作边坡应每季度检查 1次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查1次；
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.4.6条
	查看记录
	
	符合

要求

	
	矿山企业应为从业人员提供符合国家标准要求的劳动防护用品。 进入矿山作业场所的人员，应按规定佩戴防护用品。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第4.1.8条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起立即禁止使用掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采。
	《安监总管一〔2015〕13号》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	矿山企业的要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域，应设置醒目的安全警示标志，并在生产使用期间保持完好。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第4.7.3条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	采场运输道路以及供电、通信线路均应设置在稳定区域内。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.1.5条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	有六级以上强风时，不应进行高处作业和露天起重作业。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.1.13条
	现场勘查及询问
	
	符合

要求

	
	任何人不应酒后进入矿山作业场所，不应将酒类饮料带入矿山作业场所；紧急医疗除外。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第4.7.1条
	现场勘察及询问
	
	符合

要求

	
	邻近最终边坡作业，保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.4.2条
	现场勘察
	
	符合

要求


从露天采场子单元安全检查表可知：符合项为19项，不符合为0项。本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山采场条件良好，采用自上而下分台阶开采，按照《安全设施设计重大变更》开采，工作台阶坡面角小于设计要求，能够保证露天采场的安全生产。
5.2.2 穿孔爆破子单元

采用安全检查表法对穿孔爆破子单元进行检查，具体见下表。
表5.2-2 穿孔爆破单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	检查结果
	结论

	
	穿孔设备设计选用外委CM-351液压潜孔钻机（配套空压型号为XAHS836）
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合要求

	
	设计在采场内设置移动的避炮设施。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合要求

	
	本项目采用露天深孔爆破。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合要求

	
	矿山爆破警戒距离顺坡方向时为300m，反坡方向时为200m。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合要求

	
	设计采用多排毫秒延时挤压爆破技术，采用乳化炸药，数码电子雷管起爆，钻孔采用多排垂直孔布置形式。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合要求

	
	钻机行走前司机应先鸣笛，确认履带前后无人。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.2.2条
	现场勘察
	
	符合要求

	
	钻机不应在松软地面或者倾角超过15°的坡面上行走。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.2.2条
	现场勘察
	
	符合要求

	
	钻机不应90°急转弯
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.2.2条
	现场勘察
	
	符合要求

	
	移动钻机时：钻机不应在斜坡上长时间停留。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.2.2条
	现场勘察及询问
	
	符合要求

	
	遇到影响安全的恶劣天气时不应上钻架顶作业。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.2.3条
	现场勘查及询问
	
	符合要求

	
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起半年后禁止采用未安装捕尘装置的干式凿岩作业。
	《安监总管一〔2015〕13号》
	现场勘察
	
	符合要求

	
	钻机移动时，前方应有人引导和监护。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423 -2020第5.2.2.2条
	现场勘察及询问
	
	符合

要求

	
	贮存爆破器材的单位设置爆破器材库，应报主管部门批准，并报当地县（市）公安机关审查同意，方可建库；库房建成并经验收合格发给“爆破器材贮存许可证”后，方准贮存爆破器材。
	《爆破安全规程》GB6722-2014第7.4.1.2条
	查阅
	
	符合要求

	
	爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查，了解危及安全的不利环境因素，采取必要的安全防范措施。
	《爆破安全规程》GB6722-2014第4.7.1条
	现场勘察及询问
	
	符合要求

	
	起爆站应设在避炮掩体内或设在警戒区外的安全地点。
	《爆破安全规程》GB6722-2014第7.1.2条
	现场勘察及询问
	
	符合要求

	
	爆破前，应将钻机、挖掘机等移动设备开到安全地点，并切断电源。
	《爆破安全规程》GB6722-2014第5.1.22条
	现场勘察及询问
	
	符合

要求

	
	爆破警戒范围由设计确定。在危险区边界，应设有明显标志，并派出岗哨。
	《爆破安全规程》GB6722-2014第6.7.1.2条
	现场勘察及询问
	
	符合

要求

	
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起立即禁止使用扩壶爆破。
	《安监总管一〔2015〕13号》
	现场勘察
	
	符合要求

	
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起立即禁止使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。
	《安监总管一〔2015〕13号》
	现场勘察
	
	符合要求


从穿孔爆破子单元安全检查表可知：共检查19项，不符合项为0项。本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山较好地落实了有关的安全措施，并且爆破作业由取得资质的人员进行，能较好地保证穿孔爆破作业的安全。
5.2.3 采装与运输子单元

采用安全检查表法对采装与运输子单元进行检查，具体见下表。

表5.2-3  采装与运输子单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	检查结果
	结论

	
	露天矿采场境界内与境界外主干线公路行车路面宽度均为单车道4.5m，路肩宽度1m，路基宽度为6.5m。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	露天矿山道路的纵坡在困难条件下线路坡度最大不超过9%，综合坡度不大于8%，最小曲线半径为15m。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	矿山设计选用1.3m3卡特彼勒323DL液压挖掘机进行矿山剥离和采矿。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	设计利用外委运输设备为欧曼牌BJ3259DLPKE矿用自卸车运输矿石和岩石。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起立即禁止采用人工集中铲装装卸矿岩。
	《安监总管一〔2015〕13号》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	应使用机械化铲装作业，严格控制、减少装运作业人员；定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行。
	《安监总管一〔2009〕44号》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	铲装工作开始前应确认作业环境安全。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.3.1条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	铲装设备工作前应发出警告信号，无关人员应远离设备。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.3.2条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	铲装设备工作应遵守：悬臂和铲斗及工作面附近不应有人员停留。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.3.4条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	铲装设备工作应遵守：铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.3.4条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	铲装设备工作应遵守：人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.3.4条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	铲装时铲斗不应压、碰运输设备。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.3.7条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于0.5m。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.3.7条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	不应用铲斗处理车厢粘结物。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.3.7条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	铲装设备行走应遵守：应在作业平台的稳定范围内行走。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.3.10条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	铲装设备行走应遵守：上、下坡时铲斗应下放并与地面保持适当距离。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.3.10条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.3条
	现场勘察及询问
	
	符合

要求

	
	不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.1条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	自卸汽车装载应停在铲装设备回转范围 0.5m 以外；
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.2条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	自卸汽车装载驶员不离开驾驶室，不将身体任何部位伸出驾驶室外；
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.2条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	不在装载时检查、维护车辆。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.2条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	汽车运行应遵守，驾驶室外禁止乘人。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.6条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	汽车运行应遵守，运行时不升降车斗。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.6条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	汽车运行应遵守，不采用溜车方式发动车辆。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.6条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	汽车运行应遵守，不空挡滑行。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.6条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	汽车运行应遵守，不弯道超车。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.6条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	汽车运行应遵守，下坡车速不超过 25km／h。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.6条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	不在主运输道路和坡道上停车。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.6条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	现场检修车辆时，应采取可靠的安全措施。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.4.2.7条
	现场勘查
	
	符合

要求


从采装与运输子单元安全检查表可知：符合项为29项，不符合项为0项。本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山的采装运输工艺条件良好，基本按照《安全设施设计重大变更》进行，配备了较全面的安全设施，能较好地保证采装和运输作业的安全。

5.2.4 供配电子单元

采用安全检查表法对供配电子单元进行检查，具体见下表。

表5.2-4  供配电子单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	检查结果
	结论

	
	矿山主要采掘设备和柴油空压机为柴油机驱动，矿山无用电设备。矿山生产多年，工业场地配套设施完善。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	电气设备和线路的操作维修应由专职电气工作人员进行，严禁非电气专业人员从事电气作业。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.6.5.1条
	查阅
	
	符合

要求

	
	采矿场和排土场的手持式电气设备的电压不大于 220V。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.6.1.3条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	未经许可不得操作、移动和恢复电气设备。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.6.5.1条
	现场勘查及询问
	
	符合

要求

	
	不应带电检修或搬动任何带电设备和电缆、电线；检修或搬动时，应先切断电源，并将导体

完全放电和接地；
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.6.5.1条
	现场勘查
	
	符合

要求


从供配电子单元安全检查表可知：符合项为5项，不符合项为0项。本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山在供配电方面采取了一定的安全措施，供配电设备的防护装置齐全，符合安全要求。
5.2.5 防排水子单元

采用安全检查表法对防排水子单元进行检查，具体见下表。

表5.2-5  防排水子单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	检查结果
	结论

	
	露天采场为山坡露天采场，未形成封闭圈，在矿区西南侧可实现自流排水，不设计截洪沟
	《安全设施设计重大变更》
	查阅
	
	符合

要求

	
	露天采场的总出入沟口、平硐口、排水口和工业场地应不受洪水威胁。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.7.1.2条
	现场勘查
	
	符合

要求

	
	露天矿山应建立水文地质资料档案。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.7.1.1条
	查阅
	
	符合

要求


从防排水子单元安全检查表可知，符合项为3项，不符合项为0项。本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山防排水单元符合安全要求。
5.2.6 防火子单元

采用安全检查表法对防火子单元进行检查，具体见下表。

表5.2-6  防火子单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	检查结果
	结论

	
	矿山建构筑物应建立消防设施，设置消防器材。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.7.2.1条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	露天矿用设备应配备灭火器。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.7.2.2条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	露天矿用设备上严禁存放汽油和其他易燃易爆品。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.7.2.4条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	严禁用汽油擦洗设备。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.7.2.5条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	易燃易爆物品不应放在轨道接头、电缆接头或接地极附近。废弃的油料、棉纱和易燃物应妥善管理。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.7.2.6条
	现场勘察
	
	符合

要求


从防火子单元安全检查表可知：符合项为5项，不符合项为0项，本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山在防火方面基本落实了有关的安全措施，符合安全要求。

5.2.7 防尘子单元

采用安全检查表法对防尘子单元进行检查，具体见下表。

表5.2-7  防尘子单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	检查结果
	结论

	
	潜孔钻机采用布袋式收尘装置。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.1.11条
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	设计选用1台5t洒水车用于公路洒水作业。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合

要求

	
	装矿前对爆堆进行喷雾洒水。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合

要求


从防尘子单元安全检查表可知：符合项为3项，不符合项为0项。矿山粉尘主要来自采矿场凿岩、爆破、采装、运输等作业过程，本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山对各产尘点采取了防尘、抑尘或除尘措施，矿山通风防尘措施能够满足现有矿山生产需要，防尘单元符合安全要求。
5.2.8 通讯与其他子单元

采用安全检查表法对通讯与其他子单元进行检查，具体见下表。

表5.2-8  通讯与其他子单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	检查结果
	结论

	
	配备适量的移动通讯设备等，能随时与外界联系。
	《安全设施设计重大变更》
	现场勘察
	
	符合要求

	
	露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.1.8条
	现场勘察
	
	符合要求


从通讯与其他子单元安全检查表可知：符合项为2项，不符合项为0项。本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山通讯和警示标志设置较完备，运行情况良好，基本符合安全要求。
5.3 周边环境影响评价

评价组采用专家评议法对矿山周边环境进行评价，具体如下：
铁选厂采区位于矿区西部，与镇政府后山采区毗邻，两采区开采境界的最近距离为506m。

采区南侧为一已治理后的渣堆场，现阶段该渣堆场无积水存在，矿山已经对该渣堆场进行治理，并对坡面及平台进行了土地复垦，现阶段该渣堆场顶标高280m，底标高275m，外坡比为1:2.0。在进行爆破作业时撤离警戒线以内的人员及重要设备，爆破后检查渣堆场安全且无滑塌现象后方可进行生产，在采取相应安全措施后，现阶段矿山开采与该渣堆场之间相互无影响。

采区南侧有草河城农业技术学院，距矿界最近距离385m，距开采终了境界距离676m，位于爆破警戒圈之外，故矿山开采对其无影响。

矿区南侧有一条东西向66KV高压线，距矿界最近距离417m，距开采终了境界距离885m，位于爆破警戒圈之外，故矿山开采对其无影响。

在采区西北侧为荒沟门村，距开采终了境界距离607m，位于爆破警戒圈之外，故矿山开采对其无影响。

在采区西侧有一条从北至南的草河流过，开采终了境界距离河流的最近距离为503m，草河河宽约15m，河水水位标高194.72m。最低开采标高为235m标高，高于河水水位40.28m，根据《本溪钠鑫矿业有限公司（钠长石矿）矿山地质环境保护与恢复治理方案》，露天采场与河流之间不存在导水构造，且本采区为山坡露天开采，因此河流不会对本采区开采造成影响。

除以上所述，矿区周边300m范围内无其他建筑、居民及矿山，矿山500m范围内无高压线、公路、旅游景点和名胜古迹等需要保护的建（构）筑物，1000m范围内无铁路，输油管路。

综上，矿山周边环境符合国家安全生产法律法规、标准、规范的要求。

5.4 重大事故隐患判定标准单元

采用安全检查表法对重大生产安全事故隐患判定标准单元进行评价，详见表5.4-1。
表5.4-1  重大生产安全事故隐患判定标准单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	金属非金属矿山重大事故隐患判定标准
	1.地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	
	不涉及

	
	2.使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	
	符合要求

	
	3.未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	
	符合要求

	
	4.工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	
	符合要求

	
	5.开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	
	符合要求

	
	6.未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	
	符合要求

	
	7.边坡存在下列情形之一的：

（1）高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测；

（2）高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统；

（3）关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	
	不涉及

	
	8.边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的：

（1）边坡出现横向及纵向放射状裂缝；

（2）坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；

（3）位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	
	符合要求

	
	9.运输道路坡度大于设计坡度10%以上。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	
	符合要求

	
	10.凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	
	不涉及

	
	11.排土场存在下列情形之一的：

（1）在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施；

（2）排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施；

（3）山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	
	不涉及

	
	12.露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	
	符合要求

	
	13.擅自对在用排土场进行回采作业。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	
	不涉及

	金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形
	1.办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	矿安〔2024〕41号
	现场勘查
	
	符合要求

	
	2.遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	矿安〔2024〕41号
	现场勘查
	
	符合要求


通过使用安全检查表法对本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山重大生产安全事故隐患判定标准单元的15项检查，除5项不涉及，其余均符合要求。

以上检查结果说明，该矿不存在重大生产安全事故隐患，符合安全要求。

5.5 延期换证审核单元
本次采用安全检查表法对《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（【辽安监非煤〔2018〕29】）中延期非煤矿矿山安全生产许可证采用安全检查表法进行评价，详见表5.5-1。

表5.5-1  “延期审核”安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	延期换证审核
	1.延期申请书。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅资料
	
	符合要求

	
	2.安全生产许可证正本和副本。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅资料
	
	符合要求

	
	3.工商营业执照复印件。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅资料
	
	符合要求

	
	4.金属非金属矿山（不含尾矿库）、陆上采油（气）企业需提交采矿许可证复印件。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅资料、现场勘查
	
	符合要求

	
	5.各种安全生产责任制复印件。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅资料
	
	符合要求

	
	6.安全生产规章制度和操作规程目录清单。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅资料、现场勘查
	
	符合要求

	
	7.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的文件复印件。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	现场勘查
	
	符合要求

	
	8.主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证复印件。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	现场勘查
	
	符合要求

	
	9.特种作业人员操作资格证书复印件。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅资料
	
	符合要求

	
	10.足额提取安全生产费用的证明材料。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅资料
	
	符合要求

	
	11.为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；因特殊情况不能办理工伤保险的，可以出具办理安全生产责任保险的证明材料。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅资料
	
	符合要求

	
	12.涉及人身安全、危险性较大的矿山特种设备由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并取得安全使用证或者安全标志。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅资料
	
	符合要求

	
	13.事故应急救援预案，设立事故应急救援组织的文件或者与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	查阅资料
	
	符合要求

	
	14.金属非金属矿山企业从事爆破作业的，还应当提交《爆破作业单位许可证》。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	现场勘查
	
	符合要求

	
	15.金属非金属矿山独立生产系统和尾矿库，以及石油天然气独立生产系统和作业单位需提交由具备相应资质的中介服务机构出具的合格的安全现状评价报告。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	现场勘查
	
	符合要求

	
	16.新换发过采矿许可证的金属非金属矿山，还应当提供上一次办理安全生产许可证手续时的采矿许可证副本复印件，以便核实矿区范围是否发生变化。
	辽安监非煤〔2018〕29号
	现场勘查
	
	符合要求


通过使用安全检查表法对本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区延期换证审核单元的16项检查，均符合要求。

以上检查结果说明，该矿各相关材料满足延期换证要求。

5.6 评价小结

参照《安全设施设计重大变更》，对本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区的基本安全设施、专用安全设施及安全生产管理通过安全检查表法进行了140项符合性检查，除5项不涉及外，均符合要求。

上述结果说明，该矿的安全生产管理能够适应安全生产的需要，该矿矿床开采处于安全状态。该矿目前安全状况符合安全生产要求。
6 安全对策措施及建议

本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区在安全生产方面采取了一定的安全管理措施和技术措施，取得了一定的效果，但根据国家有关法律法规、规程和规范性文件的要求，该矿原有的安全管理措施和安全技术措施存在一定的漏洞和不足之处，存在一定的安全隐患。针对实际危险、有害因素的性质和存在部位，本着针对性、可操作性和经济合理性的原则，依据《金属非金属矿山安全规程》《爆破安全规程》等标准、规范，建议补充以下安全对策措施。
6.1 安全技术对策措施

加强对边坡变形的系统监测，及时发现失稳前兆，对已发现的不稳定边坡，及时采取削坡、压脚、加固等有效治理措施。
采场出现滑坡征兆时，应停止危险区作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行，并及时处理。

开采到最终境界时，最终边坡角最大不得大于设计要求。

工作面发现有悬浮大块矿岩、裂缝或有滑坡征兆时，应停止作业，并及时进行处理。及时从上而下处理险石、浮石。未清除前其下方不准生产。禁止任何人在边坡底部休息和停留。

因气候条件影响，如遇大雾、暴风雨，六级以上强风或有雷击危险，应暂停相关作业，将人员转移至安全地点。

爆破时间应统一、定点，路口设置岗哨避免人员误入爆区。执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。

冰雪和雨季道路较滑时，有防滑措施，前后车距不得小于40m。

企业应严格按照《安全设施设计重大变更》进行开采作业。

应及时维护界桩及围栏等设施，加强危险区域管理。

6.2 安全管理对策措施

建立健全边坡管理制度，对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理，检查有记录。

建立健全企业安全生产投入的长效保障机制，从资金和设施装备等物资方面保证安全生产工作的正常进行。

有针对性地在道路转弯处、边坡等处增设安全警示标志，起到安全警示作用。

尽快完善界桩等设施，明确矿界并设置护栏及安全警示标志防止外部人员进入。

严格按照设计自上而下分台阶开采，加强采场安全管理，禁止人员车辆进入。
矿山应按照《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）要求，对安全标志及时进行更新和完善。
7 评价结论

7.1 安全现状综合评述

依据各单元主要危险、有害因素辨识、定性定量分析结果、隐患整改复核情况得出如下安全评价综合结论：

（1）企业应备的采矿许可证、营业执照、安全生产许可证等证照齐全，均在有效期内。

（2）主要负责人和安全管理人员参加了培训，取得了资格证并在有效期内；特种作业人员能持证上岗，其他从业人员按照规定接受了安全生产教育和培训，并经考试合格后上岗。

（3）铁选厂采区成立了安全管理科，负责全矿的安全生产管理工作。

（4）铁选厂采区建立健全了安全生产责任制；制定了较完善的安全生产规章制度、岗位责任制及各工种操作规程。

（5）企业与职工签订了劳动合同；为职工缴纳了安全生产责任险及工伤保险，保额符合相关规定。

（6）铁选厂采区向职工发放了符合国家标准和行业标准的劳动保护用品。

（7）铁选厂采区按照有关规定提取并使用安全技术措施专项经费，有本年度使用台账及使用计划。

（8）铁选厂采区编制了生产安全事故综合应急预案等预案，并在本溪市应急管理局进行了备案。

（9）铁选厂采区成立了兼职救护队，与本溪满族自治县应急救援中队签订了矿山救援协议书；矿山配备了较齐全的应急物资、装备和设施。

（10）铁选厂采区露天采场的运输道路的技术参数符合设计和相关规程的要求。

（11）铁选厂采区采用潜孔钻机进行穿孔作业，大块矿石经液压碎石冲击锤破碎，矿山爆破警戒线为顺坡方向300m、反坡方向200m，采场内设置了移动式避炮棚。

（12）铁选厂采区采用了液压挖掘机进行机械化铲装作业、公路运输作业。

（13）铁选厂采区现状情况下为山坡露天矿，未进入凹陷开采，不需要设置排水设施。

（14）铁选厂采区具有有资质的设计单位编制的安全设施设计和符合实际情况的图纸。

7.2 各评价单元的评价结果

通过对本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山各单元评价的归纳与整合，各评价单元的评价结果如下：
7.2.1 安全生产管理

本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山安全生产管理方面做了大量的工作。矿床开采基础资料齐全；做到了持证生产与有照经营；主要负责人、安全管理人员及特种作业人员均能持证上岗，证书有效；设立了安全管理科并负责日常安全生产工作；建立健全了安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和岗位操作规程且健全；为职工足额地缴纳了安全生产责任险；编制了事故应急预案并完成了备案；按时向职工发放符合国家标准或行业标准的劳动保护用品；按规定提取和使用了安全措施专项经费。

本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山安全生产管理满足安全生产需求，符合法律法规和标准的规定，有利于保障安全生产。

7.2.2 露天开采

该矿露天采场基本按照设计施工，台阶高度约10m，并段后为20m，工作平台最小宽度约为32m；采用潜孔钻机进行穿孔作业；采用液压挖掘机进行机械化铲装作业；在危险区域与矿山边界设置了警戒线及警示标志；在运输道路外侧设置了挡车墙，在道路转弯处设置了减速慢行警示标志。

综上所述，本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山满足安全要求。

7.2.3 周边环境

本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山周边环境良好，满足安全要求。

7.2.4 重大事故隐患判定标准

依据国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》的通知（矿安〔2022〕88号）和《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号）文件要求，采用安全检查表法对本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山是否存在重大生产安全事故隐患进行判定，除5项不涉及外，结果全部符合安全要求。因此，本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山目前不存在重大生产安全事故隐患。

7.2.5 延期换证审核

依据《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号）文件要求，采用安全检查表法对本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山延期非煤矿矿山安全生产许可证进行判定，结果符合延期换证的要求。
7.3 结论

本项目潜在的主要危险、有害因素包括滑坡与坍塌、放炮、车辆伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害、压力容器爆炸、火灾、粉尘、噪声与振动、高温与低温和其他伤害等。其中，本项目中滑坡与坍塌、放炮、车辆伤害是本项目存在的主要危险因素，需要特别引起注意；其次是高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害、压力容器爆炸、火灾、粉尘、噪声与振动、高温与低温和其他伤害危险性较小，但也应引起注意。

评价组深入现场对本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山进行了调研，依据国家、省有关法规、行业标准以及本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山提供的有关开采相关设计，对其存在的危险、有害因素进行了定性、定量的分析与评价。

按照科学、严谨、客观、公正的原则，本着对工作高度负责的精神，依据国家及地方政府的相关法律法规、文件及规范的规定，我辽宁诺诚安全科技有限公司综合认定：本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿铁选厂采区露天矿山安全生产现状满足安全生产要求，按照安全设施设计重大变更组织生产，具备安全生产条件。满足《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号）及《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号）提出的安全生产许可证延期换证条件。
8 附件

营业执照；
采矿许可证；

安全生产许可证；

安全设施设计批复；

安全设施设计重大变更批复；

关于成立安全管理科的通知；

任命“五职矿长”、成立生产技术管理机构的通知及人员证书；
全员安全生产责任制目录及全文
安全生产规章制度及操作规程目录清单
主要负责人和专职安全生产管理人员的资格证书；
特种作业人员资格证；

安全生产费用提取及使用计划；

安全生产责任险及工伤保险凭证；

成立兼职救护队文件；

矿山专业应急救援协议；

应急预案备案表；

爆破协议及爆破作业单位许可证；

劳动防护用品发放登记表；

特种设备检测报告；

注册安全工程师及技术人员证件。

9 附图

地质地形及矿区范围图；

总平面布置图；
开采现状平面图；

开采现状剖面图。
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